# インテル(R) ネットワーク・アダプターのインストール

## インテル PCI、PCI-X、または PCI Express* アダプターのインストール

1. コンピューターの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。
2. コンピューターのカバーを外し、アダプターに該当するスロットからアダプター・スロットカバーを取り外します。
3. アダプターのエッジ コネクターを、スロットに完全にはまるまで差し込みます。ブラケットをシャーシにしっかりと取り付けます。
4. コンピューターのカバーを取り付けます。電源コードをコンセントに差し込みます。

注： インテル ギガビット・サーバーおよびデスクトップ・アダプターのいくつかは、 PCI Express バスを使用します。アダプターのコネクターよりも長いスロットを使用してもかまいませんが、PCI Express コネクターよりも短いスロットには取り付けないでください。

## ネットワーク・ケーブルの接続

インテル(R) PRO/100 アダプターおよびギガビット銅アダプター： 10 Mbps ネットワークでは、カテゴリー 3、4、または 5 のツイスト・ペア・イーサネット (TPE) ケーブルを使用して、ネットワーク・ケーブルまたはケーブルをアダプターに接続します。100 または1000 Mbps ネットワークおよびホーム ネットワークには、カテゴリー5 (4 ペア) ケーブルを使用します。

インテル(R) ギガビット・ファイバー・アダプター (SC コネクター接続)： 光ファイバーコネクターのカバーを外して保管します。1000Base-SX 二重通信型 SC 光ファイバー コネクターを アダプター ブラケットの TX/RX ポートに差し込みます。

インテル(R) ギガビット・ファイバー・アダプター (LC コネクター接続)： 光ファイバーコネクターのカバーを外して保管します。アダプターのタイプ (1000BASE-SX または 1000BASE-LX) に合ったケーブルを使用して、LC コネクターをアダプターに差し込みます。長さの制限を含め、アダプターの光ファイバーの仕様にケーブルが準拠する場合は、SC 等のほかのタイプのコネクターに変換ケーブルを使用することができます。

コンピューターを起動し、次のドライバー・インストール手順に従います。

## ドライバーのインストール

### Windows オペレーティング・システム

ドライバーをインストールするには、オペレーティング・システムに対する管理者権限が必要です。

1. アダプターが検出され、Windows によって Windows 常駐ドライバーがインストールされるか、新しいハードウェアの検出 ウィザードが起動します。
2. 新しいハードウェアの検出ウィザードが開始された場合は、[キャンセル] ボタンを押します。
3. インテルの CD を挿入します。Intel Network Connections オートラン プログラムが自動的に開始されます。[ドライバーとソフトウェアのインストール ] ボタンをクリックします。

### Linux*

このドライバーのバイナリー RPM* パッケージを作成するには、「rpmbuild -tb <filename.tar.gz>」を実行します 。<filename.tar.gz> の部分は、ドライバーのファイル名に置き換えます 。

| 注： ビルドが正しく機能するには、現在実行中のカーネルのバージョンとインストールされたカーネル ソースの設定が一致する必要があります。カーネルを再コンパイルしたばかりの場合は、システムを再起動してください。 RPM 機能は Red Hat でのみテストされています。 インテル PRO/100 アダプターでは、ドライバー名に「e100」を使用します。

1. 任意のディレクトリーにベース ドライバーの tar ファイルを移動します。たとえば、'/home/username/e1000e' または '/usr/local/src/e1000e' を使用します。

2. 次のコマンドを使用して、アーカイヴを解凍します。<x.x.x> の部分にはドライブの tar ファイルのバージョン番号を入れます。

   > tar zxf e1000e-<x.x.x>.tar.gz

3. ドライバの src ディレクトリーに変更します。（<x.x.x> は、ドライバー tar のバージョン番号です。）

   > cd e1000e-<x.x.x>/src/

4. ドライバー モジュールをコンパイルします。

   > make install

   バイナリーは次のようにインストールされます。

   > /lib/modules/[カーネル バージョン]/kernel/drivers/net/e1000e.o

   上に示したのは、デフォルトのインストール場所です。使用している Linux によっては、上のインストール場所が使用されない場合もあります。

5. モジュールをインストールします。

   > modprobe e1000e <パラメータ>=<値>

6. 以下のように入力してインターフェイスに IP アドレスを割り当てます。（<x> はインターフェイス番号です。）

   > ifconfig eth<x> <IP アドレス>

7. インターフェイスが機能することを確認します。以下のように入力します。（<IP アドレス> はテストするインターフェイスと同一のサブネット上にある別のコンピューターの IP アドレスです。）

   > ping <IP アドレス>

### その他のオペレーティング・システム

他のドライバーをインストールするには、アダプターの CD にあるユーザーズガイドを参照するか、 カスタマーサポート Web サイトをご覧ください： http://www.intel.com/p/ja_JP/support/ を参照してください。

*法務情報

`最終変更日 2007年10月11日 3:48p 改訂番号 14`