# Instalação do adaptador de rede Intel®

## Instalar o adaptador Intel PCI, PCI-X ou PCI-Express*

1. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação.
2. Remova a tampa do computador e a tampa do slot correspondente ao seu adaptador.
3. Empurre firmemente a borda do adaptador no slot PCI até que ele esteja completamente inserido. Prenda a braçadeira ao chassi.
4. Recoloque a tampa do computador. Ligue o fio de eletricidade.

NOTA: Alguns adaptadores Intel Gigabit de servidor e de desktop usam o barramento PCI Express. Você pode usar um slot mais comprido que o conector de seu adaptador, mas não tente instalar o adaptador em um slot mais curto que o conector PCI Express.

## Conectar o cabo de rede

Adaptadores Intel® PRO/100 e Gigabit de cobre: Conecte os cabos de rede ao adaptador usando cabos de par trançado Ethernet (TPE) Categoria 3, 4 ou 5 para redes de 10 Mbps. Use cabos categoria 5 (4 pares) para as redes de 100 ou 1000 Mbps e para as redes residenciais.

Adaptadores de fibra Intel® Gigabit com conector SC: Remova e guarde a tampa do conector de fibra ótica. Insira um conector de fibra ótica SC do tipo 1000Base-SX duplex nas portas TX/RX da braçadeira do adaptador.

Adaptadores de fibra Intel® Gigabit com conector LC: Remova e guarde a tampa do conector de fibra ótica. Insira um conector LC no adaptador com o cabeamento correto para o seu tipo de adaptador (1000BASE-SX ou 1000BASE-LX). Podem ser usados cabos de conversão para outros tipos de conectores (como, por exemplo, SC) se o cabeamento corresponder às especificações óticas do adaptador, inclusive as limitações de comprimento.

Ligue o computador e siga as instruções de instalação do driver conforme abaixo.

## Instale os drivers

### Sistemas operacionais Windows

Você precisa ter direitos administrativos no sistema operacional para instalar os drivers.

1. O adaptador é detectado e o Windows instala um driver residente ou inicia o assistente Novo hardware encontrado .
2. Se o assistente Novo hardware encontrado for inicializado, pressione o botão Cancelar.
3. Insira o CD da Intel. O programa de execução automática Conexões de rede Intel inicia automaticamente. Clique no botão Instalar drivers e software .

### Linux*

Para criar um pacote binário RPM* desse driver, execute 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Substitua <filename.tar.gz> com o nome do arquivo específico do driver.

| NOTAS: Para o build funcionar corretamente, o kernel em execução PRECISA corresponder à versão e à configuração da origem de kernel instalada. Se você tiver recompilado o kernel, reinicialize agora o sistema. A funcionalidade RPM só foi testada nas distribuições Red Hat. Para os adaptadores Intel PRO/100, use e100 como o nome do driver.

1. Mova o arquivo tar do driver básico para o diretório de sua escolha. Por exemplo, use '/home/username/e1000e' ou '/usr/local/src/e1000e'.

2. Extraia/deszipe o arquivo, onde <x.x.x> é o número de versão para o arquivo tar do driver:

   > tar zxf e1000e-<x.x.x>.tar.gz

3. Mude para o diretório src, onde <x.x.x> representa o número da versão para o tar do driver:

   > cd e1000e-<x.x.x>/src/

4. Compile o módulo do driver:

   > make install

   O binário será instalado como:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000e.o

   Os locais da instalação listados acima são os locais padrão. Eles não podem corrigir certas distribuições de Linux.

5. Instale o módulo:

   > modprobe e1000e <parameter>=<value>

6. Atribua um endereço IP à interface, digitando a seguinte informação, onde <x> representa o número da interface:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Verifique se a interface funciona. Digite o seguinte, onde <IP_address> é o endereço IP de uma outra máquina na mesma sub-rede da interface que está sendo testada:

   > ping <IP_address>

### Outros sistemas operacionais

Para instalar outros drivers, consulte o Guia do Usuário no CD do adaptador ou visite o site de suporte em: http://www.intel.com/p/pt_BR/support/.

*Assuntos legais

`Última modificação: 11 de outubro de 2007 15h48 Revisão`