# Installation des cartes réseau Intel®

## Installer une carte Intel PCI, PCI-X ou PCI-Express*

1. Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez le panneau de l'ordinateur et le panneau du connecteur de carte correspondant à votre carte.
3. Insérez fermement le connecteur au bord de la carte dans le connecteur, jusqu'à ce qu'il soit complètement logé. Fixez solidement le support sur le châssis.
4. Remettez le panneau de l'ordinateur en place. Branchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE : certaines cartes Intel Gigabit pour serveurs et PC de bureau utilisent le bus PCI Express. Vous pouvez utiliser sans inconvénient un emplacement plus long que le connecteur de la carte, mais n'essayez pas d'installer la carte dans un emplacement plus court que le connecteur PCI Express.

## Brancher le câble réseau

Cartes Intel® PRO/100 et Gigabit cuivre : Branchez le ou les câbles réseau sur la carte en utilisant une paire torsadée Ethernet (TPE) de catégorie 3, 4 ou 5 pour les réseaux 10 Mbit/s. Utilisez un câble de catégorie 5 (4 paires) pour les réseaux 100 Mbit/s ou 1000 Mbit/s, ainsi que pour tout réseau résidentiel.

Cartes Intel® Gigabit fibre avec connecteur SC : Retirez le panneau du connecteur à fibre optique et mettez-le de côté. Insérez un connecteur SC à fibre optique de type 1000Base-SX duplex dans les ports TX/RX du support de la carte.

Cartes Intel® Gigabit fibre avec connecteur LC : Retirez le panneau du connecteur à fibre optique et mettez-le de côté. Insérez un connecteur LC dans la carte en utilisant un câblage approprié pour le type de carte (1000BASE-SX ou 1000BASE-LX). Les câbles de conversion pour d'autres types de connecteur (p. ex., un connecteur SC) peuvent être utilisés si le câblage est conforme aux spécifications optiques de la carte, y compris les limites de longueur.

Démarrez votre ordinateur et suivez les instructions d'installation des pilotes ci-dessous.

## Installer les pilotes

### Systèmes d'exploitation Windows

Notez que vous devez posséder des droits d'administrateur sur le système d'exploitation pour installer les pilotes.

1. La carte est détectée et Windows installe un pilote résidant sous Windows ou démarre l'Assistant Nouveau matériel détecté .
2. Si l'assistant Nouveau matériel détecté démarre, appuyez sur le bouton Annuler.
3. Insérez le CD Intel. Le programme d'exécution automatique Connexions réseau Intel® démarre automatiquement. Cliquez sur le bouton Installer les pilotes et logiciels .

### Linux*

Pour créer un paquage RPM* binaire de ce pilote, exécutez "rpmbuild -tb <nom_de_fichier.tar.gz>". Remplacez <filename.tar.gz> par le nom de fichier spécifique du pilote.

| REMARQUES : pour que la compilation fonctionne correctement, le noyau en cours d'exécution DOIT correspondre à la version et à la configuration des sources de noyau installées. Si vous venez de recompiler le noyau, redémarrez l'ordinateur maintenant. La fonctionnalité RPM a été testée uniquement sur les distributions Red Hat. Pour les cartes Intel PRO/100, utilisez e100 comme nom de pilote.

1. Placez le fichier tar du pilote de base dans le répertoire de votre choix. Par exemple, utilisez '/home/username/e1000e' ou '/usr/local/src/e1000e'.

2. Décompressez l'archive, où <x.x.x> est le numéro de version du fichier tar du pilote :

   > tar zxf e1000e-<x.x.x>.tar.gz

3. Passez au répertoire src du pilote en entrant la commande suivante, où <x.x.x> correspond au numéro de version du paquetage du pilote :

   > cd e1000e-<x.x.x>/src/

4. Compilez le module du pilote :

   > make install

   Les instructions binaires sont installées comme suit :

   > /lib/modules/<version_noyau>/kernel/drivers/net/e1000e.o

   Les emplacements d'installation répertoriés ci-dessus sont les emplacements par défaut. Il se peut qu'ils ne soient pas corrects sur certaines distributions Linux.

5. Installez le module :

   > modprobe e1000e <paramètre>=<valeur>

6. Affectez une adresse IP à l'interface en entrant la commande suivante, où <x> correspond au numéro d'interface :

   > ifconfig eth<x> <adresse_IP>

7. Vérifiez que l'interface fonctionne. Entrez la commande suivante, où <adresse_IP> correspond à l'adresse IP d'un autre ordinateur du même sous-réseau que celui sur lequel l'interface est testée :

   > ping <adresse_IP>

### Autres systèmes d'exploitation

Pour installer d'autres pilotes, voir le Guide de l'utilisateur sur le CD de la carte ou visitez le site Web de l'assistance à la clientèle : http://www.intel.com/p/fr_FR/support/.

*Mentions légales

`Dernière mise à jour le 11/10/07 à 15h48 Révision`