----------------------------------------------------------------------------
        Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ    
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ
を行ってください。

チェック!!
  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティが
  「C:\DRV\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
   実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
    チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
     クリックしてください。

  ・Windows 8.1(UEFI)にてRAIDモード(RAIDモデル)を使用する場合、
    ディスク領域末尾に未使用領域を16Mバイト以上作成してください。　


【インストール手順】


1.マウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する

2.「検索」をクリックする

3.「エクスプローラー」と入力し、
   下に表示される「エクスプローラー」をクリックする

4.エクスプローラーで「C:\DRV\IRST」フォルダを表示し、
  下記構成にあったバッチファイルを右クリックし、
 「管理者として実行」をクリックすると、
　インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。


　 <タイプVD,タイプVX,タイプVL,タイプVA,
    タイプME(AHCIモデル),タイプMB,タイプMLの場合>
    
      C:\DRV\IRST\InstallRST_1.bat


　 <タイプME(RAIDモデル)の場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_2.bat


5.ウインドウが閉じたら1分待ち

6.マウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する

7.「設定」をクリックし、「電源」から再起動をクリックする
  
以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】

◆ドライバーのバージョン確認
 
 1.スタート画面が表示された場合は、デスクトップをクリックする

 2.デスクトップでマウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する

 3.「設定」をクリックする

 4.「コントロールパネル」をクリックする

 5.「システムとセキュリティ」→「システム」→
   「デバイス マネージャー」をクリックする、
　 「デバイス マネージャー」が表示されます。

 6.以下の項目が「12.9.3.1000」であることを確認してください

　　 <タイプME(AHCIモデル),タイプMB,タイプMLの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプVD,タイプVX,タイプVL,タイプVAの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプME(RAIDモデル)の場合>

         [記憶域コントローラー]→
         [Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller]
　　　　 のプロパティ→ドライバータブのバージョン


◆ユーティリティのバージョン確認

   ※タイプME(RAIDモデル)のみ
 
  1.スタート画面で、左下にある下矢印をクリックすると、アプリ画面が表示される

  2.「インテル(R)ラピッド・ストレージ・テクノロジー」をクリックする

  3.「ヘルプ(H)」→「バージョン情報(A)」で表示されるバージョンが
　　「12.9.3.1000」であることを確認してください。


以上でバージョンの確認は終了です。