----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\AHCI」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\AHCI\SetupRST.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

5. 「インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジー ようこそ」で「次へ」ボタンをクリック

6. 「使用許諾契約書」で、「使用許諾契約書の条件に同意する」をチェックし、
「次へ」ボタンをクリック

7. 「Readme ファイル情報」で、「次へ」ボタンをクリック

8. 「インストール先フォルダー」で、「次へ」ボタンをクリック

9. 「確認」で、「次へ」ボタンをクリック

10. 「完了」で、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します」をチェックし、
「完了」ボタンをクリック 

以上でインテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイスマネージャー(M)」をクリックする。
 
2. 表示されたダイアログ上で、「IDE ATA/ATAPIコントローラー」
   →「Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       日付:           2014/02/05
       バージョン:     13.0.0.1098

以上でドライバ適用確認は終了です。
