----------------------------------------------------------------------------
         Synaptics 社製Finger Printドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Synaptics 社製Finger Printドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\SynapticsDriver」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「D:\SynapticsDriver\DPInst.exe」をダブルクリック

3.「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック

4.「デバイス ドライバのインストール ウィザード」画面で、「次へ(N)」ボタンをクリック

5.「デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック

6. 再起動する

以上でSynaptics 社製Finger Printドライバのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「生体認証デバイス」
   →「Synaptics FP Sensors (WBF)(PID=0017)」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Synaptics FP Sensors
       日付:           2015/07/28
       バージョン:     4.5.317.0

以上でドライバ適用確認は終了です。
