----------------------------------------------------------------------------
                 UDMAドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、UDMAドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\UDMA」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\UDMA\setup.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. インストーラーが起動されたら、「Next>」ボタンをクリック
   4. 「InstallShield Wizard Complete」画面で、「Yes,I want to restart my computer now.」にチェックして、「Finish」ボタンをクリック
   
以上でUDMAドライバのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス　マネージャー(M)」をクリック
      2. 「デバイス マネージャー」で「記憶域コントローラー」→
         「O2Micro Integrated CF4 Controller」をダブルクリック
      3. 「O2Micro Integrated CF4 Controller」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      4. バージョンの記載が「2.2.2.7029」であることを確認する
