Voltar ao Índice

# Configurações do adaptador

A aba Avançado mostra as propriedades do adaptador WiFi instalado no seu computador.

### Como acessar

No Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi, menu Avançado, clique em Configurações do adaptador. Selecione a guia Avançado.

### Descrição das configurações do Adaptador WiFi

Nome | Descrição
--- | ---
Modo 802.11ac (5 GHz) | O padrão 802.11ac se baseia no padrão 802.11n. O Modo 802.11ac fornece até 867 Mbps (teórico) aumentando a largura de banda do canal para 80 MHz e adicionando modulação de densidade mais alta (256 QAM). Selecione Ativado ou Desativado para definir o modo 802.11ac do adaptador Wi-Fi. Ativado é a configuração padrão. Esta configuração se aplica apenas aos adaptadores compatíveis com 802.11ac.
Largura de canal 802.11n (2,4 GHz) | Defina a largura do canal de throughput alta para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20MHz. Use 20 MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n. NOTA: Esta configuração não se aplica ao Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (usa apenas largura de canal de 20MHz).
Largura de canal 802.11n (5,2 GHz) | Defina a largura do canal de throughput alta para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20MHz. Use 20 MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n. NOTA: Esta configuração não se aplica aos seguintes adaptadores: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Modo 802.11n | O padrão 802.11n se baseia nos padrões 802.11 anteriores, incluindo o recurso MIMO (multiple-input multiple-output). O recurso MIMO aumenta a throughput de dados para melhorar a transferência de transferência. Selecione Ativado ou Desativado para definir o modo 802.11n do adaptador. Ativado é a configuração padrão. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n. NOTA: Para alcançar taxas de transferência acima de 54 Mbps nas conexões do 802.11n, deve ser selecionada a segurança WPA2*-AES. É possível não selecionar qualquer tipo de segurança (Nenhum) para permitir a instalação da rede e o diagnóstico de problemas. Um administrador pode ativar ou desativar o suporte para o modo de alta throughput para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras faixas, ou problemas de compatibilidade.
Canal ad-hoc 802.11b/g | Selecione Ativado ou Desativado.
Modo QoS Ad-hoc | Controle Qualidade do Serviço (QoS) em redes ad-hocs. O recurso QoS atribui prioridade ao tráfego procedente do ponto de acesso através de uma rede sem fio, com base na classificação do tráfego. WMM (WiFi MultiMedia) é a certificação de QoS da WiFi Alliance (WFA). Quando ativada, o adaptador utiliza a WMM para suportar as capacidades de rotulação e enfileiramento de prioridades para as rede Wi-Fi. WMM ativado (Padrão) WMM desativado
Bluetooth® AMP | Ative ou desative o Bluetooth® AMP. AMP significa MAC/PHY alternativo e usa 802.11 (Wi-Fi) como o transporte em alta velocidade. Se desativado, o Bluetooth HS será desativado.
Modo HT/Modo VHT/Desativado | Essas configurações permitem selecionar o Modo HT (modo de throughput alta), Modo VHT (modo de throughput muito alta) ou desativar ambos os modos. O Modo HT suporta compatibilidade com 802.11n, enquanto o Modo VHT suporta compatibilidade com 802.11ac.
Sem tolerância a canal gordo | Este parâmetro comunica aos pontos de acesso que este adaptador Wi-Fi não é compatível com canais de 40 MHz na banda de 2,4 GHz. A configuração padrão estará desligada (desabilitada), de modo que o adaptador não envia esta notificação. Se o ponto de acesso continuar usando os canais de 40 MHz, o adaptador Wi-Fi também usará canais de 40 MHz se a configuração de Largura de canal 802.11n (2,4 GHz) for AUTO. NOTA: Esta configuração não se aplica aos seguintes adaptadores: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Proteção para modo misto | Use para evitar colisões de dados em um ambiente misto de 802.11b e 802.11g. É necessário usar RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) em um ambiente onde os clientes não possam ouvir um ao outro. CTS-to-self pode ser usado para aumentar a throughput em um ambiente onde os clientes estejam muito próximos e possam ouvir um ao outro.
Banda preferencial | Em um ambiente com outros dispositivos de irradiação por perto (como fornos de micro-ondas, telefones sem fio, pontos de acesso ou dispositivos clientes), para reduzir a interferência, você pode escolher a banda de 5 GHz em vez de a banda de 2,4 GHz ou vice-versa. As opções são: Sem preferência Preferir banda de 2,4 GHz Preferir banda de 5 GHz Estas são as várias bandas Wi-Fi: 802.11 tecnologia anterior - 2,4 GHz 802.11a - 3,7 GHz e 5 GHz 802.11b - 2,4 GHz 802.11g - 2,4GHz 802.11n - 2,4 GHz e 5 GHz 802.11ac - 5 GHz
Agressividade de roaming | Esta configuração permite definir a agressividade de roaming de um cliente sem fio para melhorar a conexão com um ponto de acesso. Há cinco configurações disponíveis. 3. Média: Esta é a padrão. Uma configuração equilibrada entre não entrar em roaming e o desempenho. 1. Mais baixo: O cliente sem fio não entrará em roaming. Só um prejuízo significativo na qualidade do link o obrigará a fazer roaming com outro ponto de acesso. 5. Mais alto: Seu cliente sem fio rastreia constantemente a qualidade do link. Se ocorrer uma degradação, ele tentará encontrar e fará roaming para um ponto de acesso mais adequado.
Potência de transmissão | Configuração padrão: Configuração de potência máxima. Mais baixo: Cobertura mínima: Define o adaptador para o nível mínimo de potência de transmissão. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou restringir uma área. Reduza a área de cobertura nas áreas de tráfego intenso para melhorar a qualidade global das transmissões e evitar congestionamento e a interferência em outros dispositivos. Mais alto: Cobertura Máxima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Selecione esta opção para obter o máximo desempenho e faixa de alcance em ambientes com dispositivos de rádio WiFi adicionais limitados. NOTA: A configuração ideal é definir sempre a potência de transmissão no nível mais baixo possível ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isso permite a operação do mais alto número de dispositivos sem fio em áreas densas e a redução da interferência com outros dispositivos com os quais este rádio compartilha o seu espectro. NOTA: Este parâmetro entra em vigor quando é usado o modo Rede (Infra-estrutura) ou Dispositivo a dispositivo (ad-hoc).
Ativar com Magic Packet | Esta configuração, quando habilitada, ativa o computador em estado de repouso quando recebe um "magic packet" de um computador remetente. O Magic Packet contém o endereço MAC do computador de destino pretendido. Habilitar esta opção ativa Ativar com Magic Packet. Desabilitar esta opção desativa Ativar com Magic Packet. Desabilitar esta opção desativa somente o recurso Magic Packet, não Ativar com Wireless LAN.
Ativar com Pattern Match | Este recurso ativa o computador em estado de repouso quando um determinado padrão de repouso é recebido no adaptador. O recurso é suportado pelo Windows* 7 e pelo Windows 8. Tais padrões normalmente são: Ativar em caso de nova conexão TCP de entrada para IPv4 e IPv6 (TCP SYN IPv4 e TCP SYN IPv6). Ativar em caso de pacotes de reautenticação de 802.1x. Desabilitar esta opção desativa somente o recurso Pattern Match, não Ativar com Wireless LAN.
Modo sem fio | Selecione o modo a ser usado para conexão com uma rede sem fio: Apenas 802.11a: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11a. Não se aplica a todos os adaptadores. 802,11b apenas: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11b. Não se aplica a todos os adaptadores. 802,11g apenas: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11a e 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores. 802.11b e 802.11g: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11b e 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Padrão) - Conectar com as redes sem fio 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores.
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela as mudanças feitas.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade