İçindekilere Dön

# Teknik Belirtimler

Bu bölümde Intel® kablosuz bağdaştırıcılar ailesine yönelik ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Aşağıdaki listede hepsi yer almıyor olabilir.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 ve
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Model | PCI Express* Yarı Mini Kart
Boyutlar | Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3.3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi |
Frekans Modülasyonu | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | MIMO Yapılandırması: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth Desteği | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Yok Intel® Centrino® Wireless-N 105: Yok Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy ve Bluetooth 3.0 +HS)
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
IEEE Özellik Setleri | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit ve 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Model | PCI Express* Mini Kart ve Yarı Mini Kart
SKU'lar | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Boyutlar | Mini Kart: Genişlik 50,80 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3.3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi
Frekans Modülasyonu | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 2,41 - 2,474 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
WiFi Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 ve 64 bit) ve Windows Vista* (32 ve 64 bit), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Şifreleme | AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit ve 64 bit, CKIP, TKIP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 ve Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Model | PCI Express* Yarı Mini Kart
Boyutlar | Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3.3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi |
Frekans Modülasyonu | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 2.400 - 2.4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | MIMO Yapılandırması: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth Desteği | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Yok Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy ve Bluetooth 3.0 +HS)
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
IEEE Özellik Setleri | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit ve 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ve Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Model | PCI Express* Yarı Mini Kart
Boyutlar | Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Ağ Standartları | 802.11a/b/g/n (bağdaştırıcıya göre değişir) ve Bluetooth 3.0 + HS
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3.3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi Ağı Standartları | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mb/sn): 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Bluetooth Sürüm 3.0 + HS
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit and 64 bit) Windows* 8 (32 bit and 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit and 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WPS, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit ve 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Model | PCI Express* Yarı Mini Kart
Boyutlar | Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Ağ Standartları | 802.11a/b/g/n ve Bluetooth 4.0
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3.3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Bluetooth Sürüm 4.0 (3.0 + HS )
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WPS, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit ve 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 ve Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Model | PCI Express* Yarı Mini Kart
Boyutlar | Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3.3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi |
Frekans Modülasyonu | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO Yapılandırması: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/sn Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO Yapılandırması: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit and 64 bit) Windows* 8 (32 bit and 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit and 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
IEEE Özellik Setleri | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit ve 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit and 64 bit) Windows* 8 (32 bit and 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit and 64 bit)
Standart Uyumluluk | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX Sistem Profili Özellik Seti | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobil WiMAX sürüm 1, Dalga II 3A ve 1A/B profillerini destekler Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobil WiMAX sürüm 1, Dalga II 3A, 5A/C, 1A/B ve 5BL profillerini destekler
Güvenlik | Anahtar Yönetimi İletişim Kuralı (PKMv2)
Şifreleme | AES şifrelemeye dayalı 128 bit CCMP (Sayaç Modu/CBC-MAC)
WiMAX
Frekans bandı | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modülasyon | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Kablosuz Ortam | Çift yönlü modu: TDD işlemleri | Ölçeklenebilir OFDMA (SOFDMA): 512 ve 1024 FFT
Alt taşıyıcı permütasyonu: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanal bant genişlikleri: 5 ve 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanal bant genişlikleri: 5, 7, 8.75 ve 10 MHz
WiMAX Ağ Sürümü Özellik Seti | SPWG/NWG Release 1.5
Hız Başarımı | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Maksimum 10 Mb/sn DL ve 4 Mb/sn UL (en yüksek hızda) (OTA başarımı, 10MHz kanal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Maksimum 20 Mb/sn DL ve 6 Mb/sn UL (en yüksek hızda) (OTA başarımı, 10MHz kanal)
RF Verici Çıkış Gücü | 2. sınıf Güç ile Uyumlu

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 ve Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Model | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Tam Mini Kart ve Yarı Mini Kart. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Yarı Mini Kart.
Boyutlar | Tam Mini Kart: Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3.3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit and 64 bit) Windows* 8 (32 bit and 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit and 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit ve 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Form Faktörler | Yarı Mini Kart ve M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | Her iki form faktörü için PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11a, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi SERTİFİKALI*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Form Faktörler | Yarı Mini Kart, M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | Her iki form faktörü için PCIe, USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Model 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Model 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Model 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu (Yukarıya bakın; tüm bağdaştırıcılar her bandı desteklemez) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
802.11n uzamsal akış | Tüm bağdaştırıcılar: 2 X 2 uzamsal akış
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) aşağıdaki bağdaştırıcılarda desteklenir Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260NGW BN
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi SERTİFİKALI*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Form Faktörler | Yarı Mini Kart ve M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | Her iki form faktörü için PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11a, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: En fazla 433 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi SERTİFİKALI*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Form Faktörler | M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: En fazla 433 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi SERTİFİKALI*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Form Faktörler | M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi SERTİFİKALI*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelleri 7265NGW AN ve 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Form Faktörler | M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | PCIe, USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu (Yukarıya bakın; tüm bağdaştırıcılar her bandı desteklemez) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
802.11n uzamsal akış | Tüm bağdaştırıcılar: 2 X 2 uzamsal akış
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) aşağıdaki bağdaştırıcılarda desteklenir Model 7265HMW AN Model 7265NGW AN Model 7265NGW BN
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi SERTİFİKALI*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Form Faktörler | M.2 Tip 3030
Elektrikli arabirimler | M.2 Anahtarı 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Bir adet Bluetooth'a özel olmak üzere X-FL kullanan Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Modülü Arabirimi
Anten Arabirim Bağlayıcısı | X FL; Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 60 GHz (802,11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 57 GHz - 64 GHz (ülkeye özgüdür) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | DMG kontrolü PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | 1, 2 ve 3, ülkeye özgü kurallara tabidir | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Yok | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11ad Veri Hızları | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Genel
İşletim Sistemleri | Bağlı bekleme moduyla Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi SERTİFİKALI*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Form Faktörler | Yarı Mini Kart ve M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | Her iki form faktörü için PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11a, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi SERTİFİKALI*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Form Faktörler | M.2 Tip 3030
Elektrikli arabirimler | M.2 Anahtarı 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Bir adet Bluetooth'a özel olmak üzere X-FL kullanan Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Modülü Arabirimi
Anten Arabirim Bağlayıcısı | X.FL
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 60 GHz (802,11ad)
Frekans bandı | 57 GHz - 64 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kablosuz Ortam | DMG kontrolü PHY, DMG SC PHY
Kanallar | 1, 2 ve 3, ülkeye özgü kurallara tabidir
Uzamsal Akış | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ad Veri Hızları | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Bağlı bekleme moduyla Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
Güvenlik |
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi