目次へ戻る

# 仕様

このセクションでは、インテル® ワイヤレス・アダプター・ファミリーの仕様情報を示します。次の一覧はすべてを網羅しているわけではありません。

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

## Intel® Centrino® Wireless-N 100、Intel® Centrino® Wireless-N 105、Intel® Centrino® Wireless-N 130、および
Intel® Centrino® Wireless-N 135

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 2.664 cm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェース | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
WiFi |
周波数変調 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 2.4 GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | MIMO 設定：1X1 送信 (Tx)/受信 (Rx)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth サポート | Intel® Centrino® Wireless-N 100：なし Intel® Centrino® Wireless-N 105：なし Intel® Centrino® Wireless-N 130：Bluetooth 2.1、2.1 + EDR、3.0、3.0 + HS Intel® Centrino® Wireless-N 135：Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy および Bluetooth 3.0 + HS)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi* 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-Personal、WPA-Enterprise、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WMM、WPS 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
IEEE 機能セット | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
フォームファクター | PCI Express* Mini カードおよび Half-Mini カード
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
寸法 | Mini カード：幅 50.80 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ) Half-Mini カード：幅 2.664 cm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェース | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
WiFi
周波数変調 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 2.41〜2.474 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 2.4 GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | 300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
WiFi 全般
オペレーティング・システム | Microsoft Windows* XP (32 および 64 ビット) および Windows Vista* (32 および 64 ビット)、Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi* 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-Personal、WPA-Enterprise、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WMM、WPS 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11n、802.11d、802.11e、802.11i
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA パーソナル、WPA2 パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 エンタープライズ、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
暗号化 | AES-CCMP 128 ビット、WEP 128 ビットおよび 64 ビット、CKIP、TKIP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 および Intel® Centrino® Wireless-N 2230

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 2.664 cm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェース | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
WiFi |
周波数変調 | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 2.4 GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | MIMO 設定：2X2 送信 (Tx)/受信 (Rx)：300、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth サポート | Intel® Centrino® Wireless-N 2200：なし Intel® Centrino® Wireless-N 2230：Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy および Bluetooth 3.0 + HS)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi* 802.11b、802.11g、802.11n、WPA-Personal、WPA-Enterprise、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WMM、WPS 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
IEEE 機能セット | IEEE 802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11i、802.11d、802.11h
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 および Intel® Centrino® Advanced-N 6230

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 2.664 cm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
ネットワーク規格 | 802.11a/b/g/n (アダプターによって異なる) および Bluetooth 3.0 + HS
コネクター・インターフェース | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
WiFi ネットワーク規格 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030：802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230：802.11a/g/n
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230： 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030： 受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、 240、180 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
一般
オペレーティング・システム | Microsoft Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WPS、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 2.664 cm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
ネットワーク規格 | 802.11a/b/g/n および Bluetooth 4.0
コネクター・インターフェース | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 4.0 (3.0 + HS)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WPS、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、P2P のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 および Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

フォームファクター | PCI Express* Half-Mini カード
寸法 | Half-Mini カード：幅 2.664 cm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェース | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
WiFi |
周波数変調 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n)、5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 設定：1X2 受信 (Rx)：300、270、243、 240、180 Mbps 受信 (Rx)/送信 (Tx)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 設定：2X2 送信 (Tx)/受信 (Rx)：300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング・システム | Microsoft Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
IEEE 機能セット | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX 全般
オペレーティング・システム | Microsoft Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
規格準拠 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX システム・プロファイル機能セット | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： モバイル WiMAX リリース 1、Wave II。3A and 1A/B プロファイル対応 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： モバイル WiMAX リリース 1、Wave II。3A、5A/C、1A/B、および 5BL プロファイル対応
セキュリティー | キー管理プロトコル (PKMv2)
暗号化 | 128 ビット CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) (AES 暗号化に基づく)
WiMAX
周波数帯域 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150：2.3〜2.4 GHz / 2.496〜2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250：2.3〜2.4 GHz / 2.496〜2.690 GHz / 3.4〜3.8 GHz
変調 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
ワイヤレスメディア | デュプレックス・モード：TDD 操作 | スケーラブル OFDMA (SOFDMA)：512 および 1024 FFT
サブキャリア順列：PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： チャンネル帯域幅： 5 MHz および 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： チャンネル帯域幅： 5、7、8.75、10 MHz
WiMAX ネットワーク リリース機能セット | SPWG/NWG リリース 1.0
送信速度パフォーマンス | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150： 最高 10 Mbps DL およびピーク時 4 Mbps UL (OTA パフォーマンス、10MHz チャネル) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250： 最高 20 Mbps DL およびピーク時 6 Mbps UL (OTA パフォーマンス、10MHz チャネル)
RF 送信機出力 | 電力クラス 2 準拠

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205、および Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

フォームファクター | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 および Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： PCI Express* Full-Mini カードおよび Half-Mini カード。 Intel® Centrino® Advanced-N 6205：PCI Express* Half-Mini カード。
寸法 | Full-Mini カード：幅 50.95 mm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (2.00 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ) Half-Mini カード：幅 2.664 cm x 長さ 30 mm x 高さ 4.5 mm (1.049 インチ x 1.18 インチ x 0.18 インチ)
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
コネクター・インターフェース | 52 ピン・ミニカード・エッジ・コネクター
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜5.85 GHz (国によって異なる) | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
IEEE 802.11n データ速度 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300： 送信 (Tx)/受信 (Rx)：450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200、Intel® Centrino® Advanced-N 6205： 送信 (Tx)/受信 (Rx)：300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング・システム | Microsoft Windows* XP (32 ビットおよび 64 ビット) Windows Vista* (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット) Windows* 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、802.11h、802.11d、WPA パーソナル、WPA エンタープライズ、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ、WMM 、WMM 省電力、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA のWi-Fi* 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
アーキテクチャー | インフラストラクチャーまたはアドホック (ピアーツーピアー) 動作モード
セキュリティー | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1X：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

フォーム・ファクター | Half-Mini カードおよび M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe および USB 2.0
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ac、802.11abgn、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz (国によって異なる) | 2.40 〜 2.48 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260：2 X 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260：最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*：802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応 Wi-Fi Direct*：ピアツーピア デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

フォーム・ファクター | Half-Mini カード、M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe、USB 2.0
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 モデル 7260HMW AN - 802.11agn、2x2、Bluetooth 4.0、PCIe、USB、HMC モデル 7260NGW AN - 802.11agn、2x2、Bluetooth 4.0、PCIe、USB、M.2 モデル 7260HMW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、HMC モデル 7260NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2 Intel® Wireless-N 7260 モデル 7260HMW BN - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2 モデル 7260NGW BN - 802.11bgn、2x2、Bluetooth 4.0、PCIe、USB、M.2
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 (上記参照、すべてのアダプターがすべてのバンドをサポートしているわけではありません) | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz (国によって異なる) | 2.40 〜 2.48 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
802.11n 空間ストリーム | すべてのアダプター：2 X 2 空間ストリーム
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 7260HMW AN モデル 7260NGW AN モデル 7260NGW BN
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*：802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応 Wi-Fi Direct*：ピアツーピア デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

フォーム・ファクター | Half-Mini カードおよび M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe および USB 2.0
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ac、802.11abgn、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz (国によって異なる) | 2.40 〜 2.48 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160：1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160：最大 433 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*：802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応 Wi-Fi Direct*：ピアツーピア デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (モデル 3165NGW)

フォーム・ファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe および USB 2.0
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz (国によって異なる) | 2.40 〜 2.48 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：最大 433 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*：802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応 Wi-Fi Direct*：ピアツーピア デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 （モデル 7265NGW）

フォーム・ファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe および USB 2.0
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz (国によって異なる) | 2.40 〜 2.48 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265：2 X 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265：最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*：802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応 Wi-Fi Direct*：ピアツーピア デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 （モデル 7265NGW AN と 7265NGW NB）
Intel® Wireless-N 7265 （モデル 7265NGW BN）

フォーム・ファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe、USB 2.0
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 モデル 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、Bluetooth 4.0、PCIe、USB、M.2 モデル 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2 Intel® Wireless-N 7265 モデル 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、Bluetooth 4.0、PCIe、USB、M.2
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 (上記参照、すべてのアダプターがすべてのバンドをサポートしているわけではありません) | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz (国によって異なる) | 2.40 〜 2.48 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
802.11n 空間ストリーム | すべてのアダプター：2 X 2 空間ストリーム
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 7265HMW AN モデル 7265NGW AN モデル 7265NGW BN
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*：802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応 Wi-Fi Direct*：ピアツーピア デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

フォーム・ファクター | M.2 Type 3030
電子インターフェイス | M.2 Key 1-DP：2xPCIe、USB、DP。X-FL を使用した Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 モジュール用インターフェイス、および Bluetooth 専用のインターフェイス
アンテナ・インターフェース・コネクター | X.FL：ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 57GHz 〜 64GHz (国によって異なる) | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz (国によって異なる) | 2.40 〜 2.48 GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM, | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | DMG コントロール PHY、DMG SC PHY | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う) | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | 該当なし | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265：最大 867 Mbps
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1* (接続スタンバイ状態)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*：802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応 Wi-Fi Direct*：ピアツーピア デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、AES-CGMP、TKIP 暗号化
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

フォーム・ファクター | Half-Mini カードおよび M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe および USB 2.0
アンテナ・インターフェース・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ac、802.11abgn、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜95% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz (国によって異なる) | 2.40 〜 2.48 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4GHz ISM：OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャンネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：2 X 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/受信 (Rx) (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*：802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応 Wi-Fi Direct*：ピアツーピア デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

フォーム・ファクター | M.2 Type 3030
電子インターフェイス | M.2 Key 1-DP：2xPCIe、USB、DP。X-FL を使用した Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 モジュール用インターフェイス、および Bluetooth 専用のインターフェイス
アンテナ・インターフェース・コネクター | X.FL
アンテナ・ダイバーシティ | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11ac、802.11ad、802.11abgn、802.11a、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜90% 結露なし (温度 25〜35 ℃)
周波数変調 | 60GHz (802.11ad)
周波数帯域 | 57GHz 〜 64GHz (国によって異なる)
変調 | DPSK、BPSK、QPSK、16 QAM,
ワイヤレスメディア | DMG コントロール PHY、DMG SC PHY
チャネル | 1、2、および 3 (国の規定に従う)
空間ストリーム | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ad データ速度 | 4620、3850、3080、2503、2310、1925、1540、1251、1155、963、770、385 Mbps
一般
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1* (接続スタンバイ状態)
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー |
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、AES-CGMP、TKIP 暗号化
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 60950-1)

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報