Voltar ao índice

# Definições do adaptador

O separador Avançadas apresenta as propriedades do adaptador WiFi instalado no computador.

### Como aceder

No Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless, clique em Definições do adaptador no menu Avançadas. Seleccione o separador Avançadas.

### Descrição das definições do adaptador WiFi

Nome | Descrição
--- | ---
Modo 802.11ac (5 GHz) | A norma 802.11ac baseia-se na norma 802.11n. O modo 802.11ac oferece até 867 Mbps (teóricos) ao aumentar a largura de banda do canal para 80 MHz e ao adicionar modulação de densidade mais elevada (256 QAM). Selecione Ativado ou Desativado para definir o modo 802.11ac do adaptador Wi-Fi. Activado é a predefinição. Esta definição só é aplicável aos adaptadores compatíveis com 802.11ac.
Largura do canal 802.11n (2,4 GHz) | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Automático ou 20Mhz. Utilize 20MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n. NOTA: Esta definição não é aplicável ao Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (utiliza apenas a largura do canal 20 MHz).
Largura do canal 802.11n (5,2 GHz) | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Automático ou 20Mhz. Utilize 20MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Modo 802.11n | A norma 802.11n baseia-se nas normas 802.11 anteriores adicionando múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, multiple-input multiple-output). O MIMO aumenta a produtividade dos dados para melhorar a velocidade de transferência. Seleccione Activado ou Desactivado para definir o modo 802.11n do adaptador WiFi. Activado é a predefinição. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n. NOTA: Para alcançar taxas de transferência superiores a 54 Mbps em ligações 802.11n, a definição de segurança WPA2*-AES tem de estar seleccionada. Pode seleccionar nenhuma segurança (Nenhum) para permitir a configuração e a resolução de problemas da rede. Um administrador pode activar ou desactivar o suporte do modo de produtividade elevada para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras bandas ou problemas de compatibilidade.
Canal Ad Hoc 802.11b/g | Selecione Ativado ou Desativado.
Modo Ad Hoc QoS | Controlo da qualidade do serviço (QoS) em redes ad hoc. A QoS proporciona a prioritização do tráfego a partir do ponto de acesso numa LAN sem fios com base na classificação do tráfego. WMM (Wi-Fi Multimedia) é a certificação de QoS da Wi-Fi Alliance (WFA). Quando o WMM está activado, o adaptador WiFi utiliza o WMM para suportar capacidades de identificação e de colocação em fila para as redes Wi-Fi. WMM activado (Predefinição) WMM desactivado
Bluetooth® AMP | Ative ou desative o Bluetooth® AMP. AMP significa MAC/PHY alternativo e utiliza a 802.11 (Wi-Fi) para transporte de alta velocidade. Se for desativado, o Bluetooth HS é desligado.
Modo HT/Modo VHT/Desativados | Estas definições permitem-lhe selecionar o Modo HT (modo de produtividade elevada), Modo VHT (modo de produtividade muito elevada) ou desativar ambos. O Modo HT é compatível com 802.11n, enquanto o Modo VHT é compatível com 802.11ac.
Canal de grandes volumes incompatível | Esta definição comunica aos pontos de acesso que este adaptador WiFi não seleciona canais de 40 MHz na banda de 2,4 GHz. A predefinição é desligada (desactivada), para que o adaptador não envie esta notificação. Se o ponto de acesso continuar a utilizar canais de 40 MHz, o adaptador WiFi também utilizará canais de 40 MHz, quando a opção Largura do canal 802.11n (2,4 GHz) estiver definida para AUTO. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Protecção do modo misto | Utilize para evitar colisões de dados num ambiente misto de 802.11b e 802.11g. A opção Pedir para enviar/Limpar para enviar (RTS/CTS) deve ser utilizada num ambiente onde os clientes não se podem ouvir uns aos outros. A opção CTS-to-self pode ser utilizada para obter mais produtividade num ambiente onde os clientes estejam próximos e se possam ouvir uns aos outros.
Banda preferida | Num ambiente próximo de outros dispositivos de radiação (tais como micro-ondas, telefones sem fios, pontos de acesso ou dispositivos clientes), para reduzir as interferências, poderá preferir a banda de 5 GHz em vez da banda de 2,4 GHz, ou vice-versa. As suas opções são: Sem preferências Preferir banda de 2,4 GHz Preferir banda de 5 GHz Estas são as várias bandas de Wi-Fi: 802.11 antiga - 2,4 GHz 802.11a - 3,7 GHz e 5 GHz 802.11b - 2,4 GHz 802.11g - 2,4 GHz 802.11n - 2,4 GHz e 5 GHz 802.11ac - 5 GHz
Agressividade do roaming | Esta definição permite-lhe definir a agressividade com que o seu cliente sem fios faz o roaming para melhorar a ligação a um ponto de acesso. Existem cinco definições disponíveis. 3. Média: Esta é a predefinição. Uma definição equilibrada entre a ausência de roaming e o desempenho do roaming. 1. Menor: O cliente sem fios está fixo. Apenas uma deterioração significativa na qualidade da ligação faz com que ele passe para outro ponto de acesso. 5. Maior: O cliente sem fios controla continuamente a qualidade da ligação. Se ocorrer degradação, ele tenta localizar um melhor ponto de acesso e fazer o roaming para o mesmo.
Potência de transmissão | Definição predefinida: configuração de potência mais alta. Menor: Cobertura mínima: Defina o adaptador com o nível mínimo de potência de transmissão. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou confinar uma área de cobertura. Reduz a área de cobertura em áreas de muito tráfego para melhorar a qualidade global da transmissão e evitar a congestão e interferência com outros dispositivos. Maior: Cobertura máxima: Defina o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Seleccione para o máximo desempenho e alcance em ambientes com outros dispositivos de rádio WiFi limitados. NOTA: A melhor definição é quando o utilizador define sempre a potência de transmissão com o nível mais baixo possível que ainda é compatível com a qualidade da comunicação. Isto permite que o máximo número de dispositivos sem fios funcionem em áreas densas e reduz a interferência com outros dispositivos com os quais partilha o mesmo espectro de rádio. NOTA: Esta definição toma efeito quando for utilizado o modo de dispositivo para dispositivo (ad hoc) ou de rede (infra-estrutura).
Ativar com pacote mágico | Esta definição, quando ativada, ativa o computador após um estado de suspensão, ao receber um "pacote mágico" de outro computador. O "pacote mágico" contém o endereço MAC do computador de destino pretendido. Ao ativar, liga a funcionalidade Ativar com pacote mágico Ao desativar, desliga a funcionalidade Ativar com pacote mágico. Desativar esta opção desativa apenas a funcionalidade magic packet e não a funcionalidade Ativar com LAN sem fios.
Ativar com correspondência de padrões | Esta funcionalidade ativa o computador após um estado de suspensão quando o adaptador recebe um padrão de ativação específico. Esta funcionalidade é suportada pelo Windows* 7 e Windows 8. Estes padrões normalmente são: Ativar ao receber uma nova ligação TCP para IPv4 e IPv6 (TCP SYN IPv4 e TCP SYN IPv6). Ativar ao receber pacotes de reautenticação 802.1x. Desativar esta opção desativa apenas a funcionalidade correspondência de padrões e não a funcionalidade Ativar com LAN sem fios.
Modo sem fios | Seleccione o modo a utilizar para ligar a uma rede sem fios: Apenas 802.11a: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11a. Não aplicável a todos os adaptadores. Apenas 802.11b: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11b. Não aplicável a todos os adaptadores. Apenas 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11a e 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores. 802.11b e 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11b e 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Predefinição) - Ligue às redes sem fios 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores.
OK | Guarda as definições e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela quaisquer alterações.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade