Terug naar inhoud

# Specificaties

In dit gedeelte vindt u informatie over de specificaties van de draadloze adapters van Intel®. De volgende lijst is mogelijk niet volledig.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 en
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi |
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | MIMO-configuratie: 1X1 Verz/Ontv: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Ondersteuning Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Geen Intel® Centrino® Wireless-N 105: Geen Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0 + HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy en Bluetooth 3.0 + HS)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-functiesets | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Vormfactor | PCI Express* Mini Card en Half-Mini Card
SKU's | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Afmetingen | Mini Card: Breedte 50,80 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 2,41 - 2,474 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) en Windows Vista* (32-bits en 64-bits), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Codering | 128-bits AES-CCMP, 128-bits en 64-bits WEP, CKIP, TKIP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 en Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi |
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | MIMO-configuratie: 2X2 Verz/Ontv: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Ondersteuning Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Geen Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy en Bluetooth 3.0 + HS)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-functiesets | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 en Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Netwerkstandaarden | 802.11a/b/g/n (verschilt per adapter) en Bluetooth 3.0 + HS
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi-netwerkstandaarden | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Ontv/Verz (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versie 3.0 + HS
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits) Windows* 8 (32-bits en 64-bits) Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Netwerkstandaarden | 802.11a/b/g/n en Bluetooth 4.0
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versie 4.0 (3.0 + HS)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 en Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi |
Frequentiemodulatie | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-configuratie: 1X2 Ontv: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Ontv/Verz: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-configuratie: 2X2 Verz/Ontv: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits) Windows* 8 (32-bits en 64-bits) Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-functiesets | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits) Windows* 8 (32-bits en 64-bits) Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Nageleefde standaard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Voorzieningenset WiMAX-systeemprofiel | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Ondersteunt 3A- en 1A/B-profielen Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Ondersteunt 3A-, 5A/C-, 1A/B- en 5BL-profielen
Beveiliging | Key Management Protocol (PKMv2)
Codering | 128-bits CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) op basis van AES-codering
WiMAX
Frequentieband | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulatie | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Draadloos medium | Duplexmodus: TDD-bewerkingen | Schaalbare OFDMA (SOFDMA): 512 en 1024 FFT
Permutatie subdraaggolf: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Bandbreedten kanalen: 5 en 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Bandbreedten kanalen: 5, 7, 8,75 en 10 MHz
Voorzieningenset WiMAX-netwerk | SPWG/NWG Release 1.5
Snelheid | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Tot 10 Mbps DL en 4 Mbps UL bij pieksnelheid (OTA-snelheid, 10-MHz kanaal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Tot 20 Mbps DL en 6 Mbps UL bij pieksnelheid (OTA-snelheid, 10-MHz kanaal)
Uitgangsvermogen RF-transmissies | Voldoet aan Power class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 en Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Vormfactor | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card en Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Afmetingen | Full-Mini Card: Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Verz/Ontv: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Verz/Ontv: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits) Windows* 8 (32-bits en 64-bits) Windows* 8.1 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Vormfactors | Half-Mini Card en M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-certificering* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Vormfactors | Half-Mini Card, M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe, USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Model 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Model 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Model 7260NGW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie (Zie boven, niet alle banden worden door alle adapters ondersteund) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
802.11n spatial streams | Alle adapters: 2 X 2 spatial streams
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260NGW BN
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-certificering* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Vormfactors | Half-Mini Card en M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Tot 433 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-certificering* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Tot 433 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-certificering* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-certificering* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modellen 7265NGW AN en 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe, USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie (Zie boven, niet alle banden worden door alle adapters ondersteund) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
802.11n spatial streams | Alle adapters: 2 X 2 spatial streams
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters Model 7265HMW AN Model 7265NGW AN Model 7265NGW BN
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-certificering* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Vormfactors | M.2 type 3030
Elektrische interfaces | M.2 sleutel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface voor Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-module met X-FL en één toegewezen voor Bluetooth
Interfaceconnector van antenne | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land) | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Niet beschikbaar | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* met aangesloten stand-by
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-certificering* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Vormfactors | Half-Mini Card en M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-certificering* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Vormfactors | M.2 type 3030
Elektrische interfaces | M.2 sleutel 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface voor Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-module met X-FL en één toegewezen voor Bluetooth
Interfaceconnector van antenne | X.FL
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 60 GHz (802.11ad)
Frequentieband | 57 - 64 GHz (verschillend per land)
Modulatie | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Draadloos medium | DMG control PHY, DMG SC PHY
Kanalen | 1, 2 en 3, afhankelijk van de regelgeving per land
Spatial streams | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ad-gegevenssnelheden | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* met aangesloten stand-by
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging |
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers