목차로 돌아가기

# 사양

이 섹션에서는 인텔® 무선 어댑터 제품군에 대한 사양 정보를 제공합니다. 다음 목록에는 모든 어댑터가 포함되지 않았을 수 있습니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 및
Intel® Centrino® Wireless-N 135

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi |
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | MIMO 구성: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth 지원 | Intel® Centrino® Wireless-N 100: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 105: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0(Bluetooth Low-Energy 및 Bluetooth 3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi 및 WiMAX / WIBRO
폼 팩터 | PCI Express* 미니 카드 및 하프 미니 카드
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
치수 | 미니 카드: 너비 2.0인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (50.80 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.41 ~ 2.474 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi 일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32 및 64비트) 및 Windows Vista*(32 및 64비트), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
암호화 | AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트, CKIP, TKIP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 및 Intel® Centrino® Wireless-N 2230

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi |
주파수 변조 | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | MIMO 구성: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth 지원 | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: 없음 Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0(Bluetooth Low-Energy 및 Bluetooth 3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WPS에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 및 Intel® Centrino® Advanced-N 6230

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
네트워크 표준 | 802.11a/b/g/n(어댑터에 따라 다름) 및 Bluetooth 3.0 + HS
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi 네트워크 표준 | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth 버전 3.0 + HS
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
네트워크 표준 | 802.11a/b/g/n 및 Bluetooth 4.0
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth 버전 4.0(3.0 +HS)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 및 Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

폼 팩터 | PCI Express* 하프 미니 카드
치수 | 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
WiFi |
주파수 변조 | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz(802.11b/g/n), 5 GHz(802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO 구성: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO 구성: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
IEEE 기능 세트 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX / 4G WiBro 일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
표준 준수 | 802.16e-2005 Corrigenda 2(D4)
WiMAX / 4G WiBro 시스템 프로파일 기능 세트 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX 릴리스 1, Wave II. 3A 및 1A/B 프로파일을 지원합니다 Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX 릴리스 1, Wave II. 3A, 5A/C, 1A/B 및 5BL 프로파일을 지원합니다
보안 | 키 관리 프로토콜(PKMv2)
암호화 | AES 암호화 기반 128bit CCMP(카운터 모드/CBC-MAC)
WiMAX / 4G WiBro
주파수 밴드 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2.3-2.4 GHz / 2.496-2.690 GHz / 3.4-3.8 GHz
변조 | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
무선 매체 | 이중 모드: TDD 작동 | Scalable OFDMA(SOFDMA): 512 및 1024 FFT
서브 캐리어 순열: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 채널 대역폭: 5 및 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 채널 대역폭: 5, 7, 8.75 및 10 MHz
WiMAX / 4G WiBro 네트워크 릴리스 기능 세트 | SPWG/NWG 릴리스 1.5
속도 성능 | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 최대 10 Mbps DL 및 4 Mbps UL(최대 속도에서) (OTA 성능, 10MHz 채널) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 최대 20 Mbps DL 및 6 Mbps UL(최대 속도에서) (OTA 성능, 10MHz 채널)
RF 트랜스미터 출력 전력 | 전력 등급 2 준수

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 및 Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

폼 팩터 | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* 풀 미니 카드 및 하프 미니 카드. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* 하프 미니 카드.
치수 | 풀 미니 카드: 너비 2.00인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치(50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm) 하프 미니 카드: 너비 1.049인치 x 길이 1.18인치 x 높이 0.18인치 (26.64 mm x 30 mm x 4.5 mm)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
커넥터 인터페이스 | 52핀 미니 카드 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5 GHz(802.11a/n) | 2.4 GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows* XP(32비트 및 64비트) Windows Vista*(32비트 및 64비트) Windows* 7(32비트 및 64비트) Windows* 8(32비트 및 64비트) Windows* 8.1(32비트 및 64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-개인, WPA2-엔터프라이즈, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA에 대한 Wi-Fi* 인증
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
아키텍처 | 인프라 및 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈, WPA2-엔터프라이즈, AES-CCMP 128비트, WEP 128비트 및 64비트; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

폼 팩터 | 하프 미니 카드, M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe, USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 모델 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 모델 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 모델 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC 모델 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 모델 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 모델 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 (위 내용 참조. 일부 어댑터는 일부 밴드를 지원하지 않음) | 5GHz(802.11a/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
802.11n 공간 스트림 | 모든 어댑터: 2 X 2 공간 스트림
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7260HMW AN 모델 7260NGW AN 모델 7260NGW BN
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 최대 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165(모델 3165NGW)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 최대 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (모델 7265NGW)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (모델 7265NGW AN 과 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (모델 7265NGW BN)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe, USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 모델 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 모델 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 모델 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 (위 내용 참조. 일부 어댑터는 일부 밴드를 지원하지 않음) | 5GHz(802.11a/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
802.11n 공간 스트림 | 모든 어댑터: 2 X 2 공간 스트림
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7265HMW AN 모델 7265NGW AN 모델 7265NGW BN
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

폼 팩터 | M.2 유형 3030
전원 인터페이스 | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module 인터페이스이며 Bluetooth 전용입니다.
안테나 인터페이스 커넥터 | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad) | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름) | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | DMG 컨트롤 PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | 없음 | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 17265: 최대 867Mbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* 연결된 대기 상태
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi 인증*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

폼 팩터 | M.2 유형 3030
전원 인터페이스 | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. X-FL을 사용한 Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module 인터페이스이며 Bluetooth 전용입니다.
안테나 인터페이스 커넥터 | X.FL
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 60GHz (802.11ad)
주파수 밴드 | 57GHz ~ 64GHz(국가에 따라 다름)
변조 | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
무선 매체 | DMG 컨트롤 PHY, DMG SC PHY
채널 | 국가 규정에 따라 1, 2 및 3
공간 스트림 | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385Mbps
일반
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* 연결된 대기 상태
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안 |
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보