Torna al Sommario

# Impostazioni scheda di rete

Nella scheda Avanzate sono visualizzate le proprietà della scheda di rete WiFi installata nel computer.

### Accesso

Nel menu Avanzate dell'utilità di connessione di Intel® PROSet/Wireless WiFi, fare clic su Impostazioni scheda di rete. Selezionare la scheda Avanzate.

### Descrizione delle impostazioni della scheda di rete WiFi

Nome | Descrizione
--- | ---
Modalità 802.11ac (5 GHz) | Lo standard 802.11ac si fonda sullo standard 802.11n. La modalità 802.11ac offre fino a 867 Mbps (teorici) aumentando la larghezza di banda del canale di 80 MHz e aggiungendo una modulazione con una densità più elevata (256 QAM). Selezionare Attivato o Disattivato per impostare la modalità 802.11ac sulla scheda di rete WiFi. Attivato è l'impostazione predefinita. Questa impostazione si applica solo alle schede di rete con capacità 802.11ac.
Larghezza canale 802.11n (2,4 GHz) | Impostare la larghezza del canale ad alto throughput per ottimizzare le prestazioni. Impostare la larghezza del canale a Auto o 20 MHz. Utilizzare 20 MHz se i canali 802.11n sono limitati. Questa impostazione si applica solo alle schede di rete con capacità 802.11n. NOTA: questa impostazione non si applica a Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (utilizza solo una larghezza di canale di 20 MHz).
Larghezza canale 802.11n (5,2 GHz) | Impostare la larghezza del canale ad alto throughput per ottimizzare le prestazioni. Impostare la larghezza del canale a Auto o 20 MHz. Utilizzare 20 MHz se i canali 802.11n sono limitati. Questa impostazione si applica solo alle schede di rete con capacità 802.11n. NOTA: questa impostazione non si applica alle seguenti schede di rete: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Modalità 802.11n | Lo standard 802.11n si fonda sui precedenti standard 802.11 aggiungendo funzionalità multiple-input multiple-output (MIMO). MIMO aumenta il throughput dei dati e migliora la velocità di trasferimento. Selezionare Attivato o Disattivato per impostare la modalità 802.11n sulla scheda di rete WiFi. Attivato è l'impostazione predefinita. Questa impostazione si applica solo alle schede di rete con capacità 802.11n. NOTA: per ottenere velocità di trasferimento superiori a 54 Mbps sulle connessioni 802.11n, selezionare la modalità di protezione WPA2*-AES. In fase di configurazione della rete e risoluzione dei problemi, è possibile anche escludere la protezione (Nessuna). Un amministratore può attivare o disattivare il supporto per la modalità ad alto throughput per ridurre il consumo energetico o i conflitti con altri problemi relativi alla banda o di compatibilità.
Canale ad hoc 802.11b/g | Selezionare Attivato o Disattivato.
Modalità Ad Hoc QoS | Controllo Quality of Service (QoS) in reti ad hoc. QoS offre la gestione delle priorità del traffico dal punto di accesso su una LAN wireless in funzione della classificazione del traffico. WMM (Wi-Fi MultiMedia) è la certificazione QoS di Wi-Fi Alliance (WFA). Quando WMM è attivato, la scheda di rete WiFi utilizza WMM per supportare le funzionalità di gestione delle priorità dei tag e delle code per reti Wi-Fi. WMM attivato (impostazione predefinita) WMM disattivato
Bluetooth® AMP | Attivare o disattivare Bluetooth® AMP. AMP è l'acronimo di Alternate MAC/PHY e utilizza lo standard 802.11 (WiFi) per la trasmissione ad alta velocità. Se disattivato, viene disattivata anche la funzione Bluetooth HS.
Modalità HT/Modalità VHT/Disattivato | Queste impostazioni consentono di selezionare Modalità HT (High Throughput), Modalità VHT (Very High Throughput) o di disattivare entrambe le modalità. La modalità HT supporta la compatibilità 802.11n, mentre la modalità VHT supporta la compatibilità 802.11ac.
Fat Channel incompatibile | Questa impostazione comunica ai punti di accesso che questa scheda di rete WiFi non è compatibile con i canali a 40 MHz nella banda 2,4 GHz. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata, quindi la scheda di rete non invia questa notifica. Se il punto di accesso continua a utilizzare i canali a 40 MHz, anche la scheda di rete WiFi utilizzerà i canali a 40 MHz se Larghezza canale 802.11n (2,4 GHz) è impostata su AUTOMATICO. NOTA: questa impostazione non si applica alle seguenti schede di rete: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Protezione modalità mista | Usare per evitare le collisioni dei dati negli ambienti misti 802.11b e 802.11g. L'opzione RTS/CTS dovrebbe essere usata negli ambienti in cui i client non riescono ad ascoltarsi a vicenda, mentre l'opzione da CTS a sé consente di ottenere una velocità maggiore negli ambienti in cui i client sono molto vicini e possono ascoltarsi a vicenda.
Banda preferita | Negli ambienti con altri dispositivi radianti nelle vicinanze (quali forni a microonde, telefoni cordless, punti di accesso o altri dispositivi client), è preferibile utilizzare la banda a 5 GHz invece di quella a 2,4 GHz, o viceversa, al fine di ridurre le interferenze. Le opzioni sono le seguenti: Nessuna preferenza Banda a 2,4 GHz Banda a 5 GHz Di seguito sono riportate diverse bande WiFi: 802.11 legacy - 2,4 GHz 802.11a - 3,7 GHz e 5 GHz 802.11b - 2,4 GHz 802.11g - 2,4 GHz 802.11a - 2,4 GHz e 5 GHz 802.11ac - 5 GHz
Efficacia roaming | Questa impostazione permette di definire con quanta intensità un client wireless effettua il roaming per migliorare la connessione ad un punto di accesso. Sono disponibili cinque impostazioni. 3. Medio: si tratta dell'impostazione predefinita. Un'impostazione bilanciata tra l'assenza di roaming e le prestazioni. 1. Basso: il client wireless non effettuerà il roaming. Effettuerà il roaming solo per ricercare un altro punto di accesso nel caso in cui la qualità della connessione peggiori notevolmente. 5. Massimo: il wireless client registra continuamente la qualità del collegamento. Se si verifica un degrado, tenta di trovare ed effettuare il roaming a un migliore punto di accesso.
Potenza di trasmissione | Valore predefinito: impostazione massima della potenza. Basso: Copertura minima: imposta la scheda di rete alla minima potenza di trasmissione. Permette di espandere il numero delle aree di copertura o confinare un'area di copertura. Riduce l'area di copertura in aree a traffico elevato per migliorare la qualità complessiva della trasmissione ed evitare la congestione e le interferenze con altre periferiche. Massimo: Copertura massima: imposta la scheda di rete al livello massimo di potenza di trasmissione. Selezionare per le prestazioni e portata massime in ambienti con limitate periferiche radio WiFi aggiuntive. NOTA: l'impostazione ottimale consiste nel definire la potenza di trasmissione sempre al minore livello possibile, compatibilmente con la qualità delle comunicazioni. Ciò consente al numero massimo di periferiche wireless di funzionare in aree ad alta densità e ridurre le interferenze con altre periferiche con cui la radio condivide lo spettro. NOTA: questa impostazione ha effetto quando si usa la modalità rete (infrastruttura) o la modalità da periferica a periferica (ad hoc).
Riattivazione su pacchetto magico | Questa impostazione, una volta attivata, riattiva il computer dallo stato di sospensione quando riceve un "pacchetto magico" da un computer di invio. Il pacchetto magico contiene l'indirizzo MAC del computer di destinazione designato. L'attivazione consente di attivare Riattivazione su pacchetto magico. La disattivazione consente di disattivare Riattivazione su pacchetto magico. Disattivando tale funzione si disattiva soltanto la funzionalità del pacchetto magico, non Riattivazione su LAN wireless.
Riattivazione su corrispondenza motivo | Questa funzionalità riattiva il computer dallo stato di sospensione quando la scheda di rete riceve un motivo di riattivazione. Questa funzione è supportata in Windows* 7 e Windows 8. Solitamente questi motivi sono: Riattivazione su nuova connessione TCP in ingresso per IPv4 e IPv6 (TCP SYN IPv4 e TCP SYN IPv6). Riattivazione su pacchetti di riautenticazione 802.1x. Disattivando tale funzione si disattiva soltanto la funzionalità del pacchetto magico, non Riattivazione su LAN wireless.
Modalità wireless | Selezionare la modalità da usare per la connessione a una rete wireless: Solo 802.11a: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11a. Non applicabile a tutte le schede di rete. Solo 802.11b: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11b. Non applicabile a tutte le schede di rete. Solo 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11b.g 802.11a e 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11a e 802.11g. Non applicabile a tutte le schede di rete. 802.11b e 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11b e 802.11g. Non applicabile a tutte le schede di rete. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Impostazione predefinita) - Permette di connettersi a una rete wireless 802.11a, 802.11b o 802.11g. Non applicabile a tutte le schede di rete.
OK | Consente di salvare le impostazioni e di tornare alla pagina precedente.
Annulla | Chiude e annulla le modifiche apportate.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità