Retour à la table des matières

# Informations réglementaires

Cette section fournit des informations réglementaires pour les cartes sans fil suivantes :

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

> REMARQUE : compte tenu de la nature évolutive des réglementations et des normes dans le domaine des réseaux radioélectriques locaux sans fil (normes IEEE 802.11 et similaires), les informations fournies dans le présent document sont sujettes à modifications. Intel Corporation n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document.

## Cartes sans fil Intel WiFi/WiMAX

Les informations de cette section se rapportent aux cartes sans fil suivantes :

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Consultez la section Spécifications pour connaître les caractéristiques techniques complètes des cartes sans fil.

> REMARQUE : dans cette section, toutes les références à la « carte sans fil » désignent toutes les cartes citées ci-dessus.

Les informations suivantes sont fournies :

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires
- Informations pour les OEM et intégrateurs hôtes

### INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS

### Avis concernant la sécurité

#### Limites d'exposition aux fréquences radioélectriques de la FCC aux USA

La FCC (Federal Communications Commission), avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. La carte satisfait aux exigences concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans la norme FCC Partie 2, 15C, 15E avec les recommandations KDB 447498, KDB 248227 et KDB 616217. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- utiliser dans des environnements spécifiques :
  - l'utilisation de cartes sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - l'utilisation d'appareils électroniques équipés de cartes sans fil dans les avions est régie par les règles des différents opérateurs aériens.
  - l'utilisation de cartes sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Avertissement concernant la proximité de périphériques explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (y compris cette carte réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil n'ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : la carte réseau sans fil n'est pas conçue pour être utilisée avec des antennes directionnelles à gain élevé.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations des opérateurs aériens peuvent interdire l'utilisation en vol d'appareils électroniques dotés d'émetteurs-récepteurs sans fil (cartes réseau sans fil) car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

Attention : les équipements 60 GHz/802.11ad ne sont pas autorisés dans les avions conformément à la norme FCC §15.255. Les intégrateurs OEM et hôtes doivent tenir compte de cette réglementation dans les appareils hôtes.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac et 802.16e

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac et 802.16e pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac et 802.16e sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance de transmission (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion WiMAX Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

#### Interopérabilité sans fil

La carte est conçue pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conforme aux normes suivantes :

- conforme à la norme IEEE Std. 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11a sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11n ébauche 2.0 sur réseau sans fil
- conforme à la norme IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi
- homologation WiMAX telle que définie par le Forum WiMAX

#### La carte sans fil et votre santé

Comme tout autre dispositif émetteur-récepteur, la carte sans fil émet de l'énergie électromagnétique en fréquences radio. Cependant, le niveau d'énergie émis par cette carte sans fil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte sans fil fonctionne dans les limites définies dans les normes de sécurité et recommandations relatives aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte sans fil peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- utilisation de la carte sans fil en avion, ou
- utilisation de la carte dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation des cartes sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte avant de la mettre en marche.

### INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### USA - Federal Communications Commission (FCC)

Cette carte réseau sans fil est limitée à un usage en intérieur en raison de son fonctionnement sur les plages de fréquences 5,15 à 5,25 GHz et 5,470 à 5,75 GHz. Aucun contrôle de configuration permettant de modifier la fréquence de fonctionnement permise par la FCC aux États-Unis, conformément à l'alinéa 15.407 du règlement de la FCC, n'est fourni pour cette carte réseau sans fil Intel®.

- Les cartes réseau sans fil Intel® sont destinées exclusivement aux intégrateurs OEM.
- Les cartes réseau sans fil Intel® ne peuvent pas être colocalisées avec un autre émetteur, à moins que cela ne soit approuvé par la FCC.

Cette carte sans fil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

#### Déclaration sur les interférences des appareils de Classe B

Cette carte sans fil a été testée et trouvée conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cette carte sans fil génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cette carte sans fil n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, elle peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cette carte sans fil provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception de l'équipement gêné par les interférences.
- augmenter la distance entre la carte sans fil et l'équipement gêné par les interférences.
- brancher l'ordinateur équipé de la carte sans fil à une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui où est branché l'équipement gêné par les interférences.
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : la carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

### Considérations relatives à la certification de sécurité

La sécurité de ce périphérique est uniquement garantie lorsqu'il est utilisé en tant que composant dans un équipement complet. L'admissibilité de la combinaison est déterminée par les agences de sécurité compétentes. Concernant l'installation du périphérique, les points suivants doivent être pris en compte :

- il doit être installé dans un appareil hôte conforme à la deuxième édition de la norme UL/EN/IEC 60950-1, y compris aux exigences générales relatives à la conception de l'enveloppe 1.6.2 et plus particulièrement au paragraphe 1.2.6.2 (Enveloppe contre le feu).
- le périphérique doit être alimenté par une source très basse tension de sécurité (TBTS) lorsqu'il est installé dans l'équipement de consommation.
- un test de chaleur doit être envisagé pour l'équipement de consommation afin de garantir la conformité avec la deuxième édition de la norme UL/EN/IEC 60950-1.

### Faible teneur en halogène

S'applique uniquement aux agents ignifuges bromés et chlorés et au PVC dans le produit final. Les composants Intel de même que les composants achetés de l'assemblage final sont conformes aux exigences JS-709. Les PCB et les substrats sont conformes aux exigences de la norme IEC 61249-2-21. Le remplacement des PVC et/ou des agents ignifuges halogénés n'est pas forcément meilleur pour l'environnement.

### Japon

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Corée

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexique

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Taïwan

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

### Certification modulaire des marquages réglementaires pour les pays concernés

Une liste des pays nécessitant un marquage réglementaire est disponible. Notez que cette liste ne contient que les pays nécessitant un marquage réglementaire et non pas tous les pays certifiés. Pour connaître la réglementation en matière de marquage des pays relative à votre adaptateur, procédez comme suit :

1. Ouvrez ce site Web : http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Cliquez sur le lien de votre adaptateur.
3. Cliquez sur Documents et Guides.
4. Sous Informations sur les réglementations, cliquez sur le lien « Regulatory documents » de votre adaptateur.

### ID réglementaire

En raison de la taille très réduite du 7265D2W (12x16), le marquage est indiqué dans le présent manuel d'utilisation car l'étiquette figurant sur le produit est considérée comme trop petite pour être lisible.

> États-Unis : modèle 7265D2W, ID FCC : PD97265D2

> Canada : modèle 7265D2W, IC : 1000M-7265D2

> Japon : modèle 7265D2W :

> Corée : modèle 7265D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taïwan : modèle 7265D2W,

> Chine : modèle 7265D2W, ID CMIIT : 2014AJ3467 (M)

> Australie : modèle 7265D2W,

En raison de la taille très réduite du 17265NGW/13100NGW, le marquage est indiqué dans le présent manuel d'utilisation car l'étiquette figurant sur le produit est considérée comme trop petite pour être lisible.

> Singapour : modèle 17265NGW/13100NGW :

### INFORMATIONS POUR LES OEM et INTÉGRATEURS HÔTES

Les directives décrites dans le présent document sont destinées aux intégrateurs OEM procédant à l'installation de cartes réseau sans fil Intel® sur des plates-formes hôtes portables et tablettes. Ces conditions doivent être strictement respectées pour répondre aux conditions de conformité aux règlements de la FCC, notamment en matière d'exposition aux FR. Lorsque toutes les directives relatives au type et au positionnement des antennes décrites dans le présent document sont respectées, les cartes réseau sans fil Intel® peuvent être installées sur des plates-formes hôtes portables et tablettes sans aucune restriction supplémentaire. Si l'une des conditions énoncées n'est pas satisfaite, il se peut que l'OEM ou l'intégrateur doive effectuer des tests supplémentaires et/ou obtenir des approbations supplémentaires. Il incombe à l'OEM ou à l'intégrateur de déterminer les tests réglementaires de l'hôte et/ou d'obtenir les approbations de conformité de l'hôte requises.

- Les cartes réseau sans fil Intel® sont destinées exclusivement aux intégrateurs OEM et hôtes.
- L'autorisation des cartes réseau sans fil Intel® accordée par la FCC décrit toutes les conditions de limite d'une approbation modulaire.
- Les cartes réseau sans fil Intel® doivent utiliser des points d'accès approuvés par le pays dans lequel elles sont utilisées.
- Les OEM, les intégrateurs et les tiers ne sont pas autorisés à effectuer des changements sur les cartes réseau sans fil Intel®. Tout changement ou modification apporté à une carte réseau sans fil Intel par un OEM, intégrateur ou tiers entraînera l'annulation de l'autorisation d'utiliser cette carte.

### Type et gains d'antenne

Seules les antennes de type identique et de gain identique ou inférieur à ceux indiqués ci-dessous sont compatibles avec les cartes réseau sans fil Intel®. L'utilisation d'antennes de type différent et/ou de gain supérieur peut nécessiter d'autres autorisations.

Type d'antenne | Placement de l'antenne (Princ./Aux.) | 2,4 GHz Gain maximum en dBi* | 2,6 GHz Gain maximum en dBi* | 5,2 GHz Gain maximum en dBi* | 5,5 GHz Gain maximum en dBi* | 5,7 GHz Gain maximum en dBi*
PIFA | Principale |  |  |  |  |
Aux. | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
*Tous les gains d'antenne incluent la perte dans le câble.

### Placement de l'antenne dans la plate-forme hôte

Pour garantir la conformité en matière d'exposition aux FR, les antennes utilisées avec des cartes réseau sans fil Intel® doivent être installées sur les plates-formes hôte portables et tablettes de manière à offrir une distance minimum entre celles-ci et toutes les personnes, quels que soient le mode de fonctionnement et l'orientation de la plate-forme hôte, dans le strict respect du tableau ci-dessous. La distance de séparation de l'antenne concerne aussi bien l'orientation horizontale que verticale de celle-ci, lors de son installation sur le système hôte.

Carte WiFi Intel® | Distance de séparation minimum requise entre l'antenne et l'utilisateur
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Transmission simultanée de cartes réseau sans fil Intel® avec d'autres transmetteurs intégrés ou connectés

Conformément à la publication 616217 de la Base des connaissances de la FCC, en cas d'installation de plusieurs dispositifs de transmission sur un service hôte, une évaluation de transmission des expositions aux FR doit être effectuée afin de déterminer les applications et les tests nécessaires. Les intégrateurs OEM doivent identifier toutes les combinaisons possibles de configurations de transmission simultanée pour tous les transmetteurs et antennes installés sur le système hôte. Cela inclut les transmetteurs installés sur l'hôte, comme les périphériques mobiles (distance vis-à-vis de l'utilisateur > 20 cm) et portables (distance vis-à-vis de l'utilisateur < 20 cm). Pour connaître tous les détails de cette évaluation et savoir si des exigences supplémentaires de test ou d'approbation de la FCC sont nécessaires, les intégrateurs OEM sont invités à consulter la publication 616217 de la Base des connaissances de la FCC.

### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte réseau Intel® sans fil conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

La carte réseau Intel® sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Intel Corporation n'est pas responsable des interférences provoquées sur des postes de radio ou de télévision par la modification non autorisée d'appareils inclus avec le kit de la carte sans fil, ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences provoquées par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées repose sur l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.11e

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

## Cartes réseau Intel WiFi, conformes 802.11n

Les informations de cette section s'appliquent aux produits suivants :

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Consultez la section Spécifications pour connaître les caractéristiques techniques complètes des cartes sans fil.

> REMARQUE : dans cette section, toutes les références à la « carte sans fil » désignent toutes les cartes citées ci-dessus.

Les informations suivantes sont fournies :

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires
- Informations pour les OEM et intégrateurs hôtes
- Déclarations de conformité de l'Union européenne

### INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS

### Avis concernant la sécurité

#### Limites d'exposition aux fréquences radioélectriques de la FCC aux USA

La FCC (Federal Communications Commission), avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. La carte satisfait aux exigences concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans la norme FCC Partie 2, 15C, 15E avec les recommandations KDB 447498, KDB 248227 et KDB 616217. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- utiliser dans des environnements spécifiques :
  - l'utilisation de cartes sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - l'utilisation de cartes sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - l'utilisation de cartes sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Avertissement concernant la proximité de périphériques explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (y compris cette carte réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil n'ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : la carte réseau sans fil n'est pas conçue pour être utilisée avec des antennes directionnelles à gain élevé.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations des opérateurs aériens peuvent interdire l'utilisation en vol d'appareils électroniques dotés d'émetteurs-récepteurs sans fil (cartes réseau sans fil) car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

Attention : les équipements 60 GHz/802.11ad ne sont pas autorisés dans les avions conformément à la norme FCC §15.255. Les intégrateurs OEM et hôtes doivent tenir compte de cette réglementation dans les appareils hôtes.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n et 802.11ac

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n et 802.11ac pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n et 802.11ac sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance de transmission (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion WiMAX Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

#### Interopérabilité sans fil

La carte est conçue pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conforme aux normes suivantes :

- conforme à la norme IEEE Std. 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11a sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11n sur les réseaux locaux sans fil
- conforme à la norme IEEE Std. 802.11ac (ébauche) sur les réseaux locaux sans fil
- certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi

#### La carte sans fil et votre santé

Comme tout autre dispositif émetteur-récepteur, la carte sans fil émet de l'énergie électromagnétique en fréquences radio. Cependant, le niveau d'énergie émis par cette carte sans fil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte sans fil fonctionne dans les limites définies dans les normes de sécurité et recommandations relatives aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte sans fil peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- utilisation de la carte sans fil en avion, ou
- utilisation de la carte dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation des cartes sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte avant de la mettre en marche.

### INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### USA - Federal Communications Commission (FCC)

Cette carte réseau sans fil est limitée à un usage en intérieur en raison de son fonctionnement sur les plages de fréquences 5,15 à 5,25 GHz et 5,470 à 5,75 GHz. Aucun contrôle de configuration permettant de modifier la fréquence de fonctionnement permise par la FCC aux États-Unis, conformément à l'alinéa 15.407 du règlement de la FCC, n'est fourni pour cette carte réseau sans fil Intel®.

- Les cartes réseau sans fil Intel® sont destinées exclusivement aux intégrateurs OEM.
- Les cartes réseau sans fil Intel® ne peuvent pas être colocalisées avec un autre émetteur, à moins que cela ne soit approuvé par la FCC.

Cette carte sans fil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

> REMARQUE : la puissance de sortie rayonnée de la carte de périphérique réseau sans fil est nettement inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC. Cependant, la carte doit être utilisée de sorte que les contacts humains potentiels lors d'un fonctionnement normal sont réduits à un minimum. Pour éviter de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC, vous devez conserver une distance minimale de 20 cm entre vous (ou toute autre personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée à l'ordinateur, ou la distance de séparation minimale spécifiée dans les conditions d'autorisation de la FCC. Vous trouverez des détails sur les configurations autorisées à l'adresse http://www.fcc.gov/oet/ea/ en entrant le numéro d'identification FCC se trouvant sur l'appareil.

#### Déclaration sur les interférences des appareils de Classe B

Cette carte sans fil a été testée et trouvée conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cette carte sans fil génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cette carte sans fil n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, elle peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cette carte sans fil provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception de l'équipement gêné par les interférences.
- augmenter la distance entre la carte sans fil et l'équipement gêné par les interférences.
- brancher l'ordinateur équipé de la carte sans fil à une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui où est branché l'équipement gêné par les interférences.
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : la carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

### Considérations relatives à la certification de sécurité

La sécurité de ce périphérique est uniquement garantie lorsqu'il est utilisé en tant que composant dans un équipement complet. L'admissibilité de la combinaison est déterminée par les agences de sécurité compétentes. Concernant l'installation du périphérique, les points suivants doivent être pris en compte :

- il doit être installé dans un appareil hôte conforme à la deuxième édition de la norme UL/EN/IEC 60950-1, y compris aux exigences générales relatives à la conception de l'enveloppe 1.6.2 et plus particulièrement au paragraphe 1.2.6.2 (Enveloppe contre le feu).
- le périphérique doit être alimenté par une source très basse tension de sécurité (TBTS) lorsqu'il est installé dans l'équipement de consommation.
- un test de chaleur doit être envisagé pour l'équipement de consommation afin de garantir la conformité avec la deuxième édition de la norme UL/EN/IEC 60950-1.

### Faible teneur en halogène

S'applique uniquement aux agents ignifuges bromés et chlorés et au PVC dans le produit final. Les composants Intel de même que les composants achetés de l'assemblage final sont conformes aux exigences JS-709. Les PCB et les substrats sont conformes aux exigences de la norme IEC 61249-2-21. Le remplacement des PVC et/ou des agents ignifuges halogénés n'est pas forcément meilleur pour l'environnement.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Union européenne

La bande 5,15 - 5,35 GHz est destinée exclusivement à une utilisation en intérieur.

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC de l'Union européenne. Consultez la section Déclarations de conformité de l'Union européenne.

#### Déclarations de conformité de l'Union européenne

Pour consulter la déclaration de conformité de l'Union Européenne correspondant à votre adaptateur, procédez comme suit.

1. Ouvrez ce site Web : http://developer.intel.com/design/litcentr/ce_docs/index.htm.
2. Sélectionnez votre carte dans le menu Sans-fil.
3. Cliquez sur Valider.

Pour consulter d'autres informations de réglementation relatives à votre adaptateur, procédez comme suit :

1. Ouvrez ce site Web : http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Cliquez sur le lien de votre adaptateur.
3. Cliquez sur Documents et Guides.
4. Sous Informations sur les réglementations, cliquez sur le lien « Regulatory documents » de votre adaptateur.

#### Directive concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

#### Restrictions de l'Union européenne concernant les matières dangereuses (RoHS)

Tous les produits décrits ici sont conformes à la directive RoHS de l'Union européenne.

Pour toute question relative au marquage CE sur la carte sans fil, contactez :

Intel Corporation, ATTN : Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 États-Unis

### Japon

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Corée

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexique

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Maroc

Le fonctionnement de ce produit sur le canal radio 2 (2 417 MHz) n'est pas autorisé dans les villes suivantes : Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant et Taza.

Le fonctionnement de ces produits sur les canaux radio 4, 5, 6 et 7 (2 425 - 2 442 MHz) n'est pas autorisé dans les villes suivantes : Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

« MODÈLE APPROUVÉ PAR LA PTA »

### Taïwan

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Singapour

### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

### Certification modulaire des marquages réglementaires pour les pays concernés

Une liste des pays nécessitant un marquage réglementaire est disponible. Notez que cette liste ne contient que les pays nécessitant un marquage réglementaire et non pas tous les pays certifiés. Pour connaître la réglementation en matière de marquage des pays relative à votre adaptateur, procédez comme suit :

1. Ouvrez ce site Web : http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. Cliquez sur le lien de votre adaptateur.
3. Cliquez sur Documents et Guides.
4. Sous Informations sur les réglementations, cliquez sur le lien « Regulatory documents » de votre adaptateur.

### ID réglementaire

En raison de la taille très réduite du 7265D2W (12x16), le marquage est indiqué dans le présent manuel d'utilisation car l'étiquette figurant sur le produit est considérée comme trop petite pour être lisible.

> États-Unis : modèle 7265D2W, ID FCC : PD97265D2

> Canada : modèle 7265D2W, IC : 1000M-7265D2

> Japon : modèle 7265D2W :

> Corée : modèle 7265D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taïwan : modèle 7265D2W,

> Chine : modèle 7265D2W, ID CMIIT : 2014AJ3467 (M)

> Australie : modèle 7265D2W,

En raison de la taille très réduite du 17265NGW/13100NGW, le marquage est indiqué dans le présent manuel d'utilisation car l'étiquette figurant sur le produit est considérée comme trop petite pour être lisible.

> Singapour : modèle 17265NGW/13100NGW :

### INFORMATIONS POUR LES OEM et INTÉGRATEURS HÔTES

Les directives décrites dans le présent document sont destinées aux intégrateurs OEM procédant à l'installation de cartes réseau sans fil Intel® sur des plates-formes hôtes portables et tablettes. Ces conditions doivent être strictement respectées pour répondre aux conditions de conformité aux règlements de la FCC, notamment en matière d'exposition aux FR. Lorsque toutes les directives relatives au type et au positionnement des antennes décrites dans le présent document sont respectées, les cartes réseau sans fil Intel® peuvent être installées sur des plates-formes hôtes portables et tablettes sans aucune restriction supplémentaire. Si l'une des conditions énoncées n'est pas satisfaite, il se peut que l'OEM ou l'intégrateur doive effectuer des tests supplémentaires et/ou obtenir des approbations supplémentaires. Il incombe à l'OEM ou à l'intégrateur de déterminer les tests réglementaires de l'hôte et/ou d'obtenir les approbations de conformité de l'hôte requises.

- Les cartes réseau sans fil Intel® sont destinées exclusivement aux intégrateurs OEM et hôtes.
- L'autorisation des cartes réseau sans fil Intel® accordée par la FCC décrit toutes les conditions de limite d'une approbation modulaire.
- Les cartes réseau sans fil Intel® doivent utiliser des points d'accès approuvés par le pays dans lequel elles sont utilisées.
- Les OEM, les intégrateurs et les tiers ne sont pas autorisés à effectuer des changements sur les cartes réseau sans fil Intel®. Tout changement ou modification apporté à une carte réseau sans fil Intel par un OEM, intégrateur ou tiers entraînera l'annulation de l'autorisation d'utiliser cette carte.

### Type et gains d'antenne

Seules les antennes de type identique et de gain identique ou inférieur à ceux indiqués ci-dessous sont compatibles avec les cartes réseau sans fil Intel®. L'utilisation d'antennes de type différent et/ou de gain supérieur peut nécessiter d'autres autorisations.

Type d'antenne | Placement de l'antenne (Princ./Aux.) | 2,4 GHz Gain maximum en dBi* | 2,6 GHz Gain maximum en dBi* | 5,2 GHz Gain maximum en dBi* | 5,5 GHz Gain maximum en dBi* | 5,7 GHz Gain maximum en dBi*
PIFA | Principale |  |  |  |  |
Aux. | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
*Tous les gains d'antenne incluent la perte dans le câble.

### Placement de l'antenne dans la plate-forme hôte

Pour garantir la conformité en matière d'exposition aux FR, les antennes utilisées avec des cartes réseau sans fil Intel® doivent être installées sur les plates-formes hôte portables et tablettes de manière à offrir une distance minimum entre celles-ci et toutes les personnes, quels que soient le mode de fonctionnement et l'orientation de la plate-forme hôte, dans le strict respect du tableau ci-dessous. La distance de séparation de l'antenne concerne aussi bien l'orientation horizontale que verticale de celle-ci, lors de son installation sur le système hôte.

Carte réseau sans fil | Distance de séparation minimum requise entre l'antenne et l'utilisateur
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000 | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Advanced-N Link 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
* Cette carte réseau sans fil est compatible avec les périphériques mobiles uniquement (nécessite une distance antenne-utilisateur supérieure à 20 cm).

Pour combiner des cartes WiFi/Bluetooth, il est recommandé de conserver une distance de séparation d'au moins 5 cm entre les antennes de transmission au sein du système hôte afin de permettre des transmissions WiFi et Bluetooth simultanées. En cas de séparation inférieure à 5 cm, le ratio doit être vérifié conformément à la publication KDB 447498 de la FCC pour une carte donnée.

Un processus d'autorisation réglementaire supplémentaire peut être requis si le dispositif 60 GHz/802.11ad RFEM (antenne-réseau) doit être installé à moins de 20 cm de l'utilisateur.

### Transmission simultanée de cartes réseau sans fil Intel® avec d'autres transmetteurs intégrés ou connectés

Conformément à la publication 616217 de la Base des connaissances de la FCC, en cas d'installation de plusieurs dispositifs de transmission sur un service hôte, une évaluation de transmission des expositions aux FR doit être effectuée afin de déterminer les applications et les tests nécessaires. Les intégrateurs OEM doivent identifier toutes les combinaisons possibles de configurations de transmission simultanée pour tous les transmetteurs et antennes installés sur le système hôte. Cela inclut les transmetteurs installés sur l'hôte, comme les périphériques mobiles (distance vis-à-vis de l'utilisateur > 20 cm) et portables (distance vis-à-vis de l'utilisateur < 20 cm). Pour connaître tous les détails de cette évaluation et savoir si des exigences supplémentaires de test ou d'approbation de la FCC sont nécessaires, les intégrateurs OEM sont invités à consulter la publication 616217 de la Base des connaissances de la FCC.

### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte réseau Intel® sans fil conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

La carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Pour obtenir les homologations spécifiques par pays, reportez-vous à la section Homologations des émetteurs-récepteurs. Intel Corporation n'est pas responsable des interférences provoquées sur des postes de radio ou de télévision par la modification non autorisée d'appareils inclus avec le kit de la carte sans fil, ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences provoquées par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées repose sur l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.11ad

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.11ad.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.11ad pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des paramètres autorisés et des restrictions dans le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut faire l'objet de poursuites en tant que telle.

## Déclarations de conformité de l'Union européenne

Chacune des cartes indiquées ci-dessous est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC de l'Union européenne.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité