Retour à la table des matières

# Paramètres de la carte

L'onglet Avancé affiche les propriétés de la carte WiFi installée sur l'ordinateur.

### Méthode d'accès

dans l'utilitaire de connexion Intel® PROSet/Wireless WiFi, menu Avancé, cliquez sur Paramètres de la carte. Cliquez sur l'onglet Avancé .

### Description des paramètres de la carte WiFi

Nom | Description
--- | ---
Mode 802.11ac (5 GHz) | La norme 802.11ac est basée sur la norme 802.11n. Le mode 802.11ac offre un débit maximal théorique de 867 Mbit/s en faisant passer la bande passante à 80 MHz et en introduisant une modulation de densité supérieure (256 QAM). Sélectionnez Activé ou Désactivé pour définir le mode 802.11ac de la carte. Activé est le paramètre par défaut. Ce paramètre ne s'applique qu'aux cartes compatibles 802.11ac.
Largeur de canal 802.11n (2,4 GHz) | Définissez une largeur de canal haut débit pour optimiser les performances. Définissez la largeur de canal sur Auto ou 20 MHz. Utilisez 20 MHz si les canaux 802.11n sont restreints. Ce paramètre ne s'applique qu'aux cartes compatibles 802.11n. REMARQUE : ce paramètre ne s'applique pas à la carte Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (n'utilise que la largeur de canal de 20 MHz).
Largeur de canal 802.11n (5,2 GHz) | Définissez une largeur de canal haut débit pour optimiser les performances. Définissez la largeur de canal sur Auto ou 20 MHz. Utilisez 20 MHz si les canaux 802.11n sont restreints. Ce paramètre ne s'applique qu'aux cartes compatibles 802.11n. REMARQUE : ce paramètre ne s'applique pas aux cartes suivantes : Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Mode 802.11n | La norme 802.11n est basée sur les normes 802.11 et ajoute une fonctionnalité d'entrées multiples et de sorties multiples (ou MIMO, pour multiple-input multiple-output). La fonctionnalité MIMO augmente le transfert de données pour améliorer le débit. Sélectionnez Activée ou Désactivée pour définir le mode 802.11n de la carte. Activé est le paramètre par défaut. Ce paramètre ne s'applique qu'aux cartes compatibles 802.11n. REMARQUE : pour atteindre des débits supérieurs à 54 Mbit/s sur des connexions 802.11n, la sécurité WPA2*-AES doit être sélectionnée. Il est possible de ne sélectionner aucune sécurité (Aucun) afin de permettre l'installation réseau et le dépannage. Un administrateur peut activer ou désactiver la prise en charge du mode haut débit afin de réduire la consommation d'électricité ou les risques de conflit avec les autres bandes ou les problèmes de compatibilité.
Canal ad hoc 802.11b/g | Sélectionnez Activé ou Désactivé.
Mode Ad Hoc QS | Contrôle de la qualité de service (QS) sur les réseaux ad hoc. QS permet de hiérarchiser le trafic du point d'accès sur un réseau local sans fil en fonction de la classification du trafic. WMM (Wi-Fi Multimedia) est la certification QS de l'alliance Wi-Fi. Lorsque WMM est activé, la carte utilise WMM pour prendre en charge l'étiquetage de priorité et la mise en file d'attente sur les réseaux Wi-Fi. WMM activé (paramètre par défaut) WMM désactivée
Bluetooth® AMP | Activez ou désactivez Bluetooth® AMP. AMP est la contraction de « Alternate MAC/PHY » et utilise le mode 802.11 (Wi-Fi) pour le transfert haute vitesse des données. S'il est désactivé, Bluetooth HS l'est également.
Mode HT/Mode VHT/Désactivé | Ce paramètre vous permet de sélectionner le mode HT (High Throughput, haut débit), le mode VHT (Very High Throughput, très haut débit) ou de désactiver les deux modes. Le mode HT prend en charge la compatibilité 802.11n, tandis que le mode VHT prend en charge la compatibilité 802.11ac.
Non compatible avec les canaux de 40 MHz | Ce paramètre indique aux points d'accès que cette carte WiFi n’est pas compatible avec les canaux de 40 MHz dans la bande de 2,4 GHz. Le paramètre par défaut est Désactivé ce qui indique que la carte n'enverra pas de notification. Si le point d'accès continue à utiliser les canaux 40 MHz, la carte WiFi utilisera également les canaux 40 MHz si le paramètre Largeur de canal 802.11n (2,4 GHz) est réglé sur AUTO. REMARQUE : ce paramètre ne s'applique pas aux cartes suivantes : Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Connexion réseau Intel® PRO/Wireless 3945ABG
Protection en mode mixte | Utilisez ce mode pour éviter les collisions de données dans un environnement mixte 802.11b et 802.11g. La fonctionnalité RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) doit être utilisée lorsqu'il est possible que les clients ne puissent pas communiquer entre eux. La fonctionnalité Auto-CTS peut être utilisée pour améliorer le débit dans un environnement où les clients se trouvent à proximité l'un de l'autre et peuvent communiquer entre eux.
Bande privilégiée | Dans un environnement avec d'autres dispositifs rayonnants à proximité (tels que les fours à micro-ondes, téléphones sans fil, points d'accès ou dispositifs clients), vous pouvez préférer la bande 5 GHz à la bande 2,4 GHz (ou inversement) afin de réduire les interférences. Les options sont les suivantes : Sans préférence Bande 2,4 GHz Préférer la bande 5 GHz Voici les différentes bandes Wi-Fi : 802.11 « legacy » - 2,4 GHz 802.11a - 3,7 GHz et 5 GHz 802.11b - 2,4 GHz 802.11g - 2,4 GHz 802.11n - 2,4 GHz et 5 GHz 802.11ac - 5 GHz
Agressivité de l'itinérance | Ce paramètre permet de définir l'agressivité avec laquelle le client sans fil gère l'itinérance afin d'améliorer la connexion à un point d'accès. Il existe cinq paramètres disponibles. 3. Moyenne : il s'agit du réglage par défaut. Paramètre équilibré entre l'itinérance et les performances. 1. La plus faible : le client sans fil ne sera pas en mode d'itinérance. Seule une dégradation importante de la qualité de la liaison provoque la recherche d'un autre point d'accès. 5. La plus forte : votre client sans fil surveille en permanence la qualité de la liaison. En cas de dégradation, il recherche et essaie de passer sur un meilleur point d'accès.
Puissance de transmission | Paramètre par défaut : paramètre de puissance le plus élevé. La plus faible : couverture minimum : niveau de puissance de transmission le plus faible de la carte. Permet d'élargir ou de réduire la zone de couverture. Réduit la zone de couverture là où le trafic est dense afin d'améliorer la qualité globale de la transmission et évite des congestions et des interférences avec les autres périphériques. La plus forte : couverture maximale : niveau de puissance de transmission maximum de la carte. Sélectionnez cette option pour un niveau de performance optimal et une portée maximale dans des environnements où le nombre de périphériques radio supplémentaires est limité. REMARQUE : le paramètre optimal est de toujours choisir le niveau de transmission le plus bas possible, mais toujours compatible avec la qualité des communications. Cela permet à un maximum de périphériques sans fil de fonctionner dans des zones denses et de réduire les interférences avec les autres périphériques qui partagent le même spectre de fréquences que cet émetteur-récepteur. REMARQUE : ce paramètre prend effet lorsque le mode Réseau (infrastructure) ou Poste à poste (ad hoc) est utilisé.
Wake on Magic Packet | Ce paramètre, s'il est activé, fait sortir l'ordinateur d'un état de veille quand il reçoit un « paquet magique » émanant d'un ordinateur d'envoi. Le paquet magique contient l'adresse MAC de l'ordinateur de destination. L'activation active Wake on Magic Packet. La désactivation désactive Wake on Magic Packet. La désactivation de ce paramètre désactive uniquement la fonctionnalité magic packet, et non Wake on Wireless LAN.
Wake on Pattern Match | Cette fonctionnalité fait sortir l'ordinateur d'un état de veille lorsque la carte reçoit un motif de réveil. Cette fonctionnalité est prise en charge par Windows* 7 et Windows 8. Voici les motifs pris en charge : Réveil lors d'une nouvelle connexion TCP entrante pour IPv4 et IPv6 (TCP SYN IPv4 et TCP SYN IPv6). Réveil avec des paquets de nouvelle authentification 802.1x. La désactivation de ce paramètre désactive uniquement la fonctionnalité pattern match, et non Wake on Wireless LAN.
Mode sans fil | Sélectionnez le mode à utiliser pour la connexion à un réseau sans fil : 802.11a uniquement : connecte la carte sans fil WiFi aux réseaux 802.11a uniquement. Ne s'applique pas à toutes les cartes. 802.11b uniquement : connecte la carte sans fil WiFi aux réseaux 802.11b uniquement. Ne s'applique pas à toutes les cartes. 802.11g uniquement : connecte la carte sans fil WiFi aux réseaux 802.11g uniquement. 802.11a et 802.11g : connecte la carte WiFi aux réseaux 802.11a et 802.11g. Ne s'applique pas à toutes les cartes. 802.11b et 802.11g : connecte la carte WiFi aux réseaux 802.11b et 802.11g uniquement. Ne s'applique pas à toutes les cartes. 802.11a, 802.11b et 802.11g : (Par défaut) - Connexion aux réseaux sans fil 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Ne s'applique pas à toutes les cartes.
OK | Enregistre les paramètres et revient à la page précédente.
Annuler | Ferme et annule toute modification.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité