Powrót do Spisu treci

# Dane techniczne

Ta sekcja zawiera informacje dotyczšce specyfikacji w zakresie rodziny bezprzewodowych kart Intel®. Poniższa lista może nie zawierać wszystkich elementów.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 i
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwoci | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Konfiguracja MIMO: 1X1 Transmisja/odbiór: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obsługa technologii Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Żadne Intel® Centrino® Wireless-N 105: Żadne Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy i Bluetooth 3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Typ | Karta mini i half-mini PCI Express*
Kody produktów | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Wymiary | Karta mini: szerokoć 50,8 mm x długoć 30,0 mm x wysokoć 4,5 mm (2,00 cale x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwoci | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 2,412,474 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
WiFi ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32- i 64-bitowy) i Windows Vista* (32- i 64-bitowy), Ubuntu Linux*
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Szyfrowanie | AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe, CKIP, TKIP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 i Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwoci | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Konfiguracja MIMO: 2X2 Transmisja/odbiór: 300; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obsługa technologii Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Żadne Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy i Bluetooth 3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WPS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 i Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe | 802.11a/b/g/n (różne w zależnoci od karty) i Bluetooth 3.0 + HS
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Standardy sieci WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Odbiór (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 180 Odbiór/transmisja (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HS
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe | 802.11a/b/g/n oraz Bluetooth 4.0
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (3.0+HS)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 i Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Typ | Karta half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
WiFi |
Modulacja częstotliwoci | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Konfiguracja MIMO: 1X2 Odbiór: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/s Odbiór/Transmisja: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Konfiguracja MIMO: 2X2 Transmisja/odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zestawy funkcji IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Zgodnoć ze standardami | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Zestaw funkcji WiMAX System Profile | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX wersja 1, Wave II. Obsługa profili 3A i 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX wersja 1, Wave II. Obsługa profili 3A, 5A/C, 1A/B i 5BL
Zabezpieczenia | Protokół zarzšdzania kluczami (PKMv2)
Szyfrowanie | 128-bitowe CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) oparte na szyfrowaniu AES
WiMAX
Pasmo częstotliwoci | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulacja | UL QPSK, 16 QAM DL QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Orodek przenoszenia | Tryb dupleksu: Operacje TDD | Skalowalne OFDMA (SOFDMA): 512 i 1024 FFT
Permutacja nonika podrzędnego: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Przepustowoć kanałów: 5 i 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Przepustowoć kanałów: 5; 7; 8,75 i 10 MHz
Zestaw funkcji WiMAX Network Release | SPWG/NWG wersja 1.5
Szybkoć | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Do 10 Mb/s (pobieranie) i 4 Mb/s (przekazywanie) przy szybkoci szczytowej (wydajnoć OTA, kanał 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Do 20 Mb/s (pobieranie) i 6 Mb/s (przekazywanie) przy szybkoci szczytowej (wydajnoć OTA, kanał 10 MHz)
Moc wyjciowa nadajnika radiowego | Zgodnoć z klasš mocy 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 i Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Typ | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Karta full-mini i half-mini PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Karta half-mini PCI Express*.
Wymiary | Karta full-mini: szerokoć 50,95 mm x długoć 30,0 mm x wysokoć 4,5 mm (2,00 cale x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokoć 26,64 mm x długoć 30 mm x wysokoć 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Interfejs złšcza | 52-stykowe łšcze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002.4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Transmisja/odbiór: 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Transmisja/odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | Złšcza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini, M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | Złšcza PCIe, USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Model 7260HMW AN 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW AN 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260HMW NB 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW NB 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Model 7260HMW BN 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Model 7260NGW BN 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci (patrz wyżej, niektóre karty nie obsługujš wszystkich pasm) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne 802.11n | Wszystkie karty sieciowe: strumienie przestrzenne 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujšce karty sieciowe: Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260NGW BN
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | Złšcza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Aż do 433 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Standardy konstrukcji | M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | PCIe i USB 2.0
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% RH bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Aż do 433 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Standardy konstrukcji | M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | PCIe i USB 2.0
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% RH bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modele 7265NGW AN i 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Standardy konstrukcji | M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | PCIe, USB 2.0
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci (patrz wyżej, niektóre karty nie obsługujš wszystkich pasm) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne 802.11n | Wszystkie karty sieciowe: strumienie przestrzenne 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Podwójny tryb Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) obsługiwany przez następujšce karty sieciowe: Model 7265HMW AN Model 7265NGW AN Model 7265NGW BN
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Standardy konstrukcji | M.2 , typ 3030
Złšcza elektryczne | M.2 Key 1-DP: 2x PCIe, USB, DP. Połšczenie interfejsu z antenš modułu Intel® Wireless Gigabit M10041 za pomocš złšcza X-FL oraz jedno dedykowane dla modułu Bluetooth
Złšcze interfejsu anteny | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT pasujšce do złšcza przewodu U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% RH bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5764 GHz (w zależnoci od kraju) | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | Kontrola DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 1, 2 i 3, w zależnoci od przepisów obowišzujšcych w danym kraju | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Nd. | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: do 867 Mb/s
IEEE 802.11ad szybkoć transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* z funkcjš wstrzymania przy zachowaniu połšczenia
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Standardy konstrukcji | Karta Half-Mini i M.2 (Next Generation Form Factor NGFF)
Złšcza elektryczne | Złšcza PCIe i USB 2.0 dla obu standardów konstrukcji
Złšcze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złšcze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | IEEE 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5095% bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwoci | 5,155,85 GHz (w zależnoci od kraju) | 2,4002,4835 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Orodek przenoszenia | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Wszystkie kanały okrelone w odpowiednich specyfikacjach i przepisach krajowych.
Strumienie przestrzenne | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ac szybkoć transmisji danych | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Aż do 867 Mb/s
IEEE 802.11n szybkoć transmisji danych | Transmisja/odbiór (Mb/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g szybkoć transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b szybkoć transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows* 8.1 (64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikaty* sieci Wi-Fi dla standardów 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Certyfikat Wi-Fi Direct* dla połšczeń urzšdzeń w sieci równorzędnej.
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowy i 128-bitowy WEP, AES-CCMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Standardy konstrukcji | M.2 , typ 3030
Złšcza elektryczne | M.2 Key 1-DP: 2x PCIe, USB, DP. Połšczenie interfejsu z antenš modułu Intel® Wireless Gigabit M10041 za pomocš złšcza X-FL oraz jedno dedykowane dla modułu Bluetooth
Złšcze interfejsu anteny | X.FL
Rozróżnienie anten | Antena z przełšczaniem na płycie głównej
Standardy sieciowe IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotnoć | 5090% RH bez kondensacji (w temperaturach 2535ºC)
Modulacja częstotliwoci | 60 GHz (802.11ad)
Pasmo częstotliwoci | 5764 GHz (w zależnoci od kraju)
Modulacja | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Orodek przenoszenia | Kontrola DMG PHY, DMG SC PHY
Kanały | 1, 2 i 3, w zależnoci od przepisów obowišzujšcych w danym kraju
Strumienie przestrzenne | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Szybkoć transmisji danych | Wszystkie podane wartoci szybkoci transmisji danych sš ich teoretycznymi wartociami maksymalnymi.
IEEE 802.11ad szybkoć transmisji danych | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* z funkcjš wstrzymania przy zachowaniu połšczenia
Architektura | Infrastruktura i SoftAP, równoczesna obsługa trybów klienckich i SoftAP.
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Zabezpieczenia |
Uwierzytelnianie | WPA i WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protokoły uwierzytelniania | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Szyfrowanie | 64-bitowe i 128-bitowe WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Szyfrowanie i uwierzytelnianie Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Powrót do poczštku

Powrót do Spisu treci

Znaki towarowe i zastrzeżenia