----------------------------------------------------------------------------
                 Intel社製RAID・AHCIドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Intel社製RAID・AHCIドライバのセットアップ手順です。
 
本モジュールが「D:\AHCI」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。
 
  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。
 
   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2.「D:\AHCI\x86\DPInst32.exe」をダブルクリックする
   ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3.インストール ウィザードが起動したら、「次へ(N)」をクリック
   4. 「デバイスドライバのインストール ウィザードの完了」画面で、「完了」ボタンをクリック
  
以上でIntel社製RAID・AHCIドライバのセットアップは終了です。
 
 
  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック
      2.「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      3. 「デバイス マネージャー」で「IDE ATA/ATAPI コントローラー」→
         「Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI  Controller」をダブルクリック
      4. 「Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI  Controller」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      5. バージョンの記載はプロバイダーによって、下記になります:
         プロバイダー: Intel Corporation
         バージョン: 14.8.0.1042
