----------------------------------------------------------------------------
                 O2 Micro社製Card Readerドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、O2 Micro社製Card Readerドライバのセットアップ手順です。
 
本モジュールが「D:\SDCard」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。
 
  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。
 
   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\SDCard\setup.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. InstallShield Wizardが起動されたら、「次へ(N)」ボタンをクリック
   4. 「InstallShield Wizardの完了」画面で、「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」にチェックし、「完了」ボタンをクリックする
  
以上でO2 Micro社製Card Readerドライバのセットアップは終了です。
 
 
  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック
      2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      3. 「デバイス マネージャー」で「記憶域コントローラー」→
         「BayHubTech/O2Micro Integrated MMC/CD controller」をダブルクリック
      4. 「BayHubTech/O2Micro Integrated MMC/CD controller」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      5. バージョンの記載はプロバイダーによって、下記になります:
         プロバイダー: BayHubTech/O2Micro
         バージョン: 1.2.2.1076
