----------------------------------------------------------------------------
                 Integrated Cameraドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Integrated Cameraドライバのセットアップ手順です。
 
本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。
 
  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。
 
   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Camera\Setup.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. 画面の指示に従って、ドライバーのインストールを行う
   4. コンピュータの再起動を促すメッセージが表示する場合、「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動する
  
以上でIntegrated Cameraドライバのセットアップは終了です。
 
 
  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. Windowsを押し、「コントロール パネル」をクリック
      2. 「ハードウエアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      3. 「デバイス マネージャー」で「イメージングデバイス」→「Integrated Camera」をダブルクリック
      4. 「Integrated Camera」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      5. バージョンの記載はプロバイダーによって、下記になります:
         プロバイダー: Realtek バージョン: 10.0.10240.11138 
         プロバイダー: SunplusIT バージョン: 3.5.7.16
