----------------------------------------------------------------------------
                 Intel社製Chipsetドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Intel社製Chipsetドライバのセットアップ手順です。
 
本モジュールが「D:\Chipset」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。
 
  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2.「D:\Chipset\SetupChipset.exe」をダブルクリックする
   3.「ようこそ」画面で「次へ」ボタンをクリック
   4.「使用許諾契約書」画面で「同意」ボタンをクリック
   5.「Readmeファイル情報」画面で「インストール」ボタンをクリック
   ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   6.「完了」画面が表示されたら、「今すぐ再起動」をクリック
  
以上でIntel社製Chipsetドライバのセットアップは終了です。
 
  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック
      2.「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      3. 「デバイス マネージャー」で「システム デバイス」→
         「Mobile 6th Generation Intel(R) Processor Family I/O SMBUS - 9D23」をダブルクリック
      4. 「Mobile 6th Generation Intel(R) Processor Family I/O SMBUS - 9D23」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      5. バージョンの記載はプロバイダーによって、下記になります:
         プロバイダー: INTEL 
         バージョン: 10.1.1.13

