----------------------------------------------------------------------------
                 Intel社製RAID・AHCIドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Intel社製RAID・AHCIドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\AHCI」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。
※これらのインストールのために「Microsoft .NET Framework 4.5.1」のインストールが必要になります。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\AHCI\Setup\SetupRST.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. インストーラが起動されたら、「次へ(N)」ボタンをクリックして処理を進めてください
   4.「使用許諾契約書」画面で、「使用許諾契約書の条件に同意する(A)」にチェックし、「次へ(N)」ボタンをクリック
   5. 「Readmeファイル情報」画面で、「次へ(N)」ボタンをクリック
   6. 「インストール先フォルダー」画面で、「次へ(N)」ボタンをクリック
   7. 「確認」画面で、「次へ(N)」ボタンをクリック
   8. 「次の製品が正常にインストールされました」と表示されたら、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します(Y)」を選んで、「完了(F)」ボタンをクリック
  
以上でIntel社製RAID・AHCIドライバのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック
　　　2.「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      3.「デバイス マネージャー」で「IDE ATA/ATAPI コントローラー」→
        「Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller」をダブルクリック
      4.「Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      5. バージョンの記載が「14.6.1.1030」であることを確認する
