----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\AHCI」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\AHCI\SetupRST.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック

5. 「インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーようこそ」ウィンドウで、
「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「警告」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック
   ※AHCI構成の場合はステップ6が表示されないため次のステップに続けてください。

7. 「使用許諾契約書」ウィンドウで、「使用許諾契約書の条件に同意する(A)」をチェックし、
「次へ(N)」ボタンをクリック

8. 「Readme ファイル情報」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

9. 「インストール先フォルダー」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

10. 「確認」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

11. 「完了」ウィンドウで、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。」をチェックし、
「完了(F)」ボタンをクリック

以上でインテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、
RAID構成：「記憶域コントローラー」　 →　「Intel Chipset SATA RAID Controller」をダブルクリック
AHCI構成：「IDE ATA/ATAPI コントローラー」→「Intel(R) 100Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       日付:           2015/05/19
       バージョン:     14.0.0.1143

以上でドライバ適用確認は終了です。
