----------------------------------------------------------------------------
        Realtek Card Readerのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek Card Readerのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CardReader」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「windows キー+ R」を押す

3. 「名前」に「D:\CardReader\setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック

5. 「InstallShield Wizard の完了」ウィンドウで、
　 「完了」ボタンをクリック

以上でRealtek Card Readerは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「メモリ テクノロジ デバイス」
   →「Realtek PCIE CardReader」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Realtek Semiconduct Corp.
       日付:           2015/05/29
       バージョン:     10.0.10125.21277

以上でドライバ適用確認は終了です。