----------------------------------------------------------------------------
                STMicroelectronics Sensorのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、STMicroelectronics Sensorのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Sensor」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Sensor\Setup.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. インストーラが起動されたら、「Next」ボタンをクリックして処理を進めてください
   4. 「License Agreement」ウィンドウで、「I accept the terms of the license agreement」をチェックし、
「Next」ボタンをクリック
   5. 「Ready to Install the Program」ウィンドウで、「Install」ボタンをクリック
   4. 「InstallShield Wizard Complete」と表示されたら、「Finish」ボタンをクリック
  
以上でSTMicroelectronics Sensorのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック
　　　2.「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      3. 「デバイス マネージャー」→「ヒューマン インターフェイス デバイス」→
         「STMicroelectronics Sensor Hub USB Device」をダブルクリック
      4. 「STMicroelectronics Sensor Hub USB Device」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      5. バージョンの記載が「7.0.0.0」であることを確認する
