----------------------------------------------------------------------------
                 Synaptics 社製Finger Printドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Synaptics 社製Finger Printドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\FingerPrint」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\FingerPrint\dpinst.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. 「デバイスドライバのインストール ウィザードの開始」画面で、「次へ(N)」をクリック
   4. 「デバイスドライバのインストール ウィザードの完了」画面で、「完了」ボタンをクリック
   5. 再起動を促す画面と表示されたら、「今すぐ再起動する(R)」ボタンをクリック
  
以上でSynaptics 社製Finger Printドライバのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック
　　　2.「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      3. 「デバイス マネージャー」で「生体認証デバイス」→
         「Synaptics WBDI」をダブルクリック
      4. 「Synaptics WBDI」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      5. バージョンの記載が「5.0.88.04」であることを確認する

