-------------------------------------------------------------------------------

                     ネットワークドライバーのセットアップ

-------------------------------------------------------------------------------
次の手順でネットワークドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバーのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される場
  合があります。ドライバーのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えて
  おいてください。

・本インストール手順は、ネットワークドライバーが「D:\RTL3」に展開されてい
  る事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。

・以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
  アプリケーションを全て終了してください。

1. 「スタート」ボタン → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 →
　 「ファイル名を指定して実行」をクリック
    
2. 「D:\RTL3\setup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

    チェック!!
   「ユーザー アカウント制御」のダイアログボックスが表示されたら、
   「はい」ボタンをクリックしてください。

3. Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
   Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driverの
　 InstallShield Wizardへようこそ
   と表示されます。「次へ」をクリックします。

4. Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
　 プログラムインストールの準備完了　
　　　インストールを開始する準備が整いました。
   と表示されます。「インストール」をクリックします。

5. Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
　 セットアップ ステータス
　 が表示されます。
　
6. Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
   InstallShield Wizardの完了
   と表示されます。「完了」をクリックします。   


以上でネットワークドライバーのセットアップは終了です。


次の手順でネットワークドライバーのバージョン確認を行ってください。


1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」をクリック

2. 「システムのプロパティ」をクリック

3. 「デバイス マネージャー」をクリック

   チェック!!
   「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
   以下の手順を行ってください。
    
4. 「ネットワーク アダプター」の「Realtek USB GbE Family Controller」を選択

5. メニューバーの「操作」→「プロパティ(R)」をクリック

6. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが7.21.1019.2015であることを確認してください。
