----------------------------------------------------------------------------
        Realtek Card Readerのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek Card Readerのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CardReader」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「windows キー+ R」を押す

3. 「名前」に「D:\CardReader\setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック
5. 「O2Micro Flash Memory Card Windows DriverのInstallShield Wizardへようこそ」ウィンドウで、
　　「次へ（N）」ボタンをクリック

6. 「InstallShield Wizard の完了」ウィンドウで、
　「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」をチェックし、「完了」ボタンをクリック

以上でRealtek Card Readerのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ドライバが正しくインストールされたことを確認できます。

  1.「Windows」キーを押し、「コントロール パネル」をクリック
  2.「プログラムー」→「プログラムのアンインストール」をクリック
  3. 表示されたダイアログで、以下の項目を確認

       名前:           O2Micro Flash Memory Card Windows Driver
       バージョン:     3.3.00.145

以上でドライバ適用確認は終了です。