----------------------------------------------------------------------------
            インテル(R) チップセット デバイス ソフトウェアのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、インテル(R) チップセット デバイス ソフトウェアのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CHIPSET」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\CHIPSET\SetupChipset.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. 「インテル(R) チップセット デバイス ソフトウェア　ようこそ」画面で、「次へ」をクリックして処理を進めてください
   4. 「インテル(R) チップセット デバイス ソフトウェア　使用許諾契約書」画面で、「同意」をクリックして処理を進めてください
   5. 「インテル(R) チップセット デバイス ソフトウェア　Readmeファイル情報」画面で、「インストール」をクリックして処理を進めてください
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   6.「インテル(R) チップセット デバイス ソフトウェア　完了」画面で、「今すぐ再起動」を選んで、システムが再起動する
   
以上でインテル(R) チップセット デバイス ソフトウェアのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「Windows+X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック
      2. 「システム デバイス」にある「Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family LPC Controller - A143」をダブルクリックする
      3. 「ドライバー」にある「バージョン」が「10.1.1.9」であることを確認する
