----------------------------------------------------------------------------
        O2Micro社製メモリーカードドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、O2Micro社製メモリーカードドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CardReader」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\CardReader\dpinst.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

5. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ」ウィンドウで、
「次へ(N)>」ボタンをクリック

6. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」ウィンドウで、
「完了」ボタンをクリック


以上でO2Micro社製メモリーカードドライバのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ドライバが正しくインストールされたことを確認できます。

 1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

 2.「記憶域コントローラー」→「BayHubTech Integrated MMC/SD controller」をダブルクリック

 3.「ドライバー」タブをクリック、以下の項目を確認

       バージョン:     1.1.1.1011

以上でドライバ適用確認は終了です。