----------------------------------------------------------------------------
                 Intel社製Chipsetドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Intel社製Chipsetドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Chipset」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」?「右クリック」などを「タッブ」?「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Chipset\SetupChipset.exe」をダブルクリックする
   3. インストーラが起動されたら、「次へ」ボタンをクリックして処理を進めてください
    ※「使用許諾契約書」画面で、「同意」ボタンをクリック
   4. 「Readmeファイル情報」画面で、「インストール」ボタンをクリック
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   5. 「次の製品が正常にインストールされました」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック
  
以上でIntel社製Chipsetドライバのセットアップは終了です。


   <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「スタート」ボタンをクリック、「コンピューター」を右クリック、「管理（G）」をクリック
      2. 「コンピューターの管理」で「デバイス　マネージャー」をクリック
     ３. 「デバイス　マネージャー」で「システム　デバイス」 →
　　　　 「Intel(R) 100　Series Chipset Family PMC - A121」をダブルクリック
　　 ４. 「Intel(R) 100　Series Chipset Family PMC - A121」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
     ５. バージョンの記載が「10.0.27.0」であることを確認する

