----------------------------------------------------------------------------
         Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver のセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\LAN」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\LAN\setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック

5. 「Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver - InstallShield Wizard」ウィンドウで、
「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「プログラムインストールの準備完了」ウィンドウで、「インストール」ボタンをクリック

7. 「InstallShield Wizard の完了」ウィンドウで、「完了」ボタンをクリック

以上でRealtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver のセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック
2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
3. 「デバイス マネージャー」で「ネットワーク アダプター」→ 
   「Realtek PCIe GBE Family Controller」をダブルクリック
4. 「Realtek PCIe GBE Family Controller」のプロパティで「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
        プロバイダー:   Realtek
       バージョン:     7.92.115.2015
以上でドライバ適用確認は終了です。
