----------------------------------------------------------------------------
        インテルⓇ USB 3.0 ホスト・コントローラー・スイッチ・ドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ USB 3.0 ホスト・コントローラー・スイッチ・ドライバーのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\USB」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「windows キー+ R」を押す

3. 「名前」に「D:\USB30\SetupAdaptationDriver.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック
5. 「インテルⓇ USB 3.0 ホスト・コントローラー・スイッチ・ドライバー　ようこそ」ウィンドウで、
　　「Next」ボタンをクリック
6. 「使用許諾契約書」ウィンドウで、「使用許諾契約の条項に同意します(A)」をチェックし、
「次へ(N)」ボタンをクリック
7. 「確認」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック
8. 「完了」ウィンドウで、
　「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。（Y）」をチェックし、「完了」ボタンをクリック


以上でインテルⓇ USB 3.0 ホスト・コントローラー・スイッチ・ドライバーのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ドライバーが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「ユニバーサル　シリアル　バス　コントローラー」
   →「インテル(R) USB 3.0 ホスト・コントローラー・アダプテーション・ドライバー」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel(R) Corporation
       バージョン:     1.0.0.42

以上でドライバ適用確認は終了です。