----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ チップセット デバイス ソフトウェアのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ チップセット デバイス ソフトウェアのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Chipset」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\Chipset\SetupChipset.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
   
4. 「インテルⓇ チップセット デバイス ソフトウェア ようこそ」ウィンドウで、
   「次へ」ボタンをクリック

5. 「使用許諾契約書」ウィンドウで、「同意」ボタンをクリック

6. 「Readme ファイル情報」ウィンドウで、「インストール」ボタンをクリック

7. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

8. 「完了」ウィンドウで、「今すぐ再起動」ボタンをクリック

以上でインテルⓇ チップセット デバイス ソフトウェアのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset SMBus - A123」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   INTEL
       日付:           2015/07/14
       バージョン:     10.1.1.9

以上でドライバ適用確認は終了です。
