----------------------------------------------------------------------------
         Intel Chipset driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Intel Chipset driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Chipset」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\Chipset\Setup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

4.「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5. 「Setup セットアップウィザードの開始」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「使用許諾契約書の同意」ウィンドウで、「同意する(A)」をチェックし、「次へ(N)」ボタンをクリック

7. 「インストール準備完了」ウィンドウで、「インストール(I)」ボタンをクリック

8. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ。」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

9. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」ウィンドウで、「完了」ボタンをクリック

10.　「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」ウィンドウで、「今すぐ再起動する(R)」ボタンをクリック

以上でIntel Chipset driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Intel(R) 200 Series Chipset Family SMBUS - A2A3」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   INTEL
       日付:           2016/10/03
       バージョン:     10.1.1.38

以上でドライバ適用確認は終了です。
