----------------------------------------------------------------------------
                 Alps UltraNav Driver のセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Alps UltraNav Driver のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Touchpad」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを
「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Touchpad\DPInst.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」
      ボタンをクリックする
   3.「デバイスドライバのインストール ウィザードの開始」画面で、
     「次へ(N)>」ボタンをクリックして処理を進めてください
   4.「デバイスドライバのインストール ウィザードの完了」画面で、
     「完了」ボタンをクリック
  
以上でAlps UltraNav Driver のセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバーが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック
      2. 「デバイス マネージャー」で「生体認証デバイス」→
         「Synaptics WBDI(SGX disabled)」か「Synaptics WBDI(SGX enabled)」をダブルクリック
        ※BIOSの設定より、disabledあるいばenabledが表示される
      3. 「Synaptics WBDI(SGX disabled)」か「Synaptics WBDI(SGX enabled)のプロパティで
　　     「ドライバー」タブをクリック
      4. バージョンの記載が「5.1.324.26」であることを確認する
