----------------------------------------------------------------------------
                 Synaptics Fingerprint Driver のセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Synaptics Fingerprint Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\FGP」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」
などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする

   2.「D:\FGP\DPInst.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリックする

   3.「デバイス ドライバのインストール ウィザードの開始」画面で、
     「次へ(N)>」ボタンをクリックして処理を進めてください

   4.「デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了」画面で、「完了」ボタンをクリック
  
以上でSynaptics Fingerprint Driverのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック
      2. 「デバイス マネージャー」で「生体認証デバイス」→
         「Synaptics FP Sensors(WBF)(PID=0017)」をダブルクリック
      3. 「Synaptics FP Sensors(WBF)(PID=0017)」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      4. バージョンの記載が「4.5.513.0」であることを確認する
