----------------------------------------------------------------------------
            Realtek Ethernet Controller Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、 Realtek Ethernet Controller Driver のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\LAN」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\LAN\setup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
   
4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5. 「Realtek Ethernet Controller Driver の InstallShield Wizard へようこそ。」
　　ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「プログラムインストールの準備完了」ウィンドウで、「インストール」ボタンをクリック
　 
7. 「InstallShield Wizard の完了」ウィンドウで、「完了」ボタンをクリック

以上でRealtek Ethernet Controller Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「ネットワーク アダプター」
   →「Realtek PCIe GBE Family Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Realtek
       日付:           2016/01/07
       バージョン:     10.7.107.2016

以上でドライバー適用確認は終了です。
