----------------------------------------------------------------------------
                  Intel Serial IOドライバのセットアップ   
----------------------------------------------------------------------------

【注意事項】
・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
  ユーザーアカウントでログオンしてください。
・本手順は本圧縮ファイルをCドライブに展開し、本ドライバが「C:\DRV\SerialIO」
　に展開されていると想定しています。
  これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。

【Serial IOドライバのセットアップ手順】

  1.スタート画面から【Windowsキー】＋【Rキー】を押す
　 「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。　

  2.「名前」欄に
       「C:\DRV\SerialIO\SetupSerialIO.exe」

     と入力して「OK」ボタンをクリック

     チェック!!
       「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は内容をご確認のうえ
       「はい」ボタンをクリックしてください。

  3.「インテル(R) シリアル IO ようこそ」画面が表示されたら「次へ」ボタンを
      クリック

      これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

  4.「インテル(R) シリアル IO 完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック

  5.再起動する
  
以上で、Serial IOドライバのセットアップは終了です。

【セットアップ確認手順】

  1. デスクトップ画面から「Windows」キー +「X」キーを押し、
     表示されたメニューから「デバイス マネージャー」をクリック 

  2. 「システム デバイス」をダブルクリック

  3. 「Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INT344B」をダブルクリック

  4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「30.100.1643.1」
      であることを確認する

以上で、Serial IOドライバのセットアップ確認は終了です。