Zpět na obsah

# Specifikace

V tomto oddílu jsou uvedeny specifikace pro řadu bezdrátových adaptérů Intel®. Následující seznam nemusí být úplný.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 a
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Konfigurace MIMO: 1X1 Vysílání/příjem: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Podpora technologie Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 105: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy a Bluetooth 3.0 +HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Velikost | Miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*
Skladové jednotky | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 – 1X2 MC/HMC
Rozměry | Miniaturní karta: Šířka 50,80 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,41–2,474 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32 a 64bitové) a Windows Vista* (32 a 64bitové), Ubuntu Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | EEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,I
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA - osobní, WPA2 - osobní, WPA - podniky, WPA2 - podniky, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Šifrování | AES-CCMP 128bitové, WEP 128bitové a 64bitové, CKIP, TKIP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 a Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Konfigurace MIMO: 2X2 Vysílání/příjem: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Podpora technologie Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Žádný Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy a Bluetooth 3.0 +HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 a Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy | 802.11a/b/g/n (liší se podle adaptéru) a Bluetooth 3.0 + HS
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Síťové standardy WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 180 Příjem/vysílání (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth verze 3.0 + HS
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy | 802.11a/b/g/n a Bluetooth 4.0
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Bluetooth verze 4.0 (3.0 + HS)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 a Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Velikost | Poloviční miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
WiFi
Frekvenční modulace | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Konfigurace MIMO: 1X2 Příjem: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/s Příjem/vysílání: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Konfigurace MIMO: 2X2 Vysílání/příjem: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Sady funkcí IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX – obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Splňovaný standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Sada funkcí systémového profilu WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Podporuje profily 3A a 1A/B. Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Podporuje profily 3A, 5A/C, 1A/B a 5BL.
Zabezpečení | Protokol pro správu klíčů (PKMv2)
Šifrování | 128bitový protokol CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) založený na šifrování AES
WiMAX
Frekvenční pásmo | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulace | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Bezdrátové médium | Duplexní režim: operace TDD | Škálovatelná modulace OFDMA (SOFDMA): 512 a 1024 FFT
Permutace pomocné nosné: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Šířky pásma kanálů: 5 a 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Šířky pásma kanálů: 5, 7, 8,75 a 10 MHz
Sada funkcí verze sítě WiMAX | SPWG/NWG Release 1.5
Jmenovitý výkon | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Stahování až 10 Mb/s a odesílání až 4 Mb/s ve špičce (Jmenovitý výkon (výkon OTA), kanál 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Stahování až 20 Mb/s a odesílání až 6 Mb/s ve špičce (Jmenovitý výkon (výkon OTA), kanál 10MHz)
Přenášený vysokofrekvenční výstupní výkon | Vyhovuje třídě výkonu 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 a Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Velikost | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Plná miniaturní karta a poloviční miniaturní karta PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Poloviční miniaturní karta PCI Express*.
Rozměry | Plná miniaturní karta: Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm Poloviční miniaturní karta: Šířka 26,64 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 52pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Vysílání/příjem: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Vysílání/příjem: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows* XP (32bitová a 64bitová verze) Windows Vista* (32bitová a 64bitová verze) Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze) Windows* 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-osobní, WPA-podniky, WPA2-osobní, WPA2-podniky, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Model 7260HMW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 7260HMW Model 7260NGW
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta, M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe, USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Model 7260HMW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW AN – 802.1agn, 2x2, Bluetooth 4,0, PCIe, USB, M.2 Model 7260HMW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Model 7260HMW BN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4,0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace (Viz výše; všechny adaptéry nepodporují všechna pásma) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky 802.11n | Všechny adaptéry: Prostorové toky 2 x 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260HMW BN Model 7260NGW BN
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Model 3160HMW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 3160NGW – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Až 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 3160HMW Model 3160NGW
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: až 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Rozměry | M.2 2230 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: až do 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Linux, Windows* 8.1 (64bitová verze), Windows* 10 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Model 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 7265NGW
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modely 7265NGW AN a 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe, USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace (Viz výše; všechny adaptéry nepodporují všechna pásma) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky 802.11n | Všechny adaptéry: Prostorové toky 2 x 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 7265NGW AN Model 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Model 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 8260NGW
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modely 8265NGWH / 8265NGW / 8265D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB nebo UART (pouze M.2 1216)
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Android
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient–klient (peer-to-peer), Wi-Fi Miracast* jako zdroj.
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Dvou režimové Bluetooth* 4.2, BLE
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Čísla modelu
Modely | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, koexistence s LTE, eFEM, M.2 2230 HE
| Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS | Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, koexistence s LTE, M.2 1216 SD
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Rozměry | M.2 Type 3030
Elektrická rozhraní | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 využívající X-FL, a jedno vyhrazené pro Bluetooth
Konektor rozhraní antény | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT s kabelovým konektorem U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země) | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* s připojením v pohotovostním režimu
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Rozměry | M.2 Type 2230
Elektrická rozhraní | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 nebo M10042, využívající X-FL (jeden koaxiální kabel přenáší napájení, IF a řídící signál)
Rozměry | 22 x 30 mm x S3 [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)]
Konektor rozhraní antény | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT s kabelovým konektorem U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země) | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* s připojením v pohotovostním režimu
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Rozměry | M.2 Type 3030
Elektrická rozhraní | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 využívající X-FL, a jedno vyhrazené pro Bluetooth
Konektor rozhraní antény | X.FL
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Bezdrátové médium | DMG control PHY, DMG SC PHY
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů
Prostorové toky | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* s připojením v pohotovostním režimu
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Rozměry | 20,5 x 14,2 x 1,8 mm (včetně štítu)
Hmotnost | 2 gramy
Elektrická rozhraní | Pájený modul má vlastní kontaktní plošky. Rozhraní k modulu Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 nebo Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R, využívající X-FL (jeden koaxiální kabel přenáší napájení, IF a řídící signál)
Konektor rozhraní antény | X.FL
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11ad
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 60 GHz (802.11ad)
Frekvenční pásmo | 57 GHz až 64 GHz (podle země)
Modulace | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanály | 1, 2 a 3, podle místních předpisů
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ad | 4 620, 3 850, 3 080, 2 503, 2 310, 1 925, 1 540, 1 251, 1 155, 963, 770, 385 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* s připojením v pohotovostním režimu, Microsoft Windows 10* s připojením v pohotovostním režimu

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky