العودة إلى المحتويات

# إعدادات المحول

تعرض علامة تبويب متقدمة خصائص محول WiFi المثبت في الكمبيوتر.

### كيفية الوصول

في أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة، قائمة متقدمة، انقر على إعدادات المحول. حدد علامة تبويب متقدمة.

### وصف إعدادات محول WiFi

الاسم | الوصف
--- | ---
وضع 802.11ac (5 جيجاهرتز) | يستند مقياس 802.11ac على مقياس 802.11n. يوفر وضع 802.11ac سرعة تصل إلى 867 ميجابت/الثانية (نظريًا) عبر زيادة النطاق الترددي العريض الخاص بالقناة إلى 80 ميجاهرتز وإضافة تعديل أعلى للكثافة (256‎ QAM). اختر ممكن أو معطل لضبط وضع 802.11ac لمحول WiFi. علمًا بأن التمكين هو الإعداد الافتراضي. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11ac.
عرض قناة 802.11n ‏(2.4 جيجاهيرتز) | ضبط قناة الخرج العالي لتعظيم الأداء. اضبط عرض القناة على تلقائي أو 20 ميجاهرتز. استخدم 20 ميجاهرتز إذا كانت قنوات 802.11n محظورة. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملاحظة: لا ينطبق هذا الإعداد على Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (يستخدم عرض قناة 20 ميجاهرتز فقط).
عرض قناة 802.11n ‏(5.2 جيجاهيرتز) | ضبط قناة الخرج العالي لتعظيم الأداء. اضبط عرض القناة على تلقائي أو 20 ميجاهرتز. استخدم 20 ميجاهرتز إذا كانت قنوات 802.11n محظورة. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملاحظة: لا ينطبق هذا الإعداد على المحولات التالية: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
وضع 802.11n | ينبني مقياس 802.11n على مقاييس 802.11 السابقة عن طريق تعدد المدخلات وتعدد المخرجات (MIMO) حيث يرفع MIMO من خرج البيانات لتحسين معدل النقل. اختر تمكين أو تعطيل لضبط وضع 802.11n لمحول WiFi. علمًا بأن التمكين هو الإعداد الافتراضي. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملاحظة: لتحقيق معدلات نقل أكبر من 54 ميجابت في الثانية على توصيلات 802.11n، يجب تحديد تأمين WPA2*-AES. يمكن تحديد بدون تأمين (بدون) لتمكين إعداد الشبكات وتحليل المشاكل. يستطيع المسئول تمكين أو تعطيل دعم وضع الخرج العالي خفضًا لاستهلاك الطاقة أو التعارضات أو مشاكل التوافق.
قناة مخصصة 802.11b/g | اختر ممكن أو معطل.
الوضع QoS للأقران | جودة الخدمة (QoS) في شبكات الأقران. توفر QoS تحديد أولويات السير من نقطة الوصول عبر شبكة محلية لاسلكية على أساس تصنيف البيانات المتنقلة. ‏WMM (وسائط Wi-Fi المتعددة) هو تأهيل QoS الصادر عن ‏WFA)Wi-Fi Alliance ‎). في حالة تمكين WMM يستخدم محول WiFi WMM لدعم إمكانيات أولويات الترميز والترتيب لشبكات Wi-Fi. تمكين WMM (الافتراضي) تعطيل WMM
تقنية Bluetooth® AMP | تمكين تقنية Bluetooth® AMP أو تعطيلها. يرمز الاختصار AMP إلى alternate MAC/PHY ويستخدم معيار (Wi-Fi) ‏‎802.11 لنقل عالي السرعة. إذا تم تعطيله، يتم ايقاف تشغيل Bluetooth HS.
وضع HT/وضع VHT /معطل | تسمح لك هذه الإعدادات بتحديد وضع HT (وضع معدل النقل العالي) ووضع VHT (وضع معدل النقل العالية جداً) أو لتعطيل الوضعين معًا. يدعم وضع HT التوافق مع معيار 802.11n، في حين يدعم وضع VHT التوافق مع معيار 802.11ac.
غير متوافق مع قناة 40 ميجاهرتز | يعلم هذا الإعداد نقاط الوصول بأن محول WiFi هذا لا يُفضل قنوات 40 ميجاهرتز في مدى موجات 2.4 ميجاهرتز. الإعداد الافتراضي أن يكون هذا موقفًا (معطلاً) حتى لا يرسل المحول هذا الإخطار. إذا استمرت نقطة الوصول باستخدام قنوات 40 ميجاهرتز، سيقوم محول WiFi باستخدام قنوات 40 ميجاهرتز أيضًا إذا كان إعداد عرض قناة 802.11n ‏(2.4 جيجاهرتز) تلقائي. ملاحظة: لا ينطبق هذا الإعداد على المحولات التالية: _Intel® Wireless WiFi Link 4965AG Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
حماية الوضع المختلط | استخدم هذا الخيار لتجنب تصادمات البيانات في بيئة مختلطة بين 802.11b و802.11g. يجب استخدام طلب إرسال/السماح بإرسال (RTS/CTS)‎ في بيئة لا يسمع العملاء بعضهم البعض. يمكن استخدام السماح بالإرسال للذات لزيادة معدل النقل في بيئة يتقارب فيها العملاء ويمكنهم سماع بعضهم البعض.
مدى الموجات المفضل | في بيئة تحتوي على أجهزة مشعّة أخرى قريبة (مثل أفران الميكروويف أو الهواتف اللاسلكية، أو نقاط الوصول، أو الأجهزة العميلة)، ومن أجل الحدّ من التداخل قد تفضل مدى موجات 5 جيجاهرتز على مدى موجات 2.4 جيجاهرتز أو العكس. إن خياراتك هي: لا تفضيل أفضّل مدى موجات 2.4 جيجاهرتز أفضّل مدى موجات 5 جيجاهرتز في ما يلي مدى موجات Wi-Fi: 802.11 قديم - 2.4 غيغاهرتز 802.11a -‏ 3.7 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز 802.11b -‏ 2.4 جيجاهرتز 802.11g -‏ 2.4 جيجاهرتز 802.11n -‏ 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز 802.11ac -‏ 5 جيجاهرتز
نشاط التجوال | يتيح لك هذا الإعداد تعريف مدى نشاط عميلك اللاسلكي في التجوال لتحسين التوصيل بنقطة وصول. هناك خمسة إعدادات متوفرة. 3. المتوسط: هذا هو الإعداد الافتراضي. الإعداد المتوازن بين عدم التجوال والأداء. 1. الأدنى: يمتنع عميلك اللاسلكي عن التجوال، ولا يدفعه على التجوال إلى نقطة وصول أخرى إلا تدهور بالغ في جودة الوصلة. 5. الأعلى: يتتبع العميل اللاسلكي جودة الوصلة بشكل متواصل، فإذا وقع تدهور يحاول العثور على نقطة وصول أفضل والتجوال إليها.
طاقة الإرسال | الإعداد الافتراضي: أعلى إعداد طاقة. الأدنى: الحد الأدنى للتغطية: إعداد المحول على أدنى طاقة إرسال. يتيح لك توسيع عدد مساحات التغطية أو تقييد مساحة تغطية. يقلل مساحة التغطية في المناطق ذات التناقل الكثيف لتحسين جودة الإرسال الكلية وتفادي الاختناقات والتداخل مع أجهزة أخرى. الأعلى: أقصى تغطية: إعداد المحول على أقصى مستوى طاقة إرسال. حدد هذا من أجل أقصى أداء ونطاق في البيئات المحدودة من حيث أجهزة راديو WiFi الإضافية. ملاحظة: الإعداد الأمثل هو مداومة المستخدم على ضبط قوة الإرسال على أقل مستوى ممكن مع الاحتفاظ بالتوافق مع جودة اتصالاته مما يتيح عمل أقصى عدد من الأجهزة اللاسلكية في المساحات عالية الكثافة وخفض التداخل مع الأجهزة الأخرى الذي يشاركها هذا الراديو في مدى الترددات. ملاحظة: يسري هذا الإعداد عند استخدام وضع الشبكة (بنية أساسية) أو جهاز إلى جهاز (أقران).
التنبيه عند الحزمة السحرية | إذا كان هذا الإعداد ممكّنًا، يقوم بتنبيه الكمبيوتر من حالة السكون عندما يتلقى "حزمة سحرية" من كمبيوتر مُرسل. تحتوي الحزمة السحرية على عنوان MAC الخاص بالكمبيوتر الوجهة المقصود. يؤدي التمكين إلى تشغيل التنبيه عند الحزمة السحرية. يؤدي التعطيل إلى ايقاف تشغيل التنبيه عند الحزمة السحرية. قد يؤدي هذا التعطيل إلى تعطيل ميزة الحزمة السحرية فقط وليس التنبيه عند الشبكات المحلية اللاسلكية.
التنبيه عند تطابق النقش | تقوم هذه الميزة بتنبيه الكمبيوتر من حالة السكون عند تلقي نقش التنبيه في المحول. يتم دعم هذه الميزة بواسطة Window* 7 وWindows 8. عادة تكون هذه النقوش: التنبيه عند اتصال TCP وارد جديد لـ IPv4 وIPv6‏ (TCP SYN IPv4 وTCP SYN IPv6). التنبيه عند حزم 802.1x لإعادة المصادقة. قد يؤدي هذا التعطيل إلى تعطيل ميزة تطابق النقش فقط وليس التنبيه عند الشبكات المحلية اللاسلكية.
الوضع اللاسلكي | تحديد الوضع المطلوب استخدامه للتوصيل بشبكة لاسلكية: 802.11a فقط: توصيل محول WiFi اللاسلكي بشبكات 802.11a فقط لا ينطبق على كل المحولات. 802.11b فقط: توصيل محول WiFi بشبكات 802.11b فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11g only: توصيل محول WiFi بشبكات 802.11g فقط. 802.11a و802.11g: توصيل محول WiFi بشبكات802.11a و802.11g فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11b و802.11g: توصيل محول WiFi بشبكات802.11b و802.11g فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11a و802.11b و802.11g: (افتراضي) - التوصيل بالشبكات اللاسلكية 802.11a أو 802.11b أو 802.11g. لا ينطبق على كل المحولات.
موافق | لحفظ الإعدادات والعودة إلى الصفحة السابقة.
إلغاء | للإغلاق وإلغاء أية تغييرات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية