Tilbage til indhold

# Specifikationer

Dette afsnit indeholder regulative oplysninger for de følgende Intel® trådløse adaptere. Nedenstående liste er muligvis ikke fuldstændig dækkende.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 og
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Formfaktor | PCI Express* halv-minikort
Dimensioner | Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
IEEE 802.11n Datahastigheder | MIMO-konfiguration: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth-understøttelse | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Ingen Intel® Centrino® Wireless-N 105: Ingen Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0 + HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy og Bluetooth 3.0 + HS)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WPS
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
IEEE-funktionssæt | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Formfaktor | PCI Express* Minikort og Halv-minikort
SKU'er | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensioner | Minikort: Bredde 50,80 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,41 - 2,474 GHz (afhængigt af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
IEEE 802.11n Datahastigheder | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32- og 64-bit) og Windows Vista* (32- og 64-bit), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WPS
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Kryptering | AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit, CKIP, TKIP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 og Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Formfaktor | PCI Express* halv-minikort
Dimensioner | Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulation | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
IEEE 802.11n Datahastigheder | MIMO-konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth-understøttelse | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Ingen Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy og Bluetooth 3.0 + HS)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WPS
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
IEEE-funktionssæt | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 og Intel® Centrino® Wireless-N 6230

Formfaktor | PCI Express* halv-minikort
Dimensioner | Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Netværksstandarder | 802.11a/b/g/n (varierer efter adapter) og Bluetooth 3.0 + HS
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi-netværksstandarder | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
IEEE 802.11n Datahastigheder | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth-version 3.0 + HS
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit) Windows* 8 (32-bit og 64-bit) Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Formfaktor | PCI Express* halv-minikort
Dimensioner | Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Netværksstandarder | 802.11a/b/g/n og Bluetooth 4.0
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth-version 4.0 (3.0 + HS)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi*-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 og Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Formfaktor | PCI Express* halv-minikort
Dimensioner | Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
WiFi
Frekvensmodulation | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
IEEE 802.11n Datahastigheder | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-konfiguration: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-konfiguration: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit) Windows* 8 (32-bit og 64-bit) Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
IEEE-funktionssæt | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit) Windows* 8 (32-bit og 64-bit) Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)
Standardkompatibilitet | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX System Profile funktionssæt | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Understøtter 3A- og 1A/B-profiler Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Understøtter 3A-, 5A/C-, 1A/B- og 5BL-profiler
Sikkerhed | Key Management Protocol (PKMv2)
Kryptering | 128-bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) baseret på AES-kryptering
WiMAX
Frekvensbånd | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3 - 2,4 GHz/2,496 - 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3 - 2,4 GHz/2,496 - 2,690 GHz/3,4 - 3,8 GHz
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medie | Duplextilstand: TDD-funktioner | Skalerbar OFDMA (SOFDMA): 512 og 1024 FFT
sub-bærebølge-permutation: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanalbåndbredder: 5 og 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanalbåndbredder: 5, 7, 8,75 og 10 MHz
WiMAX Network Release funktionssæt | SPWG/NWG Release 1.5
Hastighedsydelse | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Op til 10 Mbps DL og 4 Mbps UL ved spidshastighed (OTA-ydelse, 10MHz-kanal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Op til 20 Mbps DL og 6 Mbps UL ved spidshastighed (OTA-ydelse, 10MHz-kanal)
RF-sender Udgangseffekt | Kompatibel med Power class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 og Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Formfaktor | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Helt-minikort og Halvt-minikort. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Halvt-minikort.
Dimensioner | Fuld-minikort: Bredde 50,95 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm Halv-minikort: Bredde 26,64 mm x Længde 30 mm x Højde 4,5 mm
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
Tilslutningsinterface | 52-bens Minikort-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15 GHz - 5,85 GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
IEEE 802.11n Datahastigheder | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows* XP (32-bit og 64-bit) Windows Vista* (32-bit og 64-bit) Windows* 7 (32-bit og 64-bit) Windows* 8 (32-bit og 64-bit) Windows* 8.1 (32-bit og 64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi* certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Personlig, WPA2-Koncern, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Formfaktorer | Halvt-minikort og M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Model 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 7260HMW Model 7260NGW
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Formfaktorer | Halvt-minikort, M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Model 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Model 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Model 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation (Se ovenstående, det er ikke alle bånd, der understøttes af alle adaptere) | 5GHz (802.11a/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
802.11n spatiale strømme | Alle adaptere: 2 X 2 spatiale strømme
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 7260HMW AN Model 7260NGW AN Model 7260HMW BN Model 7260NGW BN
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Formfaktorer | Halvt-minikort og M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Model 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Model 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Op til 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 3160HMW Model 3160NGW
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Op til 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formfaktorer | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Op til 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Linux, Windows* 8.1 (64-bit), Windows* 10 (64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Model 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 7265NGW
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modeller 7265NGW AN og 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe, USB 2.0
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation (Se ovenstående, det er ikke alle bånd, der understøttes af alle adaptere) | 5GHz (802.11a/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
802.11n spatiale strømme | Alle adaptere: 2 X 2 spatiale strømme
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 7265NGW AN Model 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formfaktorer | Halvt-minikort og M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Model 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 8260NGW
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modellerne 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Vægt | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Antennespredning | Understøttet
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: PCIe, USB, eller UART (kun M.2 1216)
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (kun begrænset funktionsunderstøttelse), Android
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser, Wi-Fi Miracast* som Kilde.
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v afventer OS-understøttelse; Fine Timing Measurement baseret på 802.11REVmc
Roaming | Understøtter problemfri roaming mellem adgangspunkter
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2-PSK, AES-CCMP
Overholdelse
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnumre
Modeller | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
| Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS | Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Formfaktorer | M.2 Type 3030
Elektriske grænseflader | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface til Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-modul med X-FL og en dedikeret til Bluetooth
Antenne-interfacestik | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT passer med kabelstil U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 57 GHz-64 GHz (afhængig af land) | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | DMG-kontrol PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 1, 2 og 3, i henhold til lokal lovgivning | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | I/R | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11ad Datahastigheder | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med tilsluttet standby
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Formfaktorer | M.2 Type 2230
Elektriske grænseflader | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface til Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 eller M10042-modul, der bruger X-FL (enkelt koaksialkabel til strømføring, IF og kontroller)
Dimensioner | 22 mm x 30 mm x S3 [maks. 1,5 mm (øverst på siden)/maks. 0,1 mm (nederst på siden)]
Antenne-interfacestik | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT passer med kabelstil U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 57 GHz-64 GHz (afhængig af land) | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | DMG-kontrol PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 1, 2 og 3, i henhold til lokal lovgivning | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | I/R | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11ad Datahastigheder | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med tilsluttet standby
Wi-Fi Alliance* certificering | Wi-Fi CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Formfaktorer | M.2 Type 3030
Elektriske grænseflader | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interface til Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-modul med X-FL og en dedikeret til Bluetooth
Antenne-interfacestik | X.FL
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 60GHz (802.11ad)
Frekvensbånd | 57 GHz-64 GHz (afhængig af land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Trådløst medie | DMG-kontrol PHY, DMG SC PHY
Kanaler | 1, 2 og 3, i henhold til lokal lovgivning
Spatiale strømme | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ad Datahastigheder | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med tilsluttet standby
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Dimensioner | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (afskærmning inkluderet)
Vægt | 2 gram
Elektriske grænseflader | Det loddede modul har en egenudviklet lokalplan. Interface to Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041-modul eller Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R, der bruger X-FL (enkelt koaksialkabel til strømføring, IF og kontroller)
Antenne-interfacestik | X.FL
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | 802.11ad
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 60GHz (802.11ad)
Frekvensbånd | 57 GHz-64 GHz (afhængig af land)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Kanaler | 1, 2 og 3, i henhold til lokal lovgivning
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ad Datahastigheder | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* med tilsluttet standby, Microsoft Windows 10* med tilsluttet standby

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfraskrivelser