العودة إلى المحتويات

# مواصفات

يوفّر هذا القسم معلومات مواصفات عائلة محولات Intel®‎ اللاسلكية. قد لا تكون القائمة التالية شاملة.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

## Intel® Centrino® Wireless-N 100، وIntel® Centrino® Wireless-N 105، وIntel® Centrino® Wireless-N 130،
Intel® Centrino® Wireless-N 135

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | تشكيل MIMO:‏ 1X1 Tx/Rx:‏ 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
دعم Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100:‏ بدون Intel® Centrino® Wireless-N 105:‏ بدون Intel® Centrino® Wireless-N 130:‏ Bluetooth 2.1، 2.1 + EDR، 3.0، 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135:‏ Bluetooth 4.0 (‏Bluetooth ذو طاقة منخفضة وBluetooth 3.0 +HS)
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد Wi-Fi*‎ من أجل 802.11b، و802.11g، و802.11n، وWPA - شخصي، وWPA - مؤسسي، وWPA2 - شخصي، وWPA2 - مؤسسي، وWMM، وWPS
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مجموعات ميزات IEEE | IEEE 802.11b، و 802.11g، و 802.11n، و 802.11e، و 802.11i، و 802.11d، و 802.11h
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X:‏ EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Mini وبطاقة Half-Mini
وحدات التخزين | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
الأبعاد | بطاقة Mini:‏ 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع (50.80 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 2.41 - 2.474 جيجاهرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP‏ (32 و64 بت) وWindows Vista*‎‏ (32 و64 بت)، Ubuntu Linux*‎
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد Wi-Fi*‎ من أجل 802.11b، و802.11g، و802.11n، وWPA - شخصي، وWPA - مؤسسي، وWPA2 - شخصي، وWPA2 - مؤسسي، وWMM، وWPS
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، و 802.11b، و 802.11n، و 802.11d، و 802.11e، و 802.11i،
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، 802.1X:‏ EAP-SIM، LEAP، PEAP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
التشفير | AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت،CKIP، TKIP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 وIntel® Centrino® Wireless-N 2230

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | تشكيل MIMO:‏ 2X2 Tx/Rx:‏ 300، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
دعم Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200:‏ بدون Intel® Centrino® Wireless-N 2230:‏ Bluetooth 4.0 (‏Bluetooth ذو طاقة منخفضة وBluetooth 3.0 +HS)
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد Wi-Fi*‎ من أجل 802.11b، و802.11g، و802.11n، وWPA - شخصي، وWPA - مؤسسي، وWPA2 - شخصي، وWPA2 - مؤسسي، وWMM، وWPS
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مجموعات ميزات IEEE | IEEE 802.11b، و 802.11g، و 802.11n، و 802.11e، و 802.11i، و 802.11d، و 802.11h
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X:‏ EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 وIntel® Centrino® Advanced-N 6230

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات | 802.11a/b/g/n (يختلف حسب المحول) وBluetooth 3.0 + HS
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
مقاييس شبكات WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030:‏ 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230:‏ 802.11a/g/n
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 180 استقبال/إرسال (ميجابت/ثانية): 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | الإصدار 3.0 من Bluetooth + HS
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WPS، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA، P@P
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X:‏ EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات | 802.11a/b/g/n وBluetooth 4.0
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | الإصدار 4.0 من Bluetooth (‏3.0 +HS)
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WPS، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA، P@P
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X:‏ EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 وIntel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi
التعديل الترددي | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n) ،‏ 5جيجاهيرتز (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 تشكيل MIMO:‏ 1X2 استقبال:‏ 300، 270، 243، 240، 180 ميجابت/ثانية استقبال/إرسال:‏ 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 تشكيل MIMO:‏ 2X2 استقبال/إرسال:‏ 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مجموعات ميزات IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b، 802.11g، 802.11n، 802.11e، 802.11i، 802.11h، 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a، IEEE 802.11b، 802.11g، 802.11n، 802.11e، 802.11i، 802.11h، 802.11d
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X:‏ EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)
WiMAX عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت)
مطابقة المقاييس | (802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4
مجموعة ميزات توصيف نظام WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX الإصدار 1، Wave II. يدعم توصيفات 3A و1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX الإصدار 1، Wave II. يدعم توصيفات 3A و5A/C و1A/B و5BL
التأمين | بروتوكول إدارة المفاتيح (PKMv2)
التشفير | 128-بتCCMP ‏(Counter-Mode/CBC-MAC) على أساس تشفير AES
WiMAX
مجموعة الترددات | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150:‏ 2.3-2.4 جيجاهيرتز / 2.496-2.690 جيجاهيرتز Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250:‏ 2.3-2.4 جيجاهيرتز / 2.496-2.690 جيجاهيرتز / 3.4-3.8 جيجاهيرتز
التعديل | UL - QPSKK، 16 QAM DL - QPSK، 16 QAM، 64 QAM
الوسط اللاسلكي | الوضع الثنائي: عمليات TDD | OFDMA قابل للتكبير (SOFDMA):‏ 512 و1024 FFT
تعديلات الحامل الفرعي: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: مدى موجات القنوات: 5 و10 ميجاهرتز Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: مدى موجات القنوات: 5 و7 و8.75 و10 ميجاهرتز
مجموعة ميزات إصدار شبكة WiMAX | SPWG/NWG الإصدار 1.5
أداء المعدل | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: ما يصل إلى 10 ميجابت/ثانية DL و4 ميجابت/ثانية UL عند أقصى معدل (أداء OTA، قناة 10 ميجاهرتز) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: ما يصل إلى 20 ميجابت/ثانية DL و6 ميجابت/ثانية UL عند أقصى معدل (أداء OTA، قناة 10 ميجاهرتز)
طتقة إخراج مرسل تردد الراديو RF | التوافق مع فئة الطاقة 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200، وIntel® Centrino® Advanced-N 6205 وIntel® Centrino® Ultimate-N 6300

معامل الشكل | Intel® Centrino® Advanced-N 6200، Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: بطاقة PCI Express* Full-Mini وHalf-Mini. Intel® Centrino® Advanced-N 6205:‏ بطاقة PCI Express* Half-Mini.
الأبعاد | بطاقة Full-Mini:‏ 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: عرض 26.64 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (1.049 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: استقبال/إرسال:‏ 450، 405، 360، 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
Intel® Centrino® Advanced-N 6200، Intel® Centrino® Advanced-N 6205: استقبال/إرسال:‏ 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (‏32-بت و64-بت) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8 ‏(‏32 بت و64 بت) Windows* 8.1 ‏(‏32 بت و64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | اعتماد *Wi-Fi من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP ‏128-بت، ‏WEP‏128‎-بت و64-بت؛ 802.1X:‏ EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

العوامل الشكلية | بطاقة Half-Mini وM.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0 لكل من عاملي الشكل
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 الطراز 7260HMW - ‏802.11agn، ‏ac، ‏2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏HMC الطراز 7260NGW - ‏802.11agn، ‏ac، ‏2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260:‏ 2X2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260:‏ لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية الطراز 7260HMW الطراز 7260NGW
عام
نظم التشغيل | Windows* 7‏ (32 بت و64 بت) وWindows 8‏ (32 بت و64 بت) وWindows* 8.1 ‏(64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

العوامل الشكلية | بطاقة Half-Mini وM.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0 لكل من عاملي الشكل
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 طراز 7260HMW AN - 802.11agn‏، 2x2‏، Bluetooth 4.0‏، PCIe،‏ USB،‏ HMC طراز 7260NGW AN - 802.11agn،‏ 2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe،‏ USB‏، M.2 طراز 7260HMW NB‏ - 802.11agn،‏ 2x2 PCIe‏، USB،‏ HMC طراز 7260NGW NB ‏- 802.11agn‏، 2x2 PCIe‏،‏ USB‏، M.2 Intel® Wireless-N 7260 الطراز 7260HMW BN - ‏802.11agn، ‏2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 طراز 7260NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe،‏ USB‏، M.2
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي (اطلع على ما ورد أعلاه. لا تعتمد المحولات جميعها كل مدى الموجات) | 5 جيجاهرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات 802.11n الحيزية | كل المحولات: تدفقات حيزية 2 X ‏2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية طراز 7260HMW AN طراز 7260NGW AN الطراز 7260HMW BN طراز 7260NGW BN
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

العوامل الشكلية | بطاقة Half-Mini وM.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0 لكل من عاملي الشكل
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 الطراز 3160HMW - ‏802.11agn، ‏ac، ‏1x1، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏HMC الطراز 3160NGW - ‏802.11agn، ‏ac، ‏1x1، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160:‏ 1X1
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160:‏ لغاية 433 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية الطراز 3160HMW الطراز 3160NGW
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (طراز 3165NGW)

العوامل الشكلية | M.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11abgn‏، 802.11ac‏، 802.11d‏، 802.11e‏، 802.11i،‏ 802.11h‏، 802.11w
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: ‏1‎ X 1
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: لغاية 433 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE
عام
نظم التشغيل | Windows* 7‏ (32 بت و64 بت) وWindows 8‏ (32 بت و64 بت) وWindows* 8.1 ‏(64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

العوامل الشكلية | M.2 2230 (الجيل التالي من العامل الشكلي - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11abgn‏، 802.11ac‏، 802.11d‏، 802.11e‏، 802.11i،‏ 802.11h‏، 802.11w
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: ‏433 ميغابت في الثانية كحد أقصى
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth بوضع مزدوج* ‏2.1، ‎2.1+EDR، ‏3.0‏، ‎3.0+HS، ‏4.2 ‏(Bluetooth موفر للطاقة)
عام
نظم التشغيل | Linux، ‏Windows* 8.1 ‏(64 بت)، Windows* 10‏(64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 ‏(طراز 7265NGW)

العوامل الشكلية | M.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 الطراز 7265NGW - ‏802.11agn، ‏ac، ‏2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265:‏ 2X2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265:‏ لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية الطراز 7265NGW
عام
نظم التشغيل | Windows* 7‏ (32 بت و64 بت) وWindows 8‏ (32 بت و64 بت) وWindows* 8.1 ‏(64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 ‏(طراز 7265NGW AN‏ و 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (طراز 7265NGW BN)

العوامل الشكلية | M.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 طراز 7265NGW AN -‏ 802.11agn،‏ 2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe،‏ USB‏، M.2 طراز 7265NGW NB ‏- 802.11agn‏، 2x2،‏ PCIe‏،‏ USB‏، M.2 Intel® Wireless-N 7265 طراز 7265NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe،‏ USB‏، M.2
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي (اطلع على ما ورد أعلاه. لا تعتمد المحولات جميعها كل مدى الموجات) | 5 جيجاهرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات 802.11n الحيزية | كل المحولات: تدفقات حيزية 2 X ‏2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية طراز 7265NGW AN الطراز 7265NGW NB طراز 7265NGW BN
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

العوامل الشكلية | بطاقة Half-Mini وM.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0 لكل من عاملي الشكل
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 الطراز 8260NGW - ‏802.11agn، ‏ac، ‏2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: لغاية 867 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية الطراز 8260NGW
عام
نظم التشغيل | Windows* 7‏ (32 بت و64 بت) وWindows 8‏ (32 بت و64 بت) وWindows* 8.1 ‏(64 بت)
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (الطرازات 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1,8 مم
الوزن | M.2 2230:‏ 2,6 غ M.2 1216:‏ 0,6 غ
برامج تشغيل الهوائيات | يتم دعمها
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2: ‏PCIe أو USB أو UART (‏M.2 1216 فقط)
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 7*‎،‏ Microsoft Windows 8.1*‎، ‏Microsoft Windows 10*‎، ‏Linux*‎ (دعم ميزة محدود)، Android
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac، ‏WMM*‎، ‏WMM-PS*‎، ‏WPA*‎، ‏WPA2*‎، ‏WPS2*‎، إطارات الإدارة المحمية، Wi-Fi Direct*‎ لإنشاء اتصال نظير إلى نظير بين الأجهزة، Wi-Fi Miracast*‎ كمصدر.
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac، ‏802.11d، ‏802.11e، ‏802.11h، ‏802.11i، ‏802.11w؛ ‏802.11r, ‏802.11k, ‏802.11v دعم نظام التشغيل معلّق؛ قياس التوقيت الدقيق بالاستناد إلى 802.11REVmc
تجوال | دعم التجوال السلس بين نقاط الوصول
Bluetooth | Bluetooth بوضع مزدوج* 4.2، Bluetooth موفر للطاقة
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، ‏TTLS‏، PEAP‏، LEAP‏، EAP-FAST)‏ EAP-SIM‏، EAP-AKA،‏ EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP ‏64 بت و128 بت، AES-CCMP ‏128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2-PSK،‏ AES-CCMP
الامتثال
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC 60950-1)
أرقام الطراز
الطرازات | الطراز 8265NGWH | 802.11ac، ‏2x2، ‏Bluetooth* 4.2، ‏PCIe، ‏USB، تواجد LTE، ‏eFEM، ‏M.2 2230 HE
| الطراز 8265NGW | 802.11ac، ‏2x2، ‏Bluetooth* 4.2، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 2230 MS | الطراز 8265D2W | 802.11ac، ‏2x2، ‏Bluetooth* 4.2، ‏PCIe، تواجد LTE، ‏M.2 1216 SD
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: ‏867 ميغابت في الثانية كحد أقصى
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)‎

العوامل الشكلية | M.2 من نوع 3030
واجهات كهربائية | مفتاح M.2 1-DP: ‏2xPCIe وUSB وDP. واجهة لوحدة M10041 الخاصة بـ Intel® Wireless Gigabit-Antenna باستخدام X-FL وأخرى مخصصة لـ Bluetooth
موصل وسيط الهوائي | X.FL؛ ‏Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11ac و802.11ad و802.11abgn و802.11a و802.11d و802.11e و802.11i و802.11h و802.11w
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 60 غيغاهرتز (802.11ad) | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 57 غيغاهرتز – 64 غيغاهرتز (حسب الدولة) | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | DPSK وBPSK وQPSK و‎،16 QAM | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | DMG control PHYK، ‏DMG SC PHY | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 1 و2 و3، مع مراعاة القوانين السارية في البلد | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | لا ينطبق | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ad | 4620 و3850 و3080 و2503 و2310 و1925 و1540 و1251 و1155 و963 و770 و385 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows 7* وMicrosoft Windows 8.1* مع الاستعداد أثناء الاتصال
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، AES-CGMP‏،TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)‎

العوامل الشكلية | M.2 من نوع 2230
واجهات كهربائية | مفتاح M.2 1-DP: ‏2xPCIe وUSB وDP. واجهة الوحدة النمطية الخاصة بـ Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 أو M10042 باستخدام X-FL (كابل محوري واحد لنقل الطاقة وIF والتحكم)
الأبعاد | 22 مم x ‏30 مم x ‏S3 ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)]
موصل وسيط الهوائي | X.FL؛ ‏Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn‏، 802.11ac‏، 802.11ad‏، 802.11d، ‏802.11e‏، 802.11i،‏ 802.11h‏، 802.11w
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 60 غيغاهرتز (802.11ad) | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 57 غيغاهرتز – 64 غيغاهرتز (حسب الدولة) | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | DPSK وBPSK وQPSK و‎،16 QAM | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | DMG control PHYK، ‏DMG SC PHY | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 1 و2 و3، مع مراعاة القوانين السارية في البلد | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | لا ينطبق | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: ‏867 ميغابت في الثانية كحد أقصى
معدلات بيانات IEEE 802.11ad | 4620 و3850 و3080 و2503 و2310 و1925 و1540 و1251 و1155 و963 و770 و385 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth بوضع مزدوج* ‏2.1، ‎2.1+EDR، ‏3.0‏، ‎3.0+HS، ‏4.0 ‏(Bluetooth موفر للطاقة)، 4.1
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows 7* وMicrosoft Windows 8.1* مع الاستعداد أثناء الاتصال
اعتماد رابطة *Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، AES-CGMP‏،TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

العوامل الشكلية | M.2 من نوع 3030
واجهات كهربائية | مفتاح M.2 1-DP: ‏2xPCIe وUSB وDP. واجهة لوحدة M10041 الخاصة بـ Intel® Wireless Gigabit-Antenna باستخدام X-FL وأخرى مخصصة لـ Bluetooth
موصل وسيط الهوائي | X.FL
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11ac و802.11ad و802.11abgn و802.11a و802.11d و802.11e و802.11i و802.11h و802.11w
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 60 غيغاهرتز (802.11ad)
مجموعة الترددات | 57 غيغاهرتز – 64 غيغاهرتز (حسب الدولة)
التعديل | DPSK وBPSK وQPSK و‎،16 QAM
الوسط اللاسلكي | DMG control PHYK، ‏DMG SC PHY
القنوات | 1 و2 و3، مع مراعاة القوانين السارية في البلد
تدفقات حيزية | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ad | 4620 و3850 و3080 و2503 و2310 و1925 و1540 و1251 و1155 و963 و770 و385 ميجابت/الثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows 7* وMicrosoft Windows 8.1* مع الاستعداد أثناء الاتصال
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، AES-CGMP‏،TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit 11000

الأبعاد | 20,5 مم x ‏14,2 مم x ‏1,8 مم (مع درع)
الوزن | 2 غرام
واجهات كهربائية | تتمتع الوحدة النمطية الملحّمة بتخطيط مساحة الملكية. واجهة الوحدة النمطية الخاصة بـ Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 أو Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R باستخدام X-FL (كابل محوري واحد لنقل الطاقة وIF والتحكم)
موصل وسيط الهوائي | X.FL
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11ad
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 60 غيغاهرتز (802.11ad)
مجموعة الترددات | 57 غيغاهرتز – 64 غيغاهرتز (حسب الدولة)
التعديل | DPSK وBPSK وQPSK و‎،16 QAM
القنوات | 1 و2 و3، مع مراعاة القوانين السارية في البلد
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ad | 4620 و3850 و3080 و2503 و2310 و1925 و1540 و1251 و1155 و963 و770 و385 ميجابت/الثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows 7*‎، ‏Microsoft Windows 8.1*‎ مع وضع استعداد متصل، Microsoft Windows 10*‎ مع وضع استعداد متصل

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية