Tilbake til innhold

# Kortinnstillinger

Kategorien Avansert viser enhetsegenskapene for WiFi-kortet som er installert på datamaskinen.

### Hvordan få tilgang

I Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy går du til Avansert-menyen og klikker Kortinnstillinger. Velg kategorien Avansert.

### Beskrivelse av innstillingene for WiFi-adapteren

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11ac-modus (5 GHz) | 802.11ac-standarden bygger på 802.11n-standarden. 802.11ac-modus leverer opptil 867 Mbps (i teorien) ved å øke kanalbåndbredden til 80 MHz og øke tettheten på modulasjonen (256 QAM). Velg Aktivert eller Deaktivert for å stille inn 802.11ac-modusen på WiFi-kortet. Aktivert er standardinnstilling. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11ac-kompatible kort.
802.11n kanalbredde (2,4 GHz) | Sett høy gjennomstrømmingskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20 MHz. Bruk 20 MHz hvis 802.11n-kanaler er begrenset. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. Obs: Innstillingen gjelder ikke for Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (bruker kun kanalbredden 20 MHz).
802.11n kanalbredde (5,2 GHz) | Sett høy gjennomstrømmingskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20 MHz. Bruk 20 MHz hvis 802.11n-kanaler er begrenset. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. Obs: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n-modus | 802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11-standarder ved å føye til flere-input flere-output (MIMO). MIMO øker datagjennomstrømmingen, for å gi bedre overføringshastighet. Velg Aktivert eller Deaktivert for å stille inn 802.11n-modusen på WiFi-adapteren. Aktivert er standardinnstilling. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. Obs: For å oppnå overføringshastigheter større enn 54 Mbps på 802.11n-forbindelser, må sikkerhetstypen WPA2*-AES velges. Ingen sikkerhet (Ingen) kan velges for å aktivere nettverksinnstilling og feilsøking. En administrator kan aktivere eller deaktivere støtte for høy gjennomstrømming for å redusere energiforbruket, konflikter med andre bånd eller kompatibilitetsproblemer.
Ad hoc-kanal 802.11b/g | Velg Aktivert eller Deaktivert.
Ad Hoc QoS modus | Quality of Service (QoS)-kontroll i ad hoc-nettverk. QoS sørger for prioritering av trafikken fra tilgangspunktet over et trådløs-LAN, basert på trafikklassifikasjon. WMM (Wi-Fi Multimedia) er QoS-sertifiseringen til Wi-Fi Alliance (WFA). Når WMM er aktivert, bruker WiFi-adapteren WMM for å støtte prioritetsmerkings- og køfunksjonene for WiFi-nettverk. WMM Aktivert WMM deaktivert (Standard)
Bluetooth® AMP | Aktiver eller deaktiver Bluetooth® AMP. AMP står for alternativ MAC/PHY og bruker 802.11 (Wi-Fi) som høyhastighetstransport. Hvis den er deaktivert, er Bluetooth HS slått av.
HT-modus/VHT-modus/Deaktivert | Med denne innstillingen kan du velge HT-modus (modus for høy gjennomstrømning) eller VHT-modus (modus for svært høy gjennomstrømning) eller deaktivere begge modusene. HT-modus støtter 802.11n-kompatibilitet, mens VHT-modus støtter 802.11ac-kompatibilitet.
FAT-kanalintolerant | Denne innstillingen kommuniserer til tilgangspunkter at dette WiFi-kortet ikke foretrekker 40 MHz-kanaler i 2,4 GHz-båndet. Standardinnstillingen er at denne er slått av (deaktivert), slik at adapteren ikke sender denne meddelelsen. Hvis tilgangspunktet fortsetter å bruke 40 MHz-kanaler, kommer WiFi-kortet også til å bruke 40 MHz-kanaler hvis innstillingen for 802.11n-kanalbredden (2,4 GHz) er satt til AUTO. Obs: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Blandet modus-beskyttelse | Brukes for å unngå datakollisjoner i et mikset 802.11b- og 802.11g-miljø. Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) (anmodning om å sende / klargjøre for sending) skal brukes i et miljø der klientene muligens ikke kan høre hverandre. CTS-til-selv kan brukes for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre.
Foretrukket bånd | For å redusere interferens bør du kanskje foretrekke et bånd på 5 GHz i stedet for et bånd på 2,4 GHz (eller omvendt) i et miljø med flere andre høyttalende enheter i nærheten (for eksempel mikrobølgeovner, trådløse telefoner, tilgangspunkter eller klientenheter). Alternativer: Ingen preferanser Foretrekke 2,4 GHz-bånd Foretrekke 5 GHz-bånd Her er de ulike Wi-Fi-båndene: 802.11 (eldre) - 2,4 GHz 802.11a – 3,7 GHz og 5 GHz 802.11b – 2,4 GHz 802.11g – 2,4 GHz 802.11n – 2,4 GHz og 5 GHz 802.11ac – 5 GHz
Streifingsaggressivitet | Denne innstillingen lar deg definere hvor aggressivt trådløsklienten streifer for å bedre forbindelsen til et tilgangspunkt. Det finnes fem tilgjengelige innstillinger. 3. Middels: Dette er standard. En balansert innstilling mellom ikke-streifing og ytelse. 1. Lavest: Trådløsklienten streifer ikke. Bare betydelig forringelse av koblingskvaliteten fører til at den streifer til et annet tilgangspunkt. 5. Høyest: Trådløsklienten sporer hele tiden linkkvaliteten. Hvis det skjer noen reduksjon, prøver den å finne og streife til et bedre tilgangspunkt.
Sendestyrke | Standardinnstilling: Høyeste sendestyrkenivå. Lavest: Minimumsdekning: Sett adapteren til laveste sendestyrke. Gjør det mulig for deg å utvide antall dekningsområder eller begrense et dekningsområde. Reduserer dekningsområdet i høytrafikkområder, for å bedre den samlede sendekvaliteten og unngå kødannelse og innblanding fra andre enheter. Høyest: Maksimal dekning: Sett adapteren til maksimalt sendestyrkenivå. Velg for å få maksimal ytelse og rekkevidde i omgivelser med et begrenset antall andre WiFi-radioenheter. Obs: For en bruker er den optimale innstillingen alltid å angi sendestyrken til det lavest mulige nivå som er kompatibelt med kvaliteten på kommunikasjonen. Dette gjør det mulig for det maksimale antallet trådløse enheter å virke i tette områder, og redusere interferens med andre enheter som de deler det samme radiospekteret med. Obs: Denne innstillingen blir virksom når enten modusen Nettverk (Infrastruktur) eller Enhet-til-enhet (ad hoc) brukes.
Starte ved magisk pakke | Når denne innstillingen er aktivert, starter datamaskinen opp fra dvalemodus når den mottar en "magisk pakke" sendt fra en datamaskin. Den magiske pakken inneholder MAC-adressen til den tiltenkte måldatamaskinen. Aktivering slår på Starte ved magisk pakke. Deaktivering slår av Starte ved magisk pakke. Deaktivering fører bare til deaktivering av Magisk pakke-funksjonen, ikke Starte ved trådløs LAN.
Starte ved samsvarende mønster | Med denne funksjonen starter datamaskinen opp fra dvalemodus når den mottar et bestemt oppvåkningsmønster på kortet. Denne funksjonen støttes av Windows* 7 og Windows 8. Vanlige eksempler på slike mønstre: Starte ved ny innkommende TCP-tilkobling for IPv4 og IPv6 (TCP SYN IPv4 og TCP SYN IPv6). Starte ved 802.1x-pakker for godkjenning på nytt. Deaktivering fører bare til deaktivering av Samsvarende mønster-funksjonen, ikke Starte ved trådløs LAN.
Trådløsmodus | Velger hvilken modus som skal brukes ved tilkobling til et trådløsnettverk: Bare 802.11a: Koble WiFi-adapteren bare til 802.11a-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. Bare 802.11b: Koble WiFi-adapteren bare til 802.11b-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. Bare 802.11g: Koble WiFi-adapteren bare til 802.11g-nettverk. 802.11a og 802.11g: Koble WiFi-adapteren bare til 802.11a- og 802.11g-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. 802.11b og 802.11g: Koble WiFi-adapteren bare til 802.11b- og 802.11g-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverkene 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Gjelder ikke alle adaptere.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukker og kansellerer eventuelle endringer.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser