Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Προδιαγραφές

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες προδιαγραφών για την οικογένεια ασύρματων προσαρμογέων της Intel®. Η παρακάτω λίστα ενδέχεται να μην είναι ολοκληρωμένη.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 και
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Υποστήριξη Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 105: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy και Bluetooth 3.0 +HS)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Mini και Κάρτα Half-Mini
Κωδικοί (SKU) | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Διαστάσεις | Κάρτα Mini: Πλάτος 50,80 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,41-2,474 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 και 64 bit) και Windows Vista* (32 και 64 bit), Ubuntu Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1Χ: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Κρυπτογράφηση | AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, CKIP, TKIP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 και Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Υποστήριξη Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy και Bluetooth 3.0 +HS)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 και Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύου | 802.11a/b/g/n (ανάλογα με τον προσαρμογέα) και Bluetooth 3.0 + HS
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Πρότυπα δικτύου WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύου | 802.11a/b/g/n και Bluetooth 4.0
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 4.0 (3.0 +HS )
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 και Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
Γενικά WiMAX
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Συμμόρφωση με τα πρότυπα | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Σετ δυνατότητας προφίλ συστήματος WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX έκδοση 1, Wave II. Υποστηρίζει τα προφίλ 3A και 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX έκδοση 1, Wave II. Υποστηρίζει τα προφίλ 3A, 5A/C, 1A/B και 5BL
Ασφάλεια | Key Management Protocol (PKMv2)
Κρυπτογράφηση | 128 bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) που βασίζεται στην κρυπτογράφηση AES
WiMAX
Ζώνη συχνοτήτων | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Διαμόρφωση | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ασύρματο μέσο | Αμφίδρομη λειτουργία: Λειτουργίες TDD | Κλιμακώσιμη ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (SOFDMA): 512 και 1024 FFT
μετάθεση υποφέροντος: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Εύρη ζώνης καναλιών: 5 και 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Εύρη ζώνης καναλιών: 5, 7, 8,75 και 10 MHz
Σετ δυνατότητας έκδοσης δικτύου WiMAX | SPWG/NWG έκδοση 1.5
Απόδοση ρυθμού | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Έως10 Mbps DL και 4 Mbps UL σε μέγιστη ταχύτητα (απόδοση OTA, κανάλι 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Έως 20 Mbps DL και 6 Mbps UL σε μέγιστη ταχύτητα (απόδοση OTA, κανάλι 10MHz)
Ισχύς εξόδου πομπού ραδιοσυχνότητας | Συμμόρφωση με ισχύ κατηγορίας 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 και Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Παράγοντας μορφής | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Κάρτα PCI Express* Full-Mini και Κάρτα Half-Mini. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Κάρτα PCI Express* Half-Mini.
Διαστάσεις | Κάρτα PCI Express Mini: Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Μοντέλο 7260HMW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 7260NGW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7260HMW Μοντέλο 7260NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini, M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe, USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Μοντέλο 7260HMW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 7260NGW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7260HMW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 7260NGW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Μοντέλο 7260HMW BN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7260NGW BN - 802.11bgn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας (Βλ. παραπάνω, όλες οι ζώνες δεν υποστηρίζονται από όλους τους προσαρμογείς) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές 802.11n | Όλοι οι προσαρμογείς: Χωρικές ροές 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7260HMW AN Μοντέλο 7260NGW AN Μοντέλο 7260HMW BN Μοντέλο 7260NGW BN
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Μοντέλο 3160HMW - 802.11agn, ac, 1 x 1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 3160NGW - 802.11agn, ac, 1 x 1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 3160HMW Μοντέλο 3160NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Μοντέλο 3165NGW)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Παράγοντες μορφής | M.2 2230 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Linux, Windows* 8.1 (64-bit), Windows* 10 (64-bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Μοντέλο 7265NGW)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Μοντέλο 7265NGW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7265NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Μοντέλα 7265NGW AN και 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Μοντέλο 7265NGW BN)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe, USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Μοντέλο 7265NGW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7265NGW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Μοντέλο 7265NGW BN - 802.11bgn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας (Βλ. παραπάνω, όλες οι ζώνες δεν υποστηρίζονται από όλους τους προσαρμογείς) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές 802.11n | Όλοι οι προσαρμογείς: Χωρικές ροές 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7265NGW AN Μοντέλο 7265NGW NB Μοντέλο 7265NGW BN
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Μοντέλο 8260NGW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 8260NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Μοντέλα 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Βάρος | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB ή UART (μόνο M.2 1216)
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Android
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης.
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 4.2, BLE
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | Μοντέλο 8265NGWH | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, συνύπαρξη LTE, eFEM, M.2 2230 HE
| Μοντέλο 8265NGW | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS | Μοντέλο 8265D2W | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, συνύπαρξη LTE, M.2 1216 SD
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Παράγοντες μορφής | M.2 τύπου 3030
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Διασύνδεση σε Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module μέσω X-FL και μία αποκλειστικά για Bluetooth
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL, το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με τον συζευκτήρα καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Δ/Υ | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με υποστήριξη αναμονής σε σύνδεση
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Παράγοντες μορφής | M.2 τύπου 2230
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Διασύνδεση σε μονάδα Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 ή M10042 μέσω X-FL (ένα ομοαξονικό καλώδιο για μεταφορά ισχύος, IF και χειριστήριο)
Διαστάσεις | 22 mm x 30 mm x S3 [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)]
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL, το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με τον συζευκτήρα καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Δ/Υ | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με υποστήριξη αναμονής σε σύνδεση
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Παράγοντες μορφής | M.2 τύπου 3030
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Διασύνδεση σε Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module μέσω X-FL και μία αποκλειστικά για Bluetooth
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Ασύρματο μέσο | DMG control PHY, DMG SC PHY
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας
Χωρικές ροές | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με υποστήριξη αναμονής σε σύνδεση
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Διαστάσεις | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (με θωράκιση)
Βάρος | 2 γραμμάρια
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | Η συγκολλημένη μονάδα έχει μη τυπική (ιδιόκτητη) διάταξη. Διασύνδεση σε μονάδα Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 ή Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R μέσω X-FL (ένα ομοαξονικό καλώδιο για μεταφορά ισχύος, IF και χειριστήριο)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | X.FL
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ad
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 60 GHz (802.11ad)
Ζώνη συχνοτήτων | 57 GHz - 64 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Κανάλια | 1, 2 και 3, ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* με συνδεδεμένη κατάσταση αναμονής, Microsoft Windows 10* με συνδεδεμένη κατάσταση αναμονής

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις