Powrót do Spisu treści

# Ustawienia karty

Na karcie Zaawansowane wyświetlane są właściwości karty WiFi zainstalowanej w komputerze.

### Jak uzyskać dostęp

W menu zaawansowanym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi kliknij polecenie Ustawienia karty. Wybierz kartę Zaawansowane.

### Opis ustawień karty WiFi

Nazwa | Opis
--- | ---
Tryb 802.11ac (5 GHz) | Standard 802.11ac został rozszerzony względem 802.11n. Tryb 802.11ac zapewnia łączność (teoretycznie) do prędkości 867 Mb/s dzięki zwiększeniu przepustowości kanałów do 80 MHz oraz dodaniu wyższej modulacji gęstości (256 QAM). Aby ustawić tryb standardu 802.11ac karty WiFi, wybierz opcję Włączono lub Wyłączono. Ustawieniem domyślnym jest wartość Włączono. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11ac.
Szerokość kanału 802.11n (2,4 GHz) | Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Jeśli kanały 802.11n zostały poddane ograniczeniom, należy użyć opcji 20 MHz. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n. UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku karty Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (używa tylko szerokości kanału 20 MHz).
Szerokość kanału 802.11n (5,2 GHz) | Umożliwia ustawianie szerokości kanału dla wysokiej przepływności w celu zmaksymalizowania wydajności. Dla szerokości kanału można określić wartość Automatycznie lub 20 MHz. Jeśli kanały 802.11n zostały poddane ograniczeniom, należy użyć opcji 20 MHz. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n. UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Tryb 802.11n | Standard 802.11n został rozszerzony względem poprzednich standardów 802.11 przez dodanie obsługi funkcji MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Funkcja MIMO umożliwia zwiększenie przepływności danych w celu zwiększenia szybkości transmisji. Aby ustawić tryb standardu 802.11n karty WiFi, wybierz opcję Włączono lub Wyłączono. Ustawieniem domyślnym jest wartość Włączono. To ustawienie dotyczy tylko kart z obsługą trybu 802.11n. UWAGA: Aby dla połączeń 802.11n osiągnąć szybkość transmisji większą niż 54 Mb/s, należy wybrać zabezpieczenia WPA2*-AES. Brak zabezpieczeń (opcja Żadne) można wybrać w celu umożliwienia konfiguracji sieci i rozwiązywania problemów. Administrator może włączyć lub wyłączyć obsługę trybu wysokiej przepływności w celu zmniejszenia zużycia energii, wyeliminowania konfliktów z innymi pasmami lub wyeliminowania problemów związanych ze zgodnością.
Kanał Ad Hoc standardu 802.11b/g | Wybierz Włączony lub Wyłączony.
Tryb Ad Hoc QoS | Kontrola QoS w sieciach Ad Hoc. Funkcja QoS zapewnia priorytetyzację ruchu wychodzącego z punktu dostępu w sieci bezprzewodowej LAN na podstawie klasyfikacji ruchu. WMM (Wi-Fi Multimedia) jest certyfikatem QoS wystawionym przez organizację Wi-Fi Alliance (WFA). Gdy funkcja WMM jest włączona, karta WiFi korzysta z niej w celu obsługi funkcji oznaczania i kolejkowania priorytetów dla sieci Wi-Fi. WMM włączone WMM wyłączone (Ustawienie domyślne)
Bluetooth® AMP | Włącz lub wyłącz Bluetooth® AMP. Rozszerzeniem skrótu AMP jest MAC/PHY i oznacza wykorzystanie standardu 802.11 (WiFi) jako środka szybkiego przesyłania danych. Gdy jest on wyłączony, technologia Bluetooth HS również jest wyłączona.
Tryb HT/Tryb VHT/Wyłączony | Ustawienia te umożliwiają wybór trybu HT (wysokiej przepustowości), trybu VHT (bardzo wysokiej przepustowości) oraz dają możliwość wyłączenia obu trybów. Tryb HT jest zgodny ze standardem 802.11n, natomiast tryb VHT jest zgodny ze standardem 802.11ac.
Brak tolerancji dla kanału 40 MHz | To ustawienie umożliwia komunikowanie punktom dostępu w otoczeniu, że karta WiFi nie toleruje kanałów 40 MHz w paśmie 2,4 GHz. Ustawienie to jest domyślne wyłączone, aby karta nie wysyłała tej informacji. Jeżeli punkt dostępu w dalszym ciągu korzysta z kanałów 40 MHz, to karta również będzie na nich pracować pod warunkiem, że szerokość kanału (2,4 GHz) w standardzie 802.11n będzie ustawiona w tryb AUTOMATYCZNY. UWAGA: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku następujących kart: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Zabezpieczenie trybu mieszanego | Umożliwia unikanie kolizji danych w środowisku mieszanym 802.11b i 802.11g. W środowisku, w którym klienty mogą się nawzajem nie słyszeć, powinny być używane sygnały RTS/CTS. Włączenie sygnału zwrotnego CTS umożliwia zwiększenie przepustowości w środowisku, w którym klienty znajdują się blisko siebie i mogą się wykryć.
Pasmo preferowane | W otoczeniu, w którym w pobliżu znajduje się więcej urządzeń emitujących fale (takich jak: mikrofalówki, telefony bezprzewodowe, punkty dostępu lub inne urządzenia klienckie) zaleca się korzystanie z pasma 5 GHz zamiast 2,4 GHz i odwrotnie, aby uniknąć powstawania zakłóceń. Dostępne opcje: Brak preferencji Pasmo 2,4 GHz Pasmo 5 GHz Poniżej znajduje się lista różnych pasm WiFi: 802.11 starsza wersja – 2,4 GHz 802.11a – 3,7 GHz i 5 GHz 802.11b – 2,4 GHz 802.11g – 2,4 GHz 802.11n – 2,4 GHz i 5 GHz 802.11ac – 5 GHz
Agresywność mobilności | To ustawienie umożliwia określanie stopnia agresywności mobilności klienta sieci bezprzewodowej w celu zwiększenia jakości połączenia z punktem dostępu. Dostępne jest pięć ustawień. 3. Średnia: Jest to opcja domyślna. Ustawienie równoważące brak mobilności i wydajność. 1. Najniższa: Brak mobilności klienta sieci bezprzewodowej. Tylko znaczne obniżenie jakości połączenia powoduje przełączenie na inny punkt dostępu. 5. Najwyższa: Klient sieci bezprzewodowej nieustannie śledzi jakość połączenia. Jeśli nastąpi obniżenie jakości, następuje próba znalezienia lepszego punktu dostępu i przełączenia się na ten punkt.
Moc transmisji | Ustawienie domyślne: Najwyższe ustawienie poziomu mocy. Najniższa: Najmniejszy zasięg: Ustawianie najniższego poziomu mocy transmisji dla karty. Umożliwia rozszerzenie liczby obszarów zasięgu i ograniczenie obszaru zasięgu. Zmniejsza obszar zasięgu, aby zwiększyć ogólną jakość transmisji, a także uniknąć przeciążenia i zakłóceń innych urządzeń. Najwyższa: Największy zasięg: Ustawianie maksymalnego poziomu mocy transmisji dla karty. Należy zaznaczyć, aby uzyskać maksymalną wydajność i zasięg w środowiskach z ograniczoną liczbą dodatkowych urządzeń radiowych WiFi. UWAGA: Ustawienie optymalne dla użytkownika to moc transmisji na możliwie najniższym poziomie, zapewniająca jednak dobrą jakość komunikacji. Ustawienie takie umożliwia działanie maksymalnej liczby urządzeń bezprzewodowych w zagęszczonych obszarach i zredukowanie zakłóceń innych urządzeń, z którymi dzielona jest przestrzeń radiowa. UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie w przypadku korzystania z trybu Sieć (infrastruktura) lub Ad Hoc.
Wznawianie na podstawie pakietu Magic | Ustawienie to powoduje wznowienie pracy komputera znajdującego się w stanie uśpienia po odebraniu pakietu Magic. Pakiet Magic zawiera adres MAC docelowego komputera. Włączenie tej opcji zezwala na wznawianie na podstawie pakietu Magic. Wyłączenie tej opcji nie zezwala na wznawianie na podstawie pakietu Magic. Wyłączenie tej opcji nie zezwala na wznawianie na podstawie pakietu Magic, ale nie wpływa na ustawienia funkcji wznawiania przez bezprzewodową sieć lokalną (Wake on Wireless LAN).
Wznawianie na podstawie dopasowania do wzorca | Opcja ta umożliwia wznowienie pracy komputera po otrzymaniu na karcie sieciowej odpowiedniego wzorca. Funkcja ta jest obsługiwana wyłącznie przez systemy Windows* 7 i Windows 8. Najczęściej takimi wzorcami są: Wznawianie po otrzymaniu przychodzącego połączenia TCP dla IPv4 i IPv6 (TCP SYN IPv4 i TCP SYN IPv6). Wznawianie po otrzymaniu pakietów ponownego uwierzytelniania 802.1x. Wyłączenie tej opcji nie zezwala na wznawianie na podstawie dopasowania do wzorca, ale nie wpływa na ustawienia funkcji wznawiania przez bezprzewodową sieć lokalną (Wake on Wireless LAN).
Tryb sieci bezprzewodowej | Określ tryb używany do łączenia z siecią bezprzewodową: Tylko 802.11a: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11a. Nie dotyczy niektórych kart. Tylko 802.11b: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11b. Nie dotyczy niektórych kart. Tylko 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11g. 802.11a i 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11a i 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart. 802.11b i 802.11g: Umożliwia łączenie karty WiFi tyko z sieciami 802.11b i 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart. 802.11a, 802.11b i 802.11g: (ustawienie domyślne) Łączenie z sieciami bezprzewodowymi w standardzie 802.11a, 802.11b lub 802.11g. Nie dotyczy niektórych kart.
OK | Umożliwia zapisanie ustawień i powrót do poprzedniej strony.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia