Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Ρυθμίσεις προσαρμογέα

Η καρτέλα Για προχωρημένους εμφανίζει τις ιδιότητες συσκευής για τον προσαρμογέα WiFi που βρίσκεται εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας.

### Τρόπος πρόσβασης

Στο μενού για προχωρημένους του βοηθητικού προγράμματος του προσαρμογέα Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις προσαρμογέα. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους.

### Περιγραφή ρυθμίσεων προσαρμογέα WiFi

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Λειτουργία 802.11ac (5 GHz) | Το πρότυπο 802.11ac βασίζεται στο πρότυπο 802.11n. Η λειτουργία 802.11ac παρέχει έως και 867 Mbps (θεωρητική τιμή) αυξάνοντας το εύρος ζώνης καναλιού σε 80 MHz και προσθέτοντας διαμόρφωση υψηλότερης πυκνότητας (256 QAM). Επιλέξτε Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη, για να ρυθμίσετε τη λειτουργία 802.11ac του προσαρμογέα WiFi. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργοποιημένη. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για κατάλληλους προσαρμογείς 802.11ac.
Εύρος καναλιού 802.11n (2,4 GHz) | Ρυθμίστε το εύρος καναλιού υψηλής ρυθμαπόδοσης για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση. Ρυθμίστε το εύρος καναλιού στην επιλογή Αυτόματο ή στα 20 MHz. Χρησιμοποιήστε τα 20 MΗz, αν απαγορεύονται τα κανάλια 802.11n. Αυτή η ρύθμιση ισχύει για κατάλληλους προσαρμογείς 802.11n μόνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για τον προσαρμογέα Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (χρησιμοποιεί εύρος καναλιού 20 MHz μόνο).
Εύρος καναλιού 802.11n (5,2 GHz) | Ρυθμίστε το εύρος καναλιού υψηλής ρυθμαπόδοσης για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση. Ρυθμίστε το εύρος καναλιού στην επιλογή Αυτόματο ή στα 20 MHz. Χρησιμοποιήστε τα 20 MΗz, αν απαγορεύονται τα κανάλια 802.11n. Αυτή η ρύθμιση ισχύει για κατάλληλους προσαρμογείς 802.11n μόνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για τους ακόλουθους προσαρμογείς: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Λειτουργία 802.11n | Το πρότυπο 802.11n βασίζεται σε προηγούμενα πρότυπα 802.11 με την προσθήκη πολλαπλών κεραιών εκπομπής-λήψης (MIMO). Το MIMO αυξάνει την ρυθμαπόδοση δεδομένων για να βελτιωθεί ο ρυθμός μεταφοράς. Επιλέξτε Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη, για να ρυθμίσετε τη λειτουργία 802.11n του προσαρμογέα WiFi. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργοποιημένη. Αυτή η ρύθμιση ισχύει για κατάλληλους προσαρμογείς 802.11n μόνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιτύχετε ρυθμούς μεταφοράς μεγαλύτερους από 54 Mbps στις συνδέσεις 802.11n, πρέπει να επιλεγεί η ασφάλεια WPA2*-AES. Μπορείτε να επιλέξετε καμία ασφάλεια (Καμία) για την ενεργοποίηση της εγκατάστασης και της αντιμετώπισης προβλημάτων. Ένας διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την υποστήριξη για τη λειτουργία υψηλής ρυθμαπόδοσης για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας ή προβλήματα με άλλες ζώνες ή ζητήματα συμβατότητας.
Κανάλι ad hoc 802.11b/g | Επιλέξτε Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.
Τρόπος λειτουργίας Ad Hoc QoS | Έλεγχος Quality of Service (QoS) σε δίκτυα ad hoc. Το QoS παρέχει τη δημιουργία προτεραιότητας της κίνησης από σημείο πρόσβασης μέσω ασύρματου LAN βάσει την ταξινόμησης κίνησης. Το WMM (Wi-Fi Multimedia) είναι πιστοποίηση QoS της Wi-Fi Alliance (WFA). Όταν είναι ενεργοποιημένο το WMM, ο προσαρμογέας WiFi χρησιμοποιεί WMM για να υποστηρίζει την επισήμανση προτεραιότητας και τις δυνατότητες δημιουργίας ουράς για δίκτυα Wi-Fi. Ενεργοποιήθηκε το WMM (προεπιλογή) Απενεργοποιήθηκε το WMM
Bluetooth® AMP | Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Bluetooth® AMP. Ο όρος "AMP" σημαίνει "εναλλαγή προδιαγραφών MAC/PHY" και χρησιμοποιεί το πρότυπο 802.11 (Wi-Fi) ως μεταφορά υψηλής ταχύτητας. Εάν απενεργοποιηθεί, απενεργοποιείται το Bluetooth HS.
Λειτουργία HT/Λειτουργία VHT/Απενεργοποίηση | Αυτή η ρύθμισης σας επιτρέπει να επιλέγετε τη Λειτουργία HT (λειτουργία υψηλής ρυθμαπόδοσης), τη Λειτουργία VHT (λειτουργία εξαιρετικά υψηλής ρυθμαπόδοσης) ή την απενεργοποίηση και των δύο λειτουργιών. Η Λειτουργία HT είναι συμβατή με το πρότυπο 802.11n, ενώ η Λειτουργία VHT είναι συμβατή με το πρότυπο 802.11ac.
Μη συμβατό με ισχυρά κανάλια | Αυτή η ρύθμιση επικοινωνεί στα σημεία πρόσβασης δίκτυα ότι ο προσαρμογέας WiFi δεν προτιμά τα κανάλια 40 MHz στη ζώνη των 2,4 GHz. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η απενεργοποίηση ώστε ο προσαρμογέας να μη στέλνει αυτή την ειδοποίηση. Εάν το σημείο πρόσβασης συνεχίζει να χρησιμοποιεί κανάλια 40 MHz, ο προσαρμογέας WiFi θα χρησιμοποιεί επίσης κανάλια 40 MHz, εάν η ρύθμιση Εύρους καναλιού 802.11n (2,4 GHz) έχει οριστεί στην επιλογή ΑΥΤΟΜΑΤΟ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για τους ακόλουθους προσαρμογείς: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Προστασία μεικτής λειτουργίας | Χρησιμοποιήστε την για να αποφεύγετε συγκρούσεις σε μικτό περιβάλλον 802.11b και 802.11g. Το Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου οι πελάτες δεν ακούν ο ένας τον άλλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CTS-to-self για μεγαλύτερη ρυθμαπόδοση σε περιβάλλον όπου οι πελάτες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση και μπορεί να ακούει ο ένας τον άλλο.
Προτιμώμενη ζώνη | Σε περιβάλλον όπου υπάρχουν άλλες συσκευές που προκαλούν παρεμβολές σε κοντινή απόσταση, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα, σημεία πρόσβασης ή συσκευές-πελάτες, για τη μείωση των παρεμβολών ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήστε τη ζώνη 5 GHz αντί της ζώνης 2,4 GHz ή το αντίθετο. Οι επιλογές σας είναι: Χωρίς προτίμηση Προτίμηση ζώνης 2,4 GHz Προτίμηση ζώνης 5 GHz Οι διάφορες ζώνες Wi-Fi είναι οι εξής: 802.11 παλαιού τύπου - 2,4 GHz 802.11a - 3,7 GHz και 5 GHz 802.11b - 2,4 GHz 802.11g - 2,4GHz 802.11n - 2,4 GHz και 5 GHz 802.11ac - 5 GHz
Δυναμικότητα περιαγωγής | Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε πόσο επιθετικά κάνει περιαγωγή ο ασύρματος πελάτης σας για να βελτιώσει τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης. Υπάρχουν πέντε διαθέσιμες ρυθμίσεις. 3. Μεσαία: Πρόκειται για την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ισορροπημένη ρύθμιση μεταξύ μη περιαγωγής και απόδοσης. 1. Χαμηλότερη: Ο ασύρματος πελάτης σας δεν θα κάνει περιαγωγή. Μόνο σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας σύνδεσης προκαλεί την περιαγωγή σε άλλο σημείο πρόσβασης. 5. Υψηλότερη: Ο ασύρματος πελάτης σας παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα σύνδεσης. Εάν προκύψει υποβάθμιση, προσπαθεί να βρει και να περιηγηθεί σε καλύτερο σημείο πρόσβασης.
Ισχύς μετάδοσης | Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Υψηλότερη ρύθμιση ισχύος. Χαμηλότερη: Ελάχιστη κάλυψη: Ρυθμίστε τον προσαρμογέα στη χαμηλότερη ισχύ μετάδοσης. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον αριθμό περιοχών κάλυψης ή να περιορίζετε την περιοχή κάλυψης. Μειώστε την περιοχή κάλυψης σε περιοχές με μεγάλη κίνηση για να βελτιώσετε την ποιότητα μετάδοσης και να αποφύγετε τη συμφόρηση και την παρεμβολή με άλλες συσκευές. Υψηλότερη: Μέγιστη κάλυψη: Ορίστε τον προσαρμογέα στο μέγιστο επίπεδο ισχύος μετάδοσης. Επιλέξτε για μέγιστη απόδοση και εύρος σε περιβάλλοντα με περιορισμένες πρόσθετες ραδιοσυσκευές WiFi. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βέλτιστη ρύθμιση είναι να ρυθμίζει πάντα ένας χρήστης την ισχύ μετάδοσης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που είναι ακόμη συμβατό με την ποιότητα των επικοινωνιών του. Αυτό επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό ασύρματων συσκευών να λειτουργούν σε πυκνές περιοχές και τη μείωση της παρεμβολής με άλλες συσκευές με τις οποίες αυτή η ραδιοσυσκευή μοιράζεται το ίδιο ραδιοφάσμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή ισχύει όταν χρησιμοποιείται λειτουργία Δίκτυο (Υποδομή) ή Συσκευή προς συσκευή (ad hoc).
Ενεργοποίηση με Μαγικό πακέτο | Εάν ενεργοποιηθεί, η ρύθμιση αυτή ενεργοποιεί τον υπολογιστή από κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν λαμβάνει ένα "μαγικό πακέτο" από έναν υπολογιστή αποστολής. Το "μαγικό πακέτο" περιέχει τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή προορισμού. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής ενεργοποιεί τη λειτουργία Ενεργοποίησης με Μαγικό πακέτο. Η απενεργοποίηση της δυνατότητας απενεργοποιεί τη λειτουργία Ενεργοποίησης με Μαγικό πακέτο. Η απενεργοποίηση της δυνατότητας απενεργοποιεί μόνο τη δυνατότητα του "μαγικού πακέτου" και όχι τη λειτουργία Wake on Wireless LAN.
Ενεργοποίηση με αντιστοίχιση μοτίβου | Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιεί τον υπολογιστή από κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν λαμβάνεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο ενεργοποίησης στον προσαρμογέα. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από Windows* 7 και Windows 8. Συνήθως, αυτά τα μοτίβα είναι τα εξής: Ενεργοποίηση σε νέα εισερχόμενη σύνδεση TCP για IPv4 και IPv6 (TCP SYN IPv4 και TCP SYN IPv6). Ενεργοποίηση σε πακέτα επανάληψης ελέγχου ταυτότητας 802.1x. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας απενεργοποιεί μόνο τη δυνατότητα αντιστοίχισης μοτίβου και όχι τη λειτουργία Wake on Wireless LAN.
Ασύρματη λειτουργία | Επιλέξτε τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσετε για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο: Μόνο 802.11a: Σύνδεση του προσαρμογέα WiFi μόνο σε δίκτυα 802.11a. Δεν ισχύει για όλους τους προσαρμογείς. Μόνο 802.11b: Σύνδεση του προσαρμογέα WiFi μόνο σε δίκτυα 802.11b. Δεν ισχύει για όλους τους προσαρμογείς. Μόνο 802.11g: Σύνδεση του προσαρμογέα WiFi μόνο σε δίκτυα 802.11g. 802.11a και 802.11g: Σύνδεση του προσαρμογέα WiFi μόνο σε δίκτυα 802.11a και 802.11g. Δεν ισχύει για όλους τους προσαρμογείς. 802.11b και 802.11g: Σύνδεση του προσαρμογέα WiFi μόνο σε δίκτυα 802.11b και 802.11g. Δεν ισχύει για όλους τους προσαρμογείς. 802.11a, 802.11b και 802.11g: (Προεπιλογή) - Συνδεθείτε με το ασύρματο δίκτυο 802.11a, 802.11b ή 802.11g. Δεν ισχύει για όλους τους προσαρμογείς.
OK | Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και επιστέψτε στην προηγούμενη σελίδα.
Άκυρο | Κλείνει και ακυρώνει οποιαδήποτε αλλαγή.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις