# Karta Intel® WiFi - informator

Ta wersja oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi jest zgodna z kartami wymienionymi poniżej. Należy jednak pamiętać, że starsze modele kart zazwyczaj nie obsługują nowszych funkcji oferowanych przez to oprogramowanie.

Następujące karty są obsługiwane w tej wersji dla systemu Windows* 10:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (tylko wersja 64-bitowa)
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless Gigabit 11000

Następujące karty są obsługiwane w tej wersji dla systemu Windows* 8 i Windows* 8.1, za pomocą sterowników Windows* 7 firmy Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Następujące karty są obsługiwane w tej wersji dla systemu Windows* 8, za pomocą sterowników Windows* 8 firmy Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Następujące karty są obsługiwane w tej wersji dla systemu Windows* 8.1, za pomocą sterowników Windows* 8 firmy Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Następujące karty są obsługiwane w tej wersji dla systemu Windows* 8.1, za pomocą sterowników Windows* 8.1 firmy Intel®:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit 11000

Dzięki karcie WiFi możliwy jest dostęp do sieci WiFi, udostępnianie plików lub drukarek, a nawet udostępnianie połączenia z Internetem. Z wszystkich tych funkcji można korzystać przy użyciu sieci WiFi w domu lub w biurze. Niniejsze rozwiązanie sieci WiFi przeznaczone jest do zastosowań domowych i biurowych. Nowych użytkowników i funkcje można dodawać w miarę rozrastania się i modyfikowania sieci.

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o kartach Intel. Informacje te dotyczą kilku właściwości karty, które można ustawiać w celu zapewnienia kontroli i zwiększenia wydajności karty w określonym środowisku i sieci bezprzewodowej. Karty sieci bezprzewodowej firmy Intel® umożliwiają szybkie połączenia sieciowe dla komputerów stacjonarnych i notebooków bez użycia przewodów.

- Ustawienia karty
- Informacje prawne
- Dane techniczne
- Ważne informacje
- Pomoc techniczna
- Gwarancja
- Słownik

W zależności od modelu karta WiFi Intel jest zgodna ze standardami 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n (wersja robocza 2.0). Teraz można połączyć się z istniejącymi szybkimi sieciami, działającymi w częstotliwościach 5 GHz i 2,4 GHz, z szybkością transmisji danych do 450 Mb/s — przy użyciu wielu punktów dostępu, w dużych i małych środowiskach sieciowych. Karta WiFi automatycznie dostosowuje szybkość transmisji danych do lokalizacji punktu dostępu i siły sygnału w celu osiągnięcia możliwie najszybszego połączenia. Wszystkie połączenia sieci bezprzewodowej są łatwo zarządzane za pomocą narzędzia do połączeń WiFi. Profile konfigurowane przy użyciu narzędzia do połączeń WiFi zapewniają rozszerzone zabezpieczenia z uwierzytelnianiem sieci 802.1X.

Informacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2004–2014 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

Kopiowanie i reprodukowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w tym dokumencie bez pisemnej zgody firmy Intel Corporation jest zabronione. Intel® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne znaki towarowe lub nazwy handlowe użyte w tym dokumencie odnoszą się do podmiotów będących ich prawnymi właścicielami. Firma Intel nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż jej własne. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

*Inne nazwy i marki mogą stanowić własność innych firm.

Firma Intel Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w niniejszym dokumencie ani nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji w nim zawartych.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW I DYSTRYBUTORÓW:

Karty sieci bezprzewodowej LAN Intel są opracowywane, produkowane, testowane i sprawdzane pod względem jakości w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi koniecznymi wymaganiami przepisów lokalnych i krajowych w regionach, dla których są przeznaczone i/lub do których są wysyłane. Ponieważ sieci bezprzewodowe LAN są zwykle tworzone przez urządzenia nielicencjonowane, dzielące przestrzeń z radarami, satelitami oraz innymi licencjonowanymi i nielicencjonowanymi urządzeniami, czasami niezbędne jest dynamiczne wykrywanie, unikanie i ograniczanie ich użycia w celu uniknięcia zakłóceń. W wielu przypadkach przed udzieleniem certyfikacji lub zatwierdzenia użycia produktów od firmy Intel wymaga się przedstawienia danych z testów w celu udowodnienia zgodności z przepisami lokalnymi i krajowymi. Pamięć EEPROM, oprogramowanie sprzętowe i sterownik oprogramowania używane na potrzeby sieci bezprzewodowych LAN Intel są opracowywane w sposób umożliwiający precyzyjne określanie parametrów działania łączności radiowej i zapewnienie zgodności elektromagnetycznej (EMC). Do parametrów tych należą: moc nadawcza, użycie przestrzeni, skanowanie kanałów i wystawienie człowieka na działanie fal radiowych.

Z tych przyczyn firma Intel nie może zezwolić na żadne manipulacje przy oprogramowaniu dostarczanym z kartami sieci bezprzewodowej LAN w postaci binarnej (np. pamięć EEPROM i oprogramowanie sprzętowe) przez inne firmy. Ponadto, w przypadku stosowania względem kart sieci bezprzewodowej LAN Intel poprawek, narzędzi lub kodu zmodyfikowanego przez nieautoryzowane podmioty (tj. poprawek, narzędzi lub kodu [łącznie z modyfikacjami kodu open source]) niezatwierdzonych przez firmę Intel) (i) użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności produktów z przepisami, (ii) firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w ramach żadnej teorii odpowiedzialności, za żadne problemy związane ze zmodyfikowanymi produktami, łącznie z roszczeniami gwarancyjnymi i/lub problemami związanymi z niezgodnością z przepisami oraz (iii) firma Intel nie zapewnia ani nie udziela pomocy w zapewnianiu pomocy żadnym innym podmiotom w związku z tak zmodyfikowanymi produktami.

Uwaga: Wiele urzędów traktuje karty sieci bezprzewodowej LAN jako "moduły", w związku z czym warunkuje wydanie zgody na szczeblu urzędowym otrzymaniem i zatwierdzeniem danych z testów, dokumentujących zgodność elektromagnetyczną anten i konfiguracji systemu i brak niezgodności w działaniu łączności radiowej.

5 sierpnia 2016 r.