----------------------------------------------------------------------------
                Integrated Camera のセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Integrated Camera のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

Realtekの場合
   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Camera\setup.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. 「InstallShield Wizard の完了」ウィンドウで、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をチェックし、
      「完了」ボタンをクリック
     
以上でIntegrated Camera のセットアップは終了です。

SunplusITの場合
   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Camera\setup.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリックする
   3. 「Installer Language」ダイアログで、「Japanese / Nihongo」を選んで、「OK」ボタンをクリック
   4. 「Integrated Camera セットアップ ウィザードへようこそ」ウィンドウで、「インストール」ボタンをクリック
   5. 「インストールの完了」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック
   6. 「Integrated Camera セットアップ ウィザードは完了しました。」ウィンドウで、「完了(F)」ボタンをクリック

以上でIntegrated Cameraのセットアップは終了です。

  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック
　　　2.「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      3. 「デバイス マネージャー」で「イメージング デバイス」→
         「Integrated Camera」をダブルクリック
      4. 「Integrated Camera」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      5. Realtekの場合にはバージョンの記載が「10.0.14393.11230」であることを確認する
         SunplusITの場合にはバージョンの記載が「3.5.7.4502」
