  ---------------------------------------------------------------
        無線LANドライバおよびユーティリティのセットアップ
  ---------------------------------------------------------------

次の手順で無線LANドライバおよびユーティリティ(以下、「本ソフトウェア」
と言います)のセットアップを行ってください。

     チェック!!
     ・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角
       英数字)で行ってください。
     ・本手順は、本ソフトウェアがCドライブに展開されていると想定しています。
       これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。
     ・「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容
       をよく確認し、操作を行ってください。


【セットアップ手順】

  本ソフトウェアのセットアップは以下の手順で行います。

    ドライバのインストール
       
    ドライバのバージョン確認
   
    セットアップ終了

【ドライバのインストール】

   1. Windowsを起動する

   2. 「Windows Key + R」で「ファイル名を指定して実行」を開く

   3. 「名前」欄に「C:\RTKWLAN_7P32\Setup.exe」と入力し、
      「OK」ボタンをクリック

       インストールが開始されます。指示にしたがってください
      ※UAC dialogが表示された場合は 「はい」ボタンをクリック
      ※Windows セキュリティ(ドライバーの信頼されたdialog) dialogが表示された場合は 「インストール」ボタンをクリック
      ※ドライバを正しく動作するには、Windowsを再起動する必要があります
   
   4. Windowsを再起動する
 

【ドライバのバージョン確認】

   1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

   2. 「システムとセキュリティ」をクリック

   3. 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリック
      「デバイス マネージャー」が表示されます。

   4. 「ネットワーク アダプター」をダブルクリック

   5. 無線LANアダプターを右クリックし、「プロパティ」をクリック

     チェック!!
      無線LANアダプターは下記のいずれかです。
      お使いのものを選択してください。
      ・Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC

   6. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「2023.48.1130.2016」で
       あることを確認する


  以上でドライバのバージョン確認は終了です。


以上で本ソフトウェアのセットアップは終了です。
